- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- ЖК-монитор

# ЖК-монитор

## Установка ЖК-монитора

Установите поставляемый в комплекте ЖК-монитор на крепление ЖК-монитора.

Винт

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Вставьте поставляемый в комплекте ЖК-монитор в крепление ЖК-монитора на ручке. (Рис. 1)

- Его также можно установите в отверстия для крепления дополнительных принадлежностей сверху на видеокамере.

Зафиксируйте поставляемый в комплекте винт, повернув его по часовой стрелке.

Откройте крышку разъема для разъема <LCD> и подключите кабель ЖК-монитора к разъему <LCD>. (Рис. 2)

- Выполните подключение, совместив отметку на разъеме <LCD> с отметкой на разъеме подключения кабеля ЖК-монитора.

- Выполните подключение, убедившись, что отметка на разъеме подключения кабеля ЖК-монитора направлена наружу.

Присоедините кабель ЖК-монитора к зажиму кабеля ЖК-монитора. (Рис. 3)

#### Регулировка угла ЖК-монитора

ЖК-монитор можно повернуть вертикально или горизонтально, чтобы отрегулировать до угла для легкого просмотра.

Экран VIEW можно инвертировать по вертикали или по вертикали и горизонтали с помощью переключателя <MIRROR>, что обеспечивает выполнение съемки в зеркальном режиме и т. п.

Рекомендуется закрывать ЖК-монитор для его защиты, когда видеокамера не используется или транспортируется.

## Отсоединение ЖК-монитора

Выполните отсоединение в обратном порядке установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы отсоединить кабель ЖК-монитора, вытяните его, удерживая нажатыми кнопки блокировки на обеих сторонах разъема подключения кабеля ().

## Бленда ЖК-монитора

Бленда ЖК-монитора уже установлена на ЖК-мониторе.

### Отсоединение бленды ЖК-монитора

Отсоедините бленду ЖК-монитора, нажав ногтями отверстия на защелках (2 точки) в верхней части бленды ЖК-монитора.

Бленда ЖК-монитора отсоединена.

### Открывание и закрывание бленды ЖК-монитора

ПРИМЕЧАНИЕ

- Закрывайте бленду ЖК-монитора для защиты ЖК-монитора, когда он не используется.

### Установка бленды ЖК-монитора

Совместите защелки в верхней части бленды ЖК-монитора (2 точки) с углублениями в верхней части ЖК-монитора.

Совместите защелки в нижней части бленды ЖК-монитора (2 точки) с углублениями в нижней части ЖК-монитора.

В начало страницы