- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Копирование роликов

# Копирование роликов

Ролик можно копировать с одной карты SD на другую.

Можно копировать только ролики, записанные в формате AVCHD.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Нажмите кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

Отобразится меню.

Выберите меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [КОПИРОВАТЬ].

Выберите [ВЫБРАТЬ]. (Рис. 1)

- Если выбрать [ВСЕ], будут скопированы все ролики на картах SD.

Выберите слот карты, на которую нужно скопировать ролики. (Рис. 2)

Ролики на карте SD, используемой в качестве источника копирования, отобразятся на экране эскизов. (Рис. 3)

- [СЛОТ1→СЛОТ2]: ролик можно скопировать с карты SD в слоте 1 на карту SD в слоте 2.

- [СЛОТ2→СЛОТ1]: ролик можно скопировать с карты SD в слоте 2 на карту SD в слоте 1.

На экране эскизов выберите ролик, который необходимо скопировать.

На выбранном ролике отобразится метка .

Выберите . (Рис. 4)

- Этот параметр можно также выбрать при нажатии и удерживании многофункционального диска управления.

Когда отобразится запрос о подтверждении, выберите [SET].

Отобразится индикатор выполнения, и начнется копирование ролика.

- Чтобы отменить текущую операцию копирования, выберите [ОТМЕНА].

Когда отобразится сообщение о завершении, выберите . (Рис. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ролик, созданный с использованием записывающего кодека MOV, скопировать невозможно.

- Копирование невозможно, если выбранный ролик по размеру превышает доступное для записи пространство на целевой карте.

- Копирование также невозможно, если целевая карта защищена от записи.

- Копирование невозможно, если превышено максимальное количество роликов.

- Копирование невозможно, если превышено максимальное количество списков воспроизведения.

В начало страницы