- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение видеокамеры к разъему устройства iPad/Android
- Прямое подключение ([ПРЯМОЕ])

# Прямое подключение ([ПРЯМОЕ])

Это настройки для прямого подключения видеокамеры к разъему устройства iPad/Android.

Видеокамера может перезапуститься при изменении настроек.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

В меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] задайте все необходимые элементы.

- Подробнее о настройке см. в разделе «Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ПРЯМОЕ]».

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ВЫБР. СЕТЬ] → [WLAN].

Выберите SSID видеокамеры в списке SSID на устройстве iPad/Android, а затем введите пароль (ключ шифрования).

Перейдите на экран со списком беспроводных точек доступа в настройках беспроводной локальной сети и выберите SSID видеокамеры.

- Заводские настройки: [AU-EVA1]

После открытия запроса о подтверждении пароля введите пароль (ключ шифрования).

- Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef]

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

#### Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ПРЯМОЕ]

[SSID] | Сетевое имя видеокамеры (SSID) (Заводские настройки: [AU-EVA1])
[ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] | Настройка для переключения между двумя методами связи ([2.4ГГЦ] или [5ГГЦ]) (Заводские настройки: [2.4ГГЦ])
[КАНАЛ(2.4 ГГЦ)] | Канал, используемый при установке для параметра [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] значения [2.4ГГЦ] (Заводские настройки: [АВТО])
[КАНАЛ(5 ГГЦ)] | Канал, используемый при установке для параметра [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] значения [5ГГЦ] (Заводские настройки: [АВТО])
[КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] | Ключ шифрования WPA2 (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: функция DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: если подключиться, установив для параметра [ТИП] значение [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)], эта настройка будет получена автоматически из DHCP. (Нельзя выбрать.) [СЕРВЕР]: включение функции сервера DHCP на видеокамере, если при подключении для параметра [ТИП] задано значение ‎[ПРЯМОЕ]. (Заводские настройки: [СЕРВЕР])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для параметра [DHCP] будет задано значение [СЕРВЕР].

- Для параметра [ШИФРОВАНИЕ] будет зафиксировано значение [WPA2-AES].

- В зависимости от используемого беспроводного модуля, некоторые элементы в разделах [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН], [КАНАЛ(2.4 ГГЦ)] и [КАНАЛ(5 ГГЦ)] могут быть недоступны для выбора.

В начало страницы