- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Зажим

# Зажим

Зажим уже установлен на видеокамеру.

## Установка зажима

Опорные точки установки

Рис. 1

Рис. 2

Зажим кабеля ручки

Разъем <REMOTE>

Кабель зажима

Рис. 3

Вставьте зажим в видеокамеру. (Рис. 1)

- Совместите опорные точки установки на креплении зажима на видеокамере с креплением зажима на зажиме при установке на видеокамере.

Медленно поверните зажим против часовой стрелки до щелчка. (Рис. 2)

Подключите кабель зажима к разъему <REMOTE>. (Рис. 3)

Зафиксируйте кабель зажима с помощью зажима кабеля ручки. (Рис. 3)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установка не выполняется надлежащим образом, повторите установку с самого начала. Не применяйте излишнего усилия к зажиму и видеокамере.

- Храните кабель зажима внутри зажима кабеля зажима. Если кабель не спрятан, он может выпасть из нижней части при смене угла зажима или он может защемиться при установке штатива.

- Старайтесь не держать всю видеокамеру только за ручку, поскольку общая масса всей видеокамеры увеличивается после подсоединения нескольких аксессуаров к основному корпусу. Ручка может быть повреждена.

#### Регулировка угла зажима

Рычаг поворота зажима

Потяните рычаг поворота зажима в положение <UNLOCK>.

Отрегулируйте угол зажима и верните рычаг поворота зажима в положение фиксации.

Зажим зафиксирован.

- Зажим можно зафиксировать в 8 разных положениях.

#### Регулировка ручного ремня

Ручной ремень уже установлен на зажиме.

Крышка

Ремень

Откройте крышку и отрегулируйте длину ремня.

Установите крышку на место.

## Отсоединение зажима

Кнопка <GRIP RELEASE>

Отсоедините кабель зажима от зажима кабеля ручки.

Отсоедините кабель зажима от разъема <REMOTE>.

Удерживая нажатой кнопку <GRIP RELEASE> на видеокамере, поверните зажим по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отсоедините зажим, разместив корпус видеокамеры на горизонтальной поверхности, например на столе.

В начало страницы