- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Формат вывода
- Формат данных, которые можно вывести с разъема <HDMI>

# Формат данных, которые можно вывести с разъема <HDMI>

Формат данных, которые можно вывести с разъема <HDMI>, зависит от перечисленных ниже комбинаций настроек.

- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]

- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]

- Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ВЫБОР СИГНАЛА]

- Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Элемент | Формат вывода [ФОРМАТ ВЫВОДА]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ВЫБОР СИГНАЛА]
[59.94p] [50.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 4096×2160p (4:2:0/8 бит) 1920×1080p*1 (заводская настройка) 1920×1080i*1
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 3840×2160p (4:2:0/8 бит) 1920×1080p (заводская настройка) 1920×1080i
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (заводская настройка) 1920×1080i*1
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (заводская настройка) 1920×1080i
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
| [1280x720] | [HDMI] | 1280×720p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
[59.94i] [50.00i] | [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080i (заводская настройка) 720×480p (при значении [59.94i]) 720×576p (при значении [50.00i])
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
[29.97p] [23.98p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 1920×1080p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
[24.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
[25.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 1920×1080p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2

Отображение в формате letterbox. Качество несколько ниже по сравнению с записанным изображением.

Будет выведено такое же изображение, что и на ЖК-мониторе, с черной полосой на всех четырех сторонах. Возможны фокусировка и помощь при EI. Эквивалентно 4:2:2 (8 бит). Информация о временном коде не выводится.

Перечисленные ниже функции не отображаются.

Фокусировочный квадрат

Осциллограф

Зебра, если включена функция деталей телесных тонов

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будут выведены данные с приведенными ниже характеристиками вне зависимости от настройки [ЧАСТОТА] или [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ], если для параметра [ВЫБОР СИГНАЛА] задано значение [ЖКД(1080p)].

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [59.94p]/[59.94i]/[29.97p]/[23.98p]: 1920×1080 over 59,94p

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00p]/[50.00i]/[25.00p]: 1920×1080 over 50p

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [24.00p]: 1920×1080 over 60p

- Вывод 2048×1080 не поддерживается.

- Для параметра [ФОРМАТ ВЫВОДА] будет установлена заводская настройка при изменении значений параметров [ЧАСТОТА] и [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]. Также невозможно будет получить текущие настройки в разделе [ФОРМАТ ВЫВОДА].

- Ниже приведен формат вывода при воспроизведении с экрана эскизов.

  - Будет использовано значение, заданное в разделе [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика совпадает со значением параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

  - Будет использована заводская настройка [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика отличается от значения параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], а в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ВЫБОР СИГНАЛА] задано значение [HDMI], для параметра [ФОРМАТ ВЫВОДА] фиксируется значение [1920x1080p].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], информация о временном коде не выводится.

В начало страницы