- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Экран пиктограмм

# Экран пиктограмм

Экран эскизов появляется, если нажать кнопку <THUMBNAIL> во время отображения экрана VIEW или HOME.

Если снова нажать кнопку <THUMBNAIL>, отобразится экран VIEW.

Чтобы вернуться на экран HOME, нажмите кнопку <HOME>.

Ролики записывающего кодека (MOV или AVCHD), выбранного в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК], отображаются на экране эскизов.

Кроме того, для работы с меню на экране эскизов можно нажать кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

1. Отображение состояния ролика

   [ВСЕ СЛОТЫ]: отображение всех роликов, записанных на всех картах SD в каждом из слотов. Ролики отображаются в разделе [ВСЕ СЛОТЫ], если отобразить экран эскизов с экрана VIEW или HOME.

   [СЛОТ1]: отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте 1.

   [СЛОТ2]: отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте 2.

   [СЛОТ1→СЛОТ2]: отображение роликов при копировании с карты SD в слоте 1 на карту SD в слоте 2.

   [СЛОТ2→СЛОТ1]: отображение роликов при копировании с карты SD в слоте 2 на карту SD в слоте 1.

2. Отображение функции

   Отображается во время копирования, удаления, защиты и других операций.

3. Режим записи

   : отображается, если выбрать MOV в качестве записывающего кодека.

   : отображается, если выбрать AVCHD в качестве записывающего кодека.

   : отображается, если выбрать MOV в качестве записывающего кодека, при наличии по крайней мере одного ролика в формате AVCHD на любой карте SD. Не отображается при отсутствии роликов в формате AVCHD.

   : отображается, если выбрать AVCHD в качестве записывающего кодека, при наличии по крайней мере одного ролика в формате MOV на любой карте SD. Не отображается при отсутствии роликов в формате MOV.

4. Отображение состояния носителя

   Номер слота карты SD, на которую записан ролик, выбранный с помощью курсора, отображается желтым цветом.

5. Отображение состояния подключения к беспроводной локальной сети

   Отображается состояние подключения к беспроводной локальной сети.

   (Нет индикации): отсутствует подключение к беспроводной локальной сети. Настройки задаются в меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ВЫБР. СЕТЬ] → [ВЫКЛ].

   : состояние, при котором нет подключения к ROP.

   : состояние, при котором есть подключение к ROP.

6. Отображение состояния подачи питания

   : указание уровня оставшегося заряда батареи при питании от батареи.

   : отображается, если питание подается с блока питания.

7. Курсор

8. Недоступный для воспроизведения ролик

   Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик, например вследствие стандартного нарушения условий использования.

9. Кнопка переключения страниц

   Используется для переключения страниц на экране эскизов.

   []: переход на предыдущую страницу

   []: переход на следующую страницу

10. Полоса прокрутки

    Показывает, какая часть всех пиктограмм отображается в данный момент.

## Отображение роликов на экране эскизов

1. Номер эскиза

   Отображение номера эскиза с [0001] по [9999].

   Как правило, отображается номер, назначенный ролику в порядке записи.

2. Возобновление состояния воспроизведения

3. Количество записанных пикселей, частота системы

4. Состояние защиты ролика

   Отображается, если ролик защищен.

5. Имя ролика

   Первые восемь букв и цифр в имени файла ролика.

6. Состояние удаления выбранного элемента

7. Недоступный для воспроизведения ролик

   Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик (например, из-за другой частоты системы или по другой причине).

8. Состояние копирование выбранного элемента

   Отображается при выборе ролика.

## Отображение информации о ролике

Отображение информации о ролике, на который наведен курсор.

Наведите желтый курсор на ролик, чтобы воспроизвести информацию о нем.

Нажмите кнопку <INFO>.

Отобразится информация о ролике.

#### Информация о ролике

1. Недоступный для воспроизведения ролик

   Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик (например, из-за другой частоты системы или по другой причине).

2. Номер эскиза

3. Состояние защиты ролика

   Отображается, если ролик защищен.

4. Изображение эскиза

5. Имя ролика

6. [ЗАПУСК TC]

   Отображается значение временного кода в начале записи.

7. [ЗАПУСК UB]

   Отображается значение пользовательской информации в начале записи.

8. [ДАТА]

   Отображается дата записи.

9. [ВРЕМЯ]

   Отображается время начала записи.

10. [ДЛИТ.]

    Отображается длительность ролика.

11. [ПКС./ЧАСТ.]

    Отображается формат записи ролика.

12. [КОДЕК]

    Отображается записывающий кодек ролика.

В начало страницы