- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН]

# Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН]

Детальная настройка качества изображения видео с видеокамеры.

Это меню нельзя настраивать, когда отображается экран эскизов.

Сведения о заводских настройках см. в разделе «Значение заводской настройки для файла условий съемки».

## [РЕДАКТ.ИМЯ]

Изменение имени файла условий съемки, выбранного в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ]. (Не более восьми символов)

## [ДАННЫЕ СЦЕНЫ]

Сведения о целевом объекте для сохранения и загрузки см. в разделе «Целевые элементы для файла условий съемки/файла настройки/инициализации».

Подробнее о сохранении и загрузке см. в разделе «Обработка установочных данных».

### [Загр.]

Загрузка файла условий съемки, сохраненного в памяти видеокамеры, и отображение текущего значения настройки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [Сохр.]

Сохранение в памяти видеокамеры текущего значения настройки в качестве файла условий съемки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ]

Сброс текущего значения параметра файла условий съемки до заводской настройки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [ЧЕРНЫЙ]

Регулировка стандартного уровня черного.

### [ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ]

Регулировка стандартного уровня черного для всего видео.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [УРОВЕНЬ R]

Регулировка стандартного уровня черного для параметра Rch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [УРОВЕНЬ G]

Регулировка стандартного уровня черного для параметра Gch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [УРОВЕНЬ B]

Регулировка стандартного уровня черного для параметра Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ]

Установка стандартного уровня черного для параметров Rch, Gch и Bch при автоматической регулировке баланса черного.

[ВКЛ] | Значения параметров [УРОВЕНЬ R], [УРОВЕНЬ G] и [УРОВЕНЬ B] сохраняются даже после автоматической регулировки баланса черного.
[ВЫКЛ] | Сброс значений параметров [УРОВЕНЬ R], [УРОВЕНЬ G] и [УРОВЕНЬ B] после автоматической регулировки баланса черного.

## [ГАММА]

### [ВЫБРАТЬ ГАММУ]

Выбор режима гаммы.

[V-255570L1] | Гамма-кривая для параметра EVA-LOOK.
[V-504580L1] | Гамма-кривая для параметра EVA-LOOK.
[VIDEO] | Гамма-кривая для параметра BroadCast-LOOK.
[HLG] | Гамма-кривая гибридной диаграммы (HLG).

### [ГЛАВН. ГАММА]

Установка основной гаммы с шагом настройки 0,01.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0.30]…[0.75]

### [ГАММА ЧЕРН.]

Установка кривых гамма-распределения для темных областей.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

[−8]…[−1] | Сжатие темной области.
[ВЫКЛ] | Стандартное условие.
[1]…[8] | Расширение темной области.

### [ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.]

Установка максимального уровня для сжатия/расширения темной области.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

[1] | Около 20%
[2] | Около 30%
[3] | Около 40%

## [КОЛЕНО]

### [ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА]

Включение/выключение функции перегиба.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [РЕЖИМ КОЛЕНА]

Установка режима функционирования излома.

[ДИНАМ.ДИАПАЗОН] | Динамический диапазон, который можно представить, определяется значением параметра [УКЛОН КОЛЕНА] в разделе [КОЛЕНО]. Значение динамического диапазона, который можно представить, не меняется даже при изменении значения параметра [ТОЧКА КОЛЕНА] в разделе [КОЛЕНО].
[НАЖМИТЕ] | Коэффициент сжатия сигнала определяется значением параметра [УКЛОН КОЛЕНА] в разделе [КОЛЕНО]. Значение динамического диапазона, который можно представить, изменится при изменении значения параметра [ТОЧКА КОЛЕНА] в разделе [КОЛЕНО].

### [ТОЧКА КОЛЕНА]

Установка положения точки перегиба.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [55%] … [100%] (шаги в 1%)

### [УКЛОН КОЛЕНА]

Установка угла излома.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

## [КОЛЕНО HLG]

### [ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА]

Включение/выключение функции перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ТОЧКА КОЛЕНА]

Установка положения точки перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [55%]…[109%] (шаги в 1%)

### [УКЛОН КОЛЕНА]

Установка угла перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

## [ОБРЕЗАТЬ БЕЛЫЙ]

### [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]

Включение/выключение функции уровня белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [УРОВЕНЬ]

Установка уровня белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [90%]…[109%]

## [DETAIL]

### [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]

Включение/выключение функции обработки деталей.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]

Установка уровня шумоподавления для детали.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[60]

### [КОНТР. УРОВЕНЬ]

Установка уровня детализации всей части.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−31]…[31]

### [ЧАСТОТА]

Установка толщины детали.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[3]

## [ДЕТАЛИ КОЖИ]

### [ДЕТАЛИ КОЖИ 1]

Выбор таблицы телесных тонов для объекта, к которому нужно применить телесный тон, и включение/выключение функции деталей телесных тонов.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ДЕТАЛИ КОЖИ 2]

Выбор таблицы телесных тонов для объекта, к которому нужно применить телесный тон, и включение/выключение функции деталей телесных тонов.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ДЕТАЛИ КОЖИ 3]

Выбор таблицы телесных тонов для объекта, к которому нужно применить телесный тон, и включение/выключение функции деталей телесных тонов.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ЦВЕТНОСТЬ]

### [УРОВЕНЬ]

Установка уровня цветности сигналов PR и PB.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫКЛ], [−99%]…[99%]

## [МАТРИЦА]

### [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]

Включение/выключение функции матрицы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [(R-G)]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - зеленый)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [(R-B)]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - синий)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [(G-R)]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - красный)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [(G-B)]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - синий)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [(B-R)]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - красный)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [(B-G)]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - зеленый)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

## [КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА]

Подробнее о настройке см. в разделе «[КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА]».

[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] | Включение/выключение функции цветокоррекции. Можно установить перечисленные ниже элементы. [ВКЛ], [ВЫКЛ]
[ПАРАМЕТР] | Данная функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Может быть задана для отдельного оттенка цвета. Можно установить перечисленные ниже элементы. [−63]…[63]

В начало страницы