- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ]

# Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ]

Общая настройка системы.

## [РЕЖИМ СИСТЕМЫ]

Доступную для установки комбинацию см. в разделе «Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи», «Выбор разрешения и частоты кадров для вывода RAW».

### [ЧАСТОТА]

Задает частоту системы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [23.98p], [24.00p], [25.00p], [29.97p], [50.00p], [59.94p], [50.00i], [59.94i]

(Заводские настройки: [23.98p])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Видеокамера перезапустится при изменении параметра.

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задан формат AVCHD, разные ролики, созданные в системе с частотой 59,94 Hz (23,98p, 59,94p, 59,94i), и ролики, созданные в системе с частотой 50 Hz (50,00p, 50,00i) невозможно записать на одну карту SD. Подготовьте по отдельной карте SD для роликов, созданных в системах с разной частотой (59,94 Hz и 50 Hz). Если значения частоты системы различаются, отобразится оповещение [ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 2>].

### [SDI RAW]

Установка выходного разрешения RAW, которое выводится с разъема <SDI OUT>.

[ВЫКЛ] | Вывод RAW не выполняется.
[S35 5.7K] | Выполнение вывода RAW для 5760×3072 пикселей с использованием всех пикселей датчика изображения. Это обеспечивает съемку со скоростью до 30p.
[CROP 4K] | Выполнение вывода RAW для 4096×2160 пикселей путем вырезания центрального раздела датчика изображения. Это обеспечивает съемку со скоростью до 60p. Изменится угол обзора.
[CROP&MIX 2K] | Выполнение вывода RAW для 2048×1080 пикселей путем вырезания центрального раздела датчика изображения и выполнения считывания смешивания пикселей. Это обеспечивает высокоскоростную съемку со скоростью до 240p. Изменится угол обзора.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА] задано значение [50.00i]/[59.94i], для этого параметра фиксируется значение [ВЫКЛ].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА] задано значение [50.00p]/[59.94p], параметр [S35 5.7K] невозможно выбрать.

- Следующие условия будут применены, если задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

  - Запись на карту SD с помощью видеокамеры невозможна.

  - В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ] будет зафиксировано значение [V-Log].

  - В меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [РЕЖИМ] будет зафиксировано значение [ISO].

  - Экран эскизов не отображается.

  - Функции [E.I.S.], [D.ZOOM], [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.], [ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО], [УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП], [ВЫБОР СЛОТА], [ЦВЕТ SDI] и [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ], назначенные кнопке USER, не будут работать.

  - Параметры в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД SDI] → [УДАЛ. ЗАП. SDI] и в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI] не будут работать.

  - Информация о временном коде не выводится при выводе изображения с разъема <HDMI>.

### [РЕЖИМ СЕНСОРА]

Установка режима функционирования датчика изображения.

[S35 5.7K] | Используются все пиксели датчика изображения.
[S35 MIX 2.8K] | Выполняется считывание смешивания пикселей для 2,8K со всего датчика изображения. Это обеспечивает высокоскоростную съемку со скоростью до 120p.
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | Выполняется считывание смешивания пикселей для 2,2K путем обрезания круга изображения Four Thirds в центре датчика изображения. Это обеспечивает высокоскоростную съемку со скоростью до 240p. Изменится угол обзора.

(Заводские настройки: [S35 5.7K])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если настроен параметр в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [РЕЖИМ СЕНСОРА] → [4/3 CROP&MIX 2.2K]

  - Чувствительность будет более низкой, чем если установлено [S35 5.7K] или [S35 MIX 2.8K].

  - В меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [NATIVE ISO] можно будет настроить элементы [400 ISO] или [1250 ISO].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]

Установка количества записанных пикселей на основном устройстве для записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4096x2160], [3840x2160], [2048x1080], [1920x1080], [1280x720]

(Заводские настройки: [4096x2160])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОСНОВНОЙ КОДЕК]

Установка записывающего кодека основного устройства для записи.

- MOV-файл

  [420LongGOP 150M] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 150 Mbps
  [420LongGOP 100M] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 100 Mbps
  [420LongGOP 50M] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 50 Mbps
  [422LongGOP 150M] | 4:2:2 (10 бит) LongGOP 150 Mbps
  [422LongGOP 100M] | 4:2:2 (10 бит) LongGOP 100 Mbps
  [422LongGOP 50M] | 4:2:2 (10 бит) LongGOP 50 Mbps
  [422ALL-I 400M] | 4:2:2 (10 бит) ALL-Intra 400 Mbps
  [422ALL-I 200M] | 4:2:2 (10 бит) ALL-Intra 200 Mbps
  [422ALL-I 100M] | 4:2:2 (10 бит) ALL-Intra 100 Mbps

- AVCHD-файл

  [AVCHD PS] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 25 Mbps
  [AVCHD PH] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 21 Mbps
  [AVCHD HA] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 17 Mbps
  [AVCHD PM] | 4:2:0 (8 бит) LongGOP 8 Mbps

(Заводские настройки: [422LongGOP 150M])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

## [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА]

### [ГЛАВНОЕ]

Установка цвета видео (вся система видеокамеры), записываемого с помощью основного устройства для записи.

[V-Log] | Установка гамма-кривой, способной обеспечить градацию и значительную широту (диапазон выдержек). После записи необходимо выполнить классификацию.
[СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4], [СЦЕНА5] | Задание детальной настройки качества изображения на видеокамере. Если выбран параметр с [СЦЕНА1] по [СЦЕНА5], в меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] активируется настройка меню для сцены с аналогичным номером.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], для этого параметра будет зафиксировано значение [V-Log].

### [ВЫХОД SDI]

Установка изображения, которое выводится с разъема <SDI OUT>.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [V-Log]

[V-Log] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи.
[V-709] | Вывод изображения с преобразованием в цвет, соответствующий стандарту CINE-LIKE. Эта настройка подходит для предварительного просмотра.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4] или [СЦЕНА5]

[СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4], [СЦЕНА5] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи. Данный параметр изменить нельзя.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], для этого параметра будет зафиксировано значение [V-Log].

### [ВЫХОД HDMI]

Установка изображения, которое выводится с разъема <HDMI>.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [V-Log]

[V-Log] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи.
[V-709] | Вывод изображения с преобразованием в цвет, соответствующий стандарту CINE-LIKE. Эта настройка подходит для предварительного просмотра.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4] или [СЦЕНА5]

[СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4], [СЦЕНА5] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи. Данный параметр изменить нельзя.

(Заводские настройки: [V-Log])

### [ВЫХОД ЖКД]

Установка изображения, которое выводится с разъема <LCD>.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [V-Log]

[V-Log] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи.
[V-709] | Вывод изображения с преобразованием в цвет, соответствующий стандарту CINE-LIKE. Эта настройка подходит для предварительного просмотра.

- При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] в разделе [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] значения [СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4] или [СЦЕНА5]

[СЦЕНА1], [СЦЕНА2], [СЦЕНА3], [СЦЕНА4], [СЦЕНА5] | Вывод изображения с тем же цветом, что и видео, записанное на основном устройстве для записи. Данный параметр изменить нельзя.

(Заводские настройки: [V-Log])

## [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ]

Можно задать функцию, которую необходимо назначить кнопкам с <USER 1> по <USER 9> и многофункциональному диску управления.

Подробнее см. в разделе «Назначение функции кнопкам USER».

Кнопкам с [USER1] по [USER9] можно назначить перечисленные ниже функции.

- [ПОДАВЛ.], [AWB], [А.ФОКУС ОДН.НАЖ.], [АВТ.ДИАФР. ОДН.НАЖ.], [ATW LOCK], [E.I.S.], [D.ZOOM], [ИК-СЪЕМКА], [ПЕРЕКЛ. ЗАПИСИ], [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.], [ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО], [УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП], [ВЫБОР СЛОТА], [РАСШИРИТЬ], [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.], [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.], [WFM], [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР], [ZEBRA], [УРОВЕНЬ], [ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ], [ЦВЕТ SDI], [ЦВЕТ HDMI], [ЦВЕТ ЖКД], [ЖКД БЕЗ ИНДИК.], [МАРКЕР ЖКД], [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ], [ЯРКОСТЬ ЖКД]

[USER1] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 1>. (Заводские настройки: [А.ФОКУС ОДН.НАЖ.])
[USER2] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 2>. Назначаемая функция включена, когда отображается экран VIEW. (Заводские настройки: [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.])
[USER3] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 3>. Назначаемая функция включена, когда отображается экран VIEW. (Заводские настройки: [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР])
[USER4] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 4>. (Заводские настройки: [E.I.S.])
[USER5] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 5>. (Заводские настройки: [WFM])
[USER6] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 6>. (Заводские настройки: [AWB])
[USER7] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 7>. (Заводские настройки: [ВЫБОР СЛОТА])
[USER8] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 8>. (Заводские настройки: [РАСШИРИТЬ])
[USER9] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 9>. (Заводские настройки: [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.])
[ВКЛ./ВЫКЛ.ПОЛЬЗ.РЕЖИМ] | Установка функции, которая назначается многофункциональному диску управления. Назначаемая функция включена, когда отображается экран VIEW. Можно установить перечисленные ниже элементы. [ПОДАВЛ.], [SHUTTER], [КАДР/С], [ГРОМК.МОНИТОРА] (Заводские настройки: [ГРОМК.МОНИТОРА])

## [ПЕРЕКЛ. БЛОКИРОВКИ]

### [ЗАПИСЬ]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку записи с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [РАЗБЛОКИРОВАТЬ])

### [USER1]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 1> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER2]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 2> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER3]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 3> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER4]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 4> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER5]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 5> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER6]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 6> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [USER7]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <USER 7> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [ЗАПИСАННОЕ]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <THUMBNAIL> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [ОСНОВНОЕ]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <HOME> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <ND FILTER> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [ДИСК ДИАФРАГМЫ]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <IRIS> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [МЕНЮ]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <MENU> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [ВЫХОД]

Указывает, можно ли заблокировать кнопку <EXIT> с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

### [ПОВОРОТ.ДИСК РЕЖИМОВ]

Указывает, можно ли заблокировать многофункциональный диск управления с помощью переключателя <LOCK>.

[БЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка будет заблокирована.
[РАЗБЛОКИРОВАТЬ] | Кнопка не будет заблокирована.

(Заводские настройки: [БЛОКИРОВАТЬ])

## [ИНДИКАТОР И ОХЛАЖДЕНИЕ]

### [ИНДИКАТОР LED]

Указывает, будет ли гореть индикатор записи.

[ПЕРЕДНИЙ] | Будет гореть передний индикатор съемки.
[ТЫЛЬНЫЙ] | Будет гореть задний индикатор съемки.
[ОБА] | Будут гореть задний и передний индикаторы съемки.
[ВЫКЛ] | Индикатор съемки не будет гореть.

(Заводские настройки: [ОБА])

### [ДОСТУП LED]

Указывает, будет ли гореть индикатор доступа к карте.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ]

Указывает, будет ли гореть индикатор питания.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикатор будет гореть приблизительно одну секунду, даже если установлен в положение [ВЫКЛ].

### [СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА]

Установка скорости вращения вентилятора.

[АВТО] | Он будет медленно вращаться до достижения указанной температуры, после чего будет вращаться со скоростью, указанной в параметре [ПОЛНЫЙ].
[ПОЛНЫЙ] | Вентилятор всегда будет вращаться с постоянной скоростью.

(Заводские настройки: [АВТО])

## [ЖКД]

### [ЯРКОСТЬ]

Регулировка яркости ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [УРОВЕНЬ ЦВЕТА]

Регулировка уровня цвета ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [КОНТРАСТ]

Регулировка контрастности ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−30]…[30]

(Заводские настройки: [0])

### [ПОДСВЕТКА]

Регулировка яркости подсветки ЖК-монитора. [0] — стандартная яркость.

Если функция [ЯРКОСТЬ ЖКД] назначена кнопке USER и включена, яркость не изменится даже при изменении настройки [ПОДСВЕТКА].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−1], [0], [1]

(Заводские настройки: [0])

## [ЧАСЫ]

### [НАСТРОЙКА ЧАСОВ]

Настройка календаря (даты на встроенных часах) и времени.

[ГОД] | [2017]…[2037]
[МЕСЯЦ] | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
[ДЕНЬ] | [1]…[31] ([28], [29], [30])
[ЧАС] | [0]…[23]
[МИНУТА] | [0]…[59]

(Заводские настройки: [ГОД]: [2017], [МЕСЯЦ]: [1], [ДЕНЬ]: [1], [ЧАС]: [0], [МИНУТА]: [0])

### [ЧАСОВ ПОЯС]

Установка часового пояса. При изменении настройки часового пояса будет установлено значение с учетом разницы во времени.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−12:00]…[+12:30] (шаги в 30 минут), [+12:45], [+13:00]

(Заводские настройки: [+0:00])

### [ФОРМАТ ДАТЫ]

Установка порядка отображения года, месяца и даты на календаре (даты на встроенных часах). Установленный порядок определит отображение даты в информации о ролике.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [Г-М-Д], [М-Д-Г], [Д-М-Г]

(Заводские настройки: [Д-М-Г])

## [ИНФОРМАЦИЯ]

Отображение информации о видеокамере.

[Версия] | [МОДЕЛЬ] | Отображение названия видеокамеры.
[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР] | Отображение серийного номера видеокамеры.
[Версия] | Отображение версии прошивки на видеокамере.
[ВРЕМЯ РАБОТЫ] | [ОБЩ.ВРЕМ.РАБОТЫ] | Отображение общего времени работы.
[ДИСК ДИАФРАГМЫ] | Отображение общего количества вращений диска <IRIS> вверх или вниз с обновлением сведений при каждых 100 вращениях. («T» указывает на количество.)
[ТЕМП. ДАТЧИКА] | Отображение температуры окружающей среды для датчика изображения.
[РЕЖИМ USB] | Переключение в режим обслуживания USB.
[ОБНОВЛЕНИЕ.] | Обновление прошивки.

## [LANGUAGE]

Установка языка отображения.

[English] | Английский
[Español] | Испанский
[Français] | Французский
[Deutsch] | Немецкий
[Italiano] | Итальянский
[Русский] | Русский
[Nederland] | Голландский
[Türkçe] | Турецкий
[Svenska] | Шведский
[Polski] | Польский
[Česky] | Чешский
[Magyar] | Венгерский

(Заводские настройки: [English])

## [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ]

### [ЗАГРУЗИТЬ ЗАВОД. НАСТРОЙКИ]

Сброс значения параметра меню до заводской настройки. Камера перезапускается после сброса.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

В начало страницы