- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- При использовании аудиоустройства или внешнего микрофона

# При использовании аудиоустройства или внешнего микрофона

Подключите аудиоустройство или внешний микрофон к разъему <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Настройте все элементы в меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [ЗВУК. ВХОД].

Подключенное устройство | [ЗВУК. ВХОД]
--- | ---
[ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД1]/[ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД2] | [МОЩН. МИКР. ВХОД1]/[МОЩН. МИКР. ВХОД2] | [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]/[ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]*1 | [ВХОД 1 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]/[ВХОД 2 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]*2
Аудиоустройство | [ЛИНЕЙНЫЙ] | Отключен | Отключен | [4dB], [0dB]
Внешний микрофон | [МИКРОФОН] | [ВЫКЛ] | [-40dB], [-50dB], [-60dB] | Отключен
Внешний микрофон (с источником питания) | [МИКРОФОН] | [ВКЛ] | [-40dB], [-50dB], [-60dB] | Отключен

Заводские настройки: [-60dB]

Заводские настройки: [4dB]

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используется супернаправленный микрофон AG-MC200G (приобретается дополнительно), установите для параметра [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]/[ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА] значение [-50dB].

В начало страницы