- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Аудиовход

# Аудиовход

Встроенный микрофон | Поддерживает стереомикрофоны
Разъем <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3-контактный Входное высокое сопротивление, переключение [ЛИНЕЙНЫЙ]/[МИКРОФОН] с помощью меню [ЛИНЕЙНЫЙ]: 4 dBu/0 dBu (возможность выбора при помощи меню) [МИКРОФОН]: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (возможность выбора при помощи меню), +48 V вкл/выкл (переключение с помощью меню)

В начало страницы