- Начало
- Съемка
- Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)
- Переменная частота кадров (VFR)

# Переменная частота кадров (VFR)

Обеспечивает высокоскоростную съемку с частотой кадров от 1fps до 240fps.

В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [РЕЖИМ СЕНСОРА] выберите разрешение и кодек для видеозаписи, а также частоту, которая будет задана в качестве эталонной частоты кадров.

- Доступную для установки комбинацию см. в разделе «Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи».

- Диапазон значений частоты кадров, которые можно использовать при высокоскоростной съемке, зависит от настройки [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], диапазон частоты кадров, при котором можно выполнять высокоскоростную съемку, изменяется в зависимости от параметра [SDI RAW].

  Доступную для установки комбинацию см. в разделе «Выбор разрешения и частоты кадров для вывода RAW».

Выберите меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ].

- Эти параметры также можно задать с помощью многофункционального диска управления. См. раздел «Функции, назначенные кнопкам USER».

В меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ЗНАЧЕНИЕ] установите частоту кадров с учетом условий съемки.

- Эти параметры также можно задать с помощью многофункционального диска управления. См. раздел «Функции, назначенные кнопкам USER».

- В меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ДОБАВИТЬ]/[РЕДАКТ.]/[УДАЛИТЬ] можно добавить, изменить или удалить произвольную частоту кадров.

Нажмите кнопку записи.

Начнется запись с переменной частотой кадров.

#### Обычный режим съемки

При создании видео 4K/UHD используются все пиксели датчика изображения.

На основе этого видео также создается видео в формате 2K/FHD.

Возможна высокоскоростная съемка с частотой кадров до 60fps.

Выберите значение [S35 5.7K] для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА].

#### Режим съемки «Смешивание пикселей»

Считывание смешивания пикселей 2,8K выполняется с использованием всех пикселей датчика изображения, позволяя создать видео в формате 2K/FHD.

Возможна высокоскоростная съемка с частотой кадров до 120fps.

Выберите значение [S35 MIX 2.8K] для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Угол обзора тот же, что при обычном режиме съемки.

#### Режим съемки «Вырезание»

Вырезается круг изображения Four Thirds в центре датчика изображения, а также выполняется считывание смешивания пикселей для 2,2K. На основе этого видео также создается видео в формате 2K/FHD.

Возможна высокоскоростная съемка с частотой кадров до 240fps.

Выберите значение [4/3 CROP&MIX 2.2K] для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Угол обзора изменится по сравнению с обычным режимом съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запись звука невозможна при съемке с переменной частотой кадров. Однако звук записывается, если задать частоту кадров равной частоте системы.

- Изображение на экране может исказиться или стать темным, если изменить настройку частоты кадров.

- Частоту кадров нельзя изменить во время записи.

- Для [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] меню → [TC] → [FREE/REC RUN] устанавливается значение [REC RUN].

- Запись приостанавливается через десять часов после начала. Она автоматически возобновляется через несколько секунд.

  При высокоскоростной съемке время записи будет составлять меньше, чем 10 часов, в зависимости от соотношения частоты кадров для формата записи и переменной частоты кадров. Запись прекратится через 5 часов, если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [24.00p], а для параметра [КАДР/С] — значение [48fps].

- Ограничения при записи с переменной частотой кадров см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

- Для остановки записи может потребоваться время, даже если запись остановлена сразу после запуска.

  Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [59.94p], а для параметра [КАДР/С] задано значение [1fps], запись продолжается максимально одну минуту, пока длительность ролика после съемки не станет составлять одну секунду.

В начало страницы