- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Предварительная запись

# Предварительная запись

Запись видео и звука с определенного момента времени до начала фактической записи.

Включение записи

Выключение записи

(Время)

Время фактической записи

Время предварительной записи

Время предварительной записи зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]/[ОСНОВНОЙ КОДЕК].

- Если для параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] задано значение [1280x720], [1920x1080] или [2048x1080]: приблизительно 10 секунд.

- Если для параметра [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задано значение [422ALL-I 400M]: приблизительно 3 секунды.

- В других случаях: приблизительно 5 секунд.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВКЛ].

Метка [P] отображается на дисплее состояния предварительной записи на экранах VIEW и HOME.

Нажмите кнопку записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенных ниже случаях может не удаться записать видео и звук в течение определенного времени.

  - Непосредственно после установки переключателя питания в положение < > (ВКЛ)

  - Сразу после открытия меню

  - Непосредственно после установки карты SD.

  - Сразу после воспроизведения записанного видео

  - Непосредственно после закрытия экрана эскизов

  - До завершения записи на карту SD после остановки самой записи

  - Непосредственно после синхронизации с внешним временном кодом

  - Непосредственно после переключения слота карты для записи путем нажатия кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБОР СЛОТА]

- Если для параметра [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] задано значение [ВКЛ], для меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [FREE/REC RUN] фиксируется значение [FREE RUN].

- Предварительная запись отменяется, если прошло три часа, а запись все еще не началась.

- Сведения об ограничениях режима предварительной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

- Предварительная запись невозможна, если на карту SD можно записать содержимое длительностью менее одной минуты.

В начало страницы