- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция помощи при фокусировке

# Функция помощи при фокусировке

Функция помощи при фокусировке помогает с легкостью выполнить фокусировку на цель.

На ЖК-мониторе можно увеличить записываемое изображение, а также визуально усилить область фокусировки.

Можно также облегчить фокусировку, изменив диафрагму для уменьшения глубины резкости.

Функция помощи при фокусировке отображается только на ЖК-мониторе.

## Функция увеличенного изображения

Центральная область записываемого изображения увеличивается, упрощая фокусировку.

#### Назначение функции [РАСШИРИТЬ] кнопке USER

Установите настройки таким образом, чтобы функцию увеличенного изображения можно было включить или выключить с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [РАСШИРИТЬ].

- Функция [РАСШИРИТЬ] назначается кнопке <USER 8> в качестве заводской настройки.

#### Использование функции увеличенного изображения

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [РАСШИРИТЬ].

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

### Установка режима для функции увеличенного изображения

Выберите режим для функции увеличенного изображения в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [РАСШИР. РЕЖИМ].

[10 сек.]: функция увеличенного отображения выключается через десять секунд.

[ОСТАВИТЬ]: функция увеличенного отображения активируется до повторного нажатия кнопки USER, которой назначена функция [EXPAND].

[ДО ЗАПИСИ]: функция увеличенного отображения включается, пока не будет начата запись.

### Установка коэффициента увеличения

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ] выберите коэффициент увеличения.

- Можно выбрать один из следующих коэффициентов увеличения: [x2], [x3] или [x4].

### Установка положения для увеличения

Если включена функция увеличенного отображения, можно выбрать одно из девяти положений для увеличения.

Если используется многофункциональный диск управления или многофункциональный диск управления на ручке: положение для увеличения будет перемещаться при каждом повороте диска. Оно вернется в исходное положение в центре, если нажать многофункциональный диск управления.

Если касаться ЖК-монитора: положение для увеличения будет перемещаться при касании меток вертикальной и горизонтальной стрелок на ЖК-мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Увеличенное изображение невозможно записать.

- Увеличение изображения не выполняется, пока отображаются цветные полоски.

- В режиме увеличенного изображения некоторые индикаторы, такие как метки, будут временно скрыты.

## Отображение контуров/фокусировочного квадрата

При отображении контуров происходит выделение контура изображения, на котором вы фокусируетесь, красным, зеленым или белым цветом.

При отображении фокусировочного квадрата на степень фокусировки будет указывать размер квадрата.

#### Назначение функции [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.] кнопке USER

Настройте эту функцию таким образом, чтобы отображение контуров и фокусировочного квадрата можно было включить или выключить с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.].

- Функция [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.] назначается кнопке <USER 2> в качестве заводской настройки.

#### Отображение контуров и фокусировочного квадрата

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.].

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

- После установки в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] параметров → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ПИКИНГ/КВАДРАТЫ] → [ПИКИНГ/КВАД.] изображение на экране будет переключаться при каждом нажатии кнопки USER.

### Настройка отображения контуров и фокусировочного квадрата

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ПИКИНГ/КВАДРАТЫ] выберите тип отображения.

[ПИКИНГ]: включение отображения контуров.

[КВАДРАТЫ]: включение отображения фокусировочного квадрата.

[ПИКИНГ/КВАД.]: включение отображения контуров и фокусировочного квадрата. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.], изображение меняется в следующем порядке: отображение контуров, отображение фокусировочного квадрата, без индикации.

### Установка уровня усиления контуров

Установка интенсивности отображения контуров.

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [УРОВЕНЬ ПИКИНГА] выберите интенсивность отображения контуров.

- Можно выбрать одно из следующих значений интенсивности отображения контуров: [НИЗК.], [СРЕД.] или [ВЫСОК.].

### Установка цвета для отображения контуров

Установка цвета отображения контуров.

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ЦВЕТ ПИКИНГА] выберите цвет отображения контуров.

- Можно выбрать одно из следующих значений цвета отображения контуров: [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [БЕЛЫЙ].

### Отображение фокусировочного квадрата

Настройте фокус таким образом, чтобы задать максимальный размер квадрата, отображающегося в области фокусировки на объекте.

При фокусировке на кукле

При фокусировке на панели

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемые контуры и фокусировочный квадрат невозможно записать.

- Контуры и фокусировочный квадрат не выводятся, если отображаются цветные полоски.

- При работе функции фокусировочного квадрата некоторые индикаторы, такие как метки, будут временно скрыты.

## Черно-белый режим

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ] → [ВКЛ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Черно-белый режим можно включить, пока активировано отображение контуров и фокусировочного квадрата.

  Выберите меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ] → [ПИКИНГ/КВАД.].

## Функция помощи при фокусировке с открытой диафрагмой

Эта функция облегчает фокусировку, уменьшая глубину резкости путем открытия диафрагмы. В то же время функция затвора поддерживает постоянный уровень яркости.

Диафрагма настраивается автоматически.

#### Назначение функции [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.] кнопке USER

Назначение функции фокусировки с открытой диафрагмой, чтобы использовать ее с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.].

- Функция [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.] назначается кнопке <USER 9> в качестве заводской настройки.

#### Использование функции помощи при фокусировке с открытой диафрагмой

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ПОМ.ОТКР.ДИАФ.].

- Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

### Установка времени работы

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [РЕЖИМ ОТКР. ДИАФ.] выберите время работы.

- Можно выбрать одно из следующих значений времени работы: [10 сек.] или [30 сек.].

- Функция помощи при фокусировке с открытой диафрагмой автоматически отменяется по прошествии указанного времени.

- Функция помощи при фокусировке с открытой диафрагмой принудительно отменяется при начале записи. Изображение, отснятое в момент отмены, можно включить в начало записанного видео.

В начало страницы