- Начало
- Примечания
- Система предупреждений
- Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

# Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

## Системная ошибка

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран VIEW | Экран HOME
[ОШИБКА СИСТЕМЫ] | — | Произошла ошибка со стандартном сигналом или ошибка связи. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

## Предупреждение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран VIEW | Экран HOME
[НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ] | — | Недостаточный оставшийся заряд батареи. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Индикатор состоянии подачи питания будет выглядеть как , а также будет мигать красным цветом один раз в секунду. Приблизительно через пять секунд отключится питание. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА] | — | Отображается, когда внутренняя температура видеокамеры поднимется выше допустимого значения. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Приблизительно через пять секунд отключится питание. Снова включите питание, после чего проверьте операции записи и воспроизведения. Если неисправность не устранена, обратитесь к дилеру.
[ОШИБКА ЗАПИСИ] |  | Во время записи данных произошла ошибка, и запись остановлена. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается.
[ОШИБКА ЗАПИСИ] |  | Предпринята попытка записать слишком высокое количество роликов. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. Если на экране INFO выбран параметр [DIAGNOSTICS], в области вывода предупреждений отображается сообщение [ОШИБКА ЗАПИСИ] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
[ОШИБКА КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА КАРТЫ <СЛОТ 2>] |  | Во время записи или воспроизведения произошла ошибка, связанная с картой SD. | При записи Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. После прекращения записи на карте SD, на которой произошла ошибка, включается защита от записи. Замените карту SD в слоте, в котором произошла ошибка. При воспроизведении Воспроизведение останавливается.
[END] (отображение состояния карты SD) | — | Во время записи на карте SD закончилось место. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
(Один раз в секунду, мигает красным цветом) | — | Батарея почти разрядилась. | Все индикаторы записи будут мигать с частотой один раз в секунду. Выполнение текущей операции продолжается. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
Отображение оставшегося места для записи на карте SD (мигает с частотой один раз в секунду во время записи) | — | На карте SD осталось мало свободного места. | Запись продолжится. При необходимости вставьте другую карту SD.

## Оповещение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран VIEW | Экран HOME
[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] |  | Во время одновременной записи произошла ошибка с одной из карт SD. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту SD.
[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] |  | При одновременной записи предпринята попытка записать слишком высокое количество роликов на одну из карт SD. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту SD. Если на экране INFO выбран параметр [DIAGNOSTICS], в области вывода предупреждений отображается сообщение [ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
[ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНОВЛЕН] |  | Остановился вентилятор. | Отобразится сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. После остановки вентилятора немедленно прекратите использование видеокамеры и обратитесь к дилеру. Если вентилятор остановлен, температура видеокамеры начинает расти. Поэтому не следует использовать видеокамеру на протяжении длительного времени.
[ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ <СЛОТ 1>]/[ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ <СЛОТ 2>] |  | Карта не распознана должным образом, так как в нее вставлен неподдерживаемый носитель информации для записи или в разъеме карты есть грязь. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Проверьте вставленную карту. Если это отображается при вставленной карте SD, извлеките и повторно вставьте карту SD.
[ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 2>] |  | Вставлена карта SD с информацией об управлении, не соответствующей техническим характеристикам. (В том числе если частота системы (59,94 Hz или 50 Hz) для формата AVCHD на карте SD отличается от настройки в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА].) | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Вставьте карту SD, поддерживающую запись. Информация о частоте системы для формата AVCHD подтверждается в момент форматирования или при первой записи.
[НЕ КАРТА SDXC <СЛОТ 1>]/[НЕ КАРТА SDXC <СЛОТ 2>] |  | Вставлена карта памяти SDHC, не поддерживающая запись данных в формате MOV, если для параметра [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задан формат MOV. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Установите карту памяти SDXC.
[НЕСОВМЕСТИМАЯ КАРТА <СЛОТ 1>]/[НЕСОВМЕСТИМАЯ КАРТА <СЛОТ 2>] |  | Вставлена карта SD, на которую может не удаться записать данные вследствие низкой скорости записи. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Используйте карту SD с достаточной скоростью записи.
[ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА] |  | Обнаружено уменьшение напряжения резервной батареи внутренних часов при установке переключателя питания в положение < > (ВКЛ). | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Зарядив встроенную батарею, снова установите дату/время.

## Сообщение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран VIEW | Экран HOME
[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | — | Данный ролик невозможно воспроизвести. (Если воспроизведение невозможно из-за различия в частоте системы и т. д.) Во время воспроизведения произошла ошибка, и воспроизведение прекращено. | Отобразится сообщение. Проверьте, совпадает ли установленная для ролика частота системы с частотой системы на видеокамере. Проверьте ролик.
[УДАЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | — | Данный ролик невозможно удалить. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[НЕВ. ЗАПИС. КОЛ-ВО КЛИПОВ ПРЕВЫСИЛО МАКС.] | — | Достигнуто максимальное количество роликов, которые можно записать. | Отобразится сообщение. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
[ПРОИЗОШЛА ОШИБКА. ПОВТОРИТЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ.] | — | Не удалось отформатировать карту SD. | Отобразится сообщение. Снова выполните форматирование.
[Сбой исправления.] | — | Вследствие отключения питания или извлечения карты SD во время записи не удалось восстановить ролик, с которым произошла ошибка. Не удалось восстановить информацию об управлении. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[ФОРМАТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | — | Данную карту SD невозможно отформатировать. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[НЕВОЗМ. ВОССТАНОВИТЬ КОНТРОЛ. ДАННЫЕ. НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ.] | — | Невозможно восстановить информацию об управлении вследствие недостаточного оставшегося заряда батареи. | Отобразится сообщение. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[ЗАЩИТА НЕВОЗМОЖНА.] | — | Данный ролик невозможно защитить. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[ЭТОТ КЛИП ЗАЩИЩЕН. СНИМИТЕ ЗАЩИТУ.] | — | Ролик защищен, поэтому его невозможно удалить. | Отобразится сообщение. Отмените защиту ролика.
[ГЛ. МЕНЮ СУЩЕСТВУЕТ. УДАЛ. НЕВОЗМ. УДАЛ. ГЛ. МЕНЮ? (ЗАПИСАН. ФАЙЛЫ НЕ БУДУТ УДАЛ)] | — | Предпринята попытка удалить ролик на карте SD, на которой создано главное меню. | Отобразится сообщение. Удалите главное меню.
[ГЛ. МЕНЮ СУЩЕСТВУЕТ. ЗАП. НЕВОЗМ. УДАЛ. ГЛ. МЕНЮ? (ЗАПИСАН. ФАЙЛЫ НЕ БУДУТ УДАЛ)] | — | Вставлена карта SD, на которой создано главное меню. | Отобразится сообщение. Удалите главное меню.
[ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА ДАННЫХ В ПИКТОГРАММАХ.] | — | Произошла ошибка с информацией об эскизах на карте SD. | Отобразится сообщение. После этого будет выполнено автоматическое восстановление информации об управлении.
[ЗАПИСЬ НЕВОЗМОЖНА ВВИДУ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДАННЫХ.] | — | Версия информации об управлении на карте SD не поддерживается. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ.] | — | Невозможно установить. | Отобразится сообщение. Выполните настройку после того, как сможете установить нужный параметр.
[НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ ЭТОТ КЛИП.] | — | Невозможно скопировать ролик. | Отобразится сообщение. Скопируйте ролики, отличные от соответствующего ролика.
[ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА КОНТРОЛ. ДАННЫХ. (КАРТА SD)] | — | Произошла ошибка с информацией об управлении на карте SD. | Отобразится сообщение. После этого будет выполнено автоматическое восстановление информации об управлении.
[ОШИБКА ПРИ КОПИРОВАНИИ. ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ.] | — | Не удалось скопировать ролик вследствие ошибки на карте SD. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[ОСТАНОВКА КОПИРОВАНИЯ ВВИДУ НИЗК.ЗАРЯДА АККУМ. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ] | — | Во время копирования ролика батарея практически разрядилась. | Отобразится сообщение. Копирование будет отменено. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[КОПИРОВАНИЕ ПРЕРВАНО ВВИДУ НЕДОСТАТОЧНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.] | — | Копирование ролика отменено вследствие недостаточного оставшегося заряда батареи. | Отобразится сообщение. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[НЕВ. КОПИР. - МАКС. КОЛ-ВО КЛИПОВ.] | — | Достигнуто максимальное количество роликов, которые можно скопировать. | Отобразится сообщение. Замените карту SD или удалите ненужные ролики с карты, выбранной для копирования.
[АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН. ПОДКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ИЛИ ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР.] | — | Предпринята попытка скопировать ролик или обновить прошивку видеокамеры при недостаточном оставшемся заряде батареи. | Отобразится сообщение. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[НЕВОЗМ. ВОСПР. ЭТОТ КЛИП НА ЭТОЙ МОДЕЛИ.] | — | Данный ролик невозможно воспроизвести на видеокамере. | Отобразится сообщение. Воспроизведите ролик на устройстве, поддерживающем воспроизведение.
[Невозможно скопировать: уже записаны данные с других устройств.] | — | Невозможно скопировать ролик, записанный с помощью другого устройства. | Отобразится сообщение. Скопируйте ролики, отличные от соответствующего ролика.
[ОШИБКА. ДЛЯ ВОССТАНОВЛ. КОНТРОЛ. ДАННЫХ ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К СЕТИ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ] | — | Восстановление информации об управлении было запущено при низком оставшемся заряде батареи. | Отобразится сообщение. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[НЕКОРРЕКТНО] | — | Операция отключена. | Отобразится сообщение. Начните работу после включения операции.
[Запись невозможна - исчерпан объем списка воспр.] | — | Предпринята попытка записать данные на карту SD, на которой уже записано максимальное количество списков воспроизведения. | Отобразится сообщение. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
[Невозможно скопировать - список воспроизведения заполнен.] | — | Предпринята попытка скопировать данные на карту SD, на которой уже записано максимальное количество списков воспроизведения. | Отобразится сообщение. Замените карту SD или удалите ненужные ролики.
[Превышает емкость. Выберите другой.] | — | На карте SD, выбранной для копирования, слишком мало места. | Отобразится сообщение. Повторно выберите клип, который необходимо скопировать, или освободите место на карте SD, выбранной для копирования.
[Проверьте носитель.] | — | Во время копирования произошла ошибка с картой SD, выбранной для копирования. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD, выбранную для копирования.
[НЕТ ФАЙЛА СЦЕНЫ] | — | На карте SD, с которой считываются данные, нет файлов условий съемки. | Отобразится сообщение. Вставьте карту SD с файлом условий съемки.
[ЗАГР. ФАЙЛА СЦЕНЫ НЕ ВЫП.] | — | Не удалось считать файл условий съемки. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[Запись файлов невозможна] | — | Не удалось записать файл условий съемки. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[ОТСОЕДИНИТЕ USB КАБЕЛЬ] | — | Вследствие ошибки несовместимости OS до установки подключения режима обслуживания USB прошло пять минут. | Отобразится сообщение. Убедитесь, что видеокамера поддерживает используемую OS.
[КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА] | — | Предпринята попытка защитить или удалить ролик на заблокированной карте SD. Предпринята попытка скопировать ролик на заблокированную карту SD. | Отобразится сообщение. Разблокируйте карту SD.
[НЕВОЗМОЖНО ВЫБРАТЬ БОЛЬШЕ КЛИПОВ.] | — | Предпринята попытка выбрать более 99 роликов. | Отобразится сообщение. Копируйте ролики группами по 99 штук.
[ВЫБЕРИТЕ КЛИП ДЛЯ УДАЛЕНИЯ.] | — | Предпринята попытка удалить ролик, но сам ролик не выбран. | Отобразится сообщение. Выберите ролик для удаления.
[ВЫБЕРИТЕ КЛИПЫ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ.] | — | Предпринята попытка скопировать ролик, но сам ролик не выбран. | Отобразится сообщение. Выберите ролик для копирования.
[ВСТАВЬТЕ КАРТУ В СЛОТ 1.] | — | Предпринята попытка скопировать данные без вставки карты SD в слот 1. | Отобразится сообщение. Вставьте карту SD в слот 1.
[ВСТАВЬТЕ КАРТУ В СЛОТ 2.] | — | Предпринята попытка скопировать данные без вставки карты SD в слот 2. | Отобразится сообщение. Вставьте карту SD в слот 2.
[ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ] | — | Предпринята попытка копирования на поврежденную карту. | Отобразится сообщение. Проверьте карту SD.
[КОПИР. НЕВОЗМОЖНО.] | — | Предпринята попытка скопировать содержимое, записанное в формате AVCHD с другой частотой системы (59,94 Hz или 50 Hz), между картой SD, используемой в качестве источника копирования, и картой SD, выбранной для копирования. | Отобразится сообщение. Установите одинаковую частоту системы (59,94 Hz или 50 Hz) для содержимого на карте SD, используемой в качестве источника копирования, и карте SD, выбранной для копирования. Информация о частоте системы для формата AVCHD подтверждается в момент форматирования или при первой записи.
[НЕВ. ЗАПИС.] | — | Запись невозможна. | Отобразится сообщение. Выполните запись, когда это станет возможным.

В начало страницы