- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Формат вывода
- Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>

# Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>

Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>, зависит от перечисленных ниже комбинаций настроек.

- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]

- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]

- Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД SDI] → [ВЫБОР СИГНАЛА]

- Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [SDI OUT] → [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Элемент | Формат вывода [ФОРМАТ ВЫВОДА]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ВЫБОР СИГНАЛА]
[59.94p] [50.00p] | [4096x2160] | [SDI] | (Без вывода 4K) 1920×1080p*1 1920×1080i*1 (значения по умолчанию)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
| [3840x2160] | [SDI] | (Без вывода 4K) 1920×1080p 1920×1080i(значения по умолчанию)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080i*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080i (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
| [1280x720] | [SDI] | 1280×720p (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
[59.94i] [50.00i] | [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080i (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080i*2
[29.97p] [23.98p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [3840x2160] | [SDI] | 3840×2160p 1920×1080p 1920×1080PsF (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080PsF (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
[24.00p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 60i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 60i*2
[25.00p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [3840x2160] | [SDI] | 3840×2160p 1920×1080p 1920×1080PsF (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080PsF (заводская настройка)
|  | [ЖКД(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [ЖКД(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2

Отображение в формате letterbox. Качество несколько ниже по сравнению с записанным изображением.

Будет выведено такое же изображение, что и на ЖК-мониторе, с черной полосой на всех четырех сторонах. Возможны фокусировка и помощь при EI. Эквивалентно 4:2:2 (8 бит).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будут выведены данные с приведенными ниже характеристиками вне зависимости от настройки [ЧАСТОТА] или [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ], если для параметра [ВЫБОР СИГНАЛА] задано значение [ЖКД(1080p)] или [ЖКД(1080i)].

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [59.94p]/[59.94i]/[29.97p]/[23.98p]: 1920×1080 over 59,94p или 1920×1080 over 59,94i

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00p]/[50.00i]/[25.00p]: 1920×1080 over 50p или 1920×1080 over 50i

  - Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [24.00p]: 1920×1080 over 60p или 1920×1080 over 60i

- Вывод 2048×1080 не поддерживается.

- Для параметра [ФОРМАТ ВЫВОДА] будет установлена заводская настройка при изменении значений параметров [ЧАСТОТА] и [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]. Также невозможно будет получить текущие настройки в разделе [ФОРМАТ ВЫВОДА].

- Ниже приведен формат вывода при воспроизведении с экрана эскизов.

  - Будет использовано значение, заданное в разделе [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика совпадает со значением параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

  - Будет использована заводская настройка [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика отличается от значения параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], будет выбран вывод RAW.

В начало страницы