- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Visualización de estado de la pantalla

# Visualización de estado de la pantalla

#### Durante la filmación

1. Nombre del clip

   Muestra el nombre del clip que se está grabando con el máximo de ocho caracteres desde el principio.

2. Resolución del sistema/resolución de salida RAW

   Muestra la resolución establecida en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC]/[MODO SENSOR].

   - [4096×2160]

   - [3840×2160]

   - [2048×1080]

   - [1920×1080]

   - [1280×720]

   - [2048 MIX], [1920 MIX]: cuando [MODO SENSOR] se configura como [S35 MIX 2.8K]

   - [2048 CROP], [1920 CROP]: cuando [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K]

   Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se visualiza la resolución de salida RAW establecida en [SDI RAW].

   - [S35 5.7K]

   - [RECORTE 4K]

   - [RECORTE Y MIX 2K]

3. Frecuencia del sistema

   Muestra la frecuencia establecida en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA].

   - [23.98p]

   - [24.00p]

   - [25.00p]

   - [29.97p]

   - [50.00p]

   - [50.00i]

   - [59.94p]

   - [59.94i]

4. Color de la grabación principal

   Muestra la configuración del color establecida en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL].

   - [VLog]: V-Log

   - [SCN1]: SCENE1

   - [SCN2]: SCENE2

   - [SCN3]: SCENE3

   - [SCN4]: SCENE4

   - [SCN5]: SCENE5

5. Formato de grabación

   Muestra el formato establecido en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC]/[SDI RAW].

   - [MOV HEVC]

   - [MOV 420L]

   - [MOV 422L]

   - [MOV 422I]

   - [AVCHD PS]

   - [AVCHD PH]

   - [AVCHD HA]

   - [AVCHD PM]

   - [SDI RAW]: si [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

6. Estado de la grabación (ranura para tarjeta 1)

   Muestra el estado de la grabación de la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 1.

   - : sin destino de grabación.

   - (parpadeante): reconociendo la tarjeta SD.

   - : la grabación se detiene con la tarjeta SD del destino de grabación insertada.

   - (parpadeante): reconociendo la tarjeta SD.

   - : grabación.

   - (punto rojo parpadeante): procesando para detener la grabación.

   - [P]: la grabación se detiene con la pregrabación activada y la tarjeta SD del destino de grabación insertada.

   - [P]: la pregrabación está activada, y la tarjeta SD no está insertada en la ranura para tarjeta, o la tarjeta SD no se reconoce.

   - (No aparece nada): se da una de las siguientes condiciones.

     - La tarjeta SD no está insertada.

     - La tarjeta SD no se reconoce.

     - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] está configurado con otro ajuste distinto a [OFF], y la grabación se ha detenido.

   - : se da una de estas condiciones.

     - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se ha configurado con un valor distinto de [OFF], y se está grabando.

     - Desde la red se envía una señal a la luz indicadora para que se ilumine en rojo.

7. Capacidad de grabación restante y estado de la tarjeta SD (ranura para tarjeta 1)

   Muestra la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD y el estado de la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 1.

   - [0min] a [999min]: capacidad de grabación restante (999 minutos o más se muestran como [999min])

     - La visualización parpadeará cuando la capacidad de grabación restante sea de dos minutos o menos.

     - Durante la grabación simultánea, se muestra la capacidad de grabación restante para poder realizar la grabación simultánea (la de menor capacidad de grabación restante de las dos tarjetas SD).

   - [WP]: protegida contra escritura (el interruptor de protección contra escritura en la tarjeta SD está hacia el lado LOCK)

   - [END]: sin capacidad de grabación restante (no hay capacidad de grabación restante en la tarjeta SD)

   - [ERR]: la tarjeta SD que no puede grabarse está insertada (se reconoce, pero no puede usarse por ejemplo por un error de formato, otra tarjeta distinta a SD, etc.)

   - [!SDXC]: la tarjeta de memoria SDXC no está insertada para grabar MOV

   - (No aparece nada): se da una de las siguientes condiciones.

     - La tarjeta SD no está insertada.

     - La tarjeta SD no se reconoce.

     - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

8. Estado de la grabación (ranura para tarjeta 2)

   Muestra el estado de la grabación de la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 2.

   - : sin destino de grabación.

   - (parpadeante): reconociendo la tarjeta SD.

   - : la grabación se detiene con la tarjeta SD del destino de grabación insertada.

   - (parpadeante): reconociendo la tarjeta SD.

   - : grabación.

   - (punto rojo parpadeante): procesando para detener la grabación.

   - [P]: la grabación se detiene con la pregrabación activada y la tarjeta SD del destino de grabación insertada.

   - [P]: la pregrabación está activada, y la tarjeta SD no está insertada en la ranura para tarjeta, o la tarjeta SD no se reconoce.

   - (No aparece nada): se da una de las siguientes condiciones.

     - La tarjeta SD no está insertada.

     - La tarjeta SD no se reconoce.

     - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

9. Capacidad de grabación restante y estado de la tarjeta SD (ranura para tarjeta 2)

   Muestra la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD y el estado de la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 2.

   - [0min] a [999min]: capacidad de grabación restante (999 minutos o más se muestran como [999min])

     - La visualización parpadeará cuando la capacidad de grabación restante sea de dos minutos o menos.

     - Durante la grabación simultánea, se muestra la capacidad de grabación restante para poder realizar la grabación simultánea (la de menor capacidad de grabación restante de las dos tarjetas SD).

   - [WP]: protegida contra escritura (el interruptor de protección contra escritura en la tarjeta SD está hacia el lado LOCK)

   - [END]: sin capacidad de grabación restante (no hay capacidad de grabación restante en la tarjeta SD)

   - [ERR]: la tarjeta SD que no puede grabarse está insertada (se reconoce, pero no puede usarse por ejemplo por un error de formato, otra tarjeta distinta a SD, etc.)

   - [!SDXC]: la tarjeta de memoria SDXC no está insertada para grabar MOV

   - (No aparece nada): se da una de las siguientes condiciones.

     - La tarjeta SD no está insertada.

     - La tarjeta SD no se reconoce.

     - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

10. Función de dos ranuras

    Muestra el estado de configuración de la función de grabación con dos tarjetas SD.

    Se muestra con una línea inclinada si está en un estado en que no pueda realizar la grabación desde dos ranuras incluso si cada función está activada.

    - [RELAY]: cuando se activa la grabación de relé

    - [SIMUL]: cuando se activa la grabación simultánea

    - (Sin visualización): cuando es grabación estándar

11. Código de tiempo

    Muestra el código de tiempo, los bits de usuario y la duración según la configuración del menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [TC/UB/Dur.].

    - [TC :::]: muestra el código de tiempo. (Se visualiza blanco y negro invertido cuando se aplica el bloque secundario a un código de tiempo de entrada externa)

    - [UB ]: muestra los bits de usuario.

    - [Dur :::]: muestra la duración.

12. Estado del suministro de alimentación

    : indica el nivel restante de la batería cuando la alimentación es con la batería. (La visualización de estado de la batería irá cambiando con → → → → mientras el nivel de batería restante disminuya. Parpadeará en rojo cuando el nivel de batería restante sea cero)

    : se muestra cuando la alimentación se suministra con el adaptador de CA.

13. Medidor del nivel de audio

    Muestra el volumen.

    Muestra la posición del nivel de referencia establecida en el menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [RANGO] → [18dB]/[20dB] que está oscurecida. (Octava desde la izquierda cuando se configura como [20dB], novena desde la izquierda cuando se configura como [18dB])

    - : se muestra cuando el audio no puede grabarse. (Como cuando la función de grabación con velocidad de fotogramas variable está activada y la velocidad de fotogramas es distinta de la frecuencia del sistema).

14. Velocidad de fotogramas

    Muestra la velocidad de fotogramas.

    Muestra dos lugares decimales sólo cuando la velocidad de fotogramas es igual que el ajuste de frecuencia del sistema.

    No se muestra cuando la frecuencia del sistema es 60i/50i.

15. Velocidad del obturador

    Muestra la velocidad del obturador.

    Puede cambiarse entre la visualización [seg] y [grad] con el menú [AJUSTES CÁMARA] → [OBTURADOR] → [MODO]. Muestra el tiempo de visualización (minutos) cuando se configura como [seg], y el ángulo de apertura cuando se configura como [grad].

    No se muestra cuando se desactiva el obturador.

16. EXPOSURE INDEX

    Muestra la sensibilidad del vídeo. Puede cambiarse entre la visualización [ISO] y [dB] con el menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [MODO].

17. Metro de punto

    Muestra el brillo del centro en cualquiera unidad [STOP] o [%].

    Cuando se selecciona [V-Log], puede cambiarse entre [STOP] y [%] con el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST. IE LCD] → [UNIDAD MEDIC. PUNT.]. Cuando se selecciona otro ajuste distinto a [V-Log], la visualización se fija como [%].

18. Temperatura del color

    Muestra la temperatura del color seleccionado.

    - [AK+.]: muestra el valor de la temperatura del color y el valor de configuración de GMg. [A] se muestra cuando el valor de ajuste adquirido por el automático del balance de blancos es [MEMORIA AWB A]. [B] se muestra cuando el valor de ajuste es [MEMORIA AWB B].

    - [ATW]: se muestra mientras el seguimiento automático del balance de blancos está en funcionamiento.

    - [ATW LOCK]: se muestra mientras el seguimiento automático del balance de blancos está bloqueado.

19. Iris

    Muestra el valor de F. ([A] se muestra cuando el iris automático se está ejecutando)

    No se muestra en los siguientes casos.

    - Cuando el objetivo no está conectado

    - Cuando los datos no pueden adquirirse

20. Enfoque

    Muestra el valor de enfoque.

    Muestra el valor de enfoque a partir de la configuración del menú [AJUSTES SALIDA] → [INDICADOR SDI/HDMI] → [ENFOQUE] y del menú [AJUSTES SALIDA] → [INDICADOR LCD] → [ENFOQUE].

    Se muestra con las unidades en pies/pulgadas cuando se configura como [pies].

    Se muestra con las unidades en metros cuando se configura como [m].

    No se muestra en los siguientes casos.

    - Cuando el objetivo no está conectado

    - Cuando los datos no pueden adquirirse

21. Zoom

    Muestra la distancia del zoom en unidades de milímetro.

    No se muestra en los siguientes casos.

    - Cuando el objetivo no está conectado

    - Cuando los datos no pueden adquirirse

22. Filtro ND

    Muestra el filtro ND seleccionado.

    - [ND:1.8]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/64.

    - [ND:1.2]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/16.

    - [ND:0.6]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/4.

    - [ND:CLR]: el filtro ND no se usa.

23. Función de grabación especial

    Muestra el estado de la función de grabación especial.

    - [INTRVL]: la grabación de intervalos está detenida.

    - [I-REC]: la grabación de intervalos está en marcha. (Se visualiza en rojo)

24. Área visualización de mensajes

    Muestra mensajes, como los de estado de la cámara o advertencia.

25. Indicador de nivel

    Puede comprobarse la inclinación en la dirección horizontal o la vertical.

    Se muestra sólo en el monitor LCD.

26. Estado de la conexión LAN inalámbrica

    Muestra el estado de la conexión LAN inalámbrica.

27. Estado de control de operación de grabación del equipamiento externo (terminal <SDI OUT>/<HDMI>)

    Muestra el estado de control de inicio de grabación y parada de grabación en el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> y al terminal <HDMI>.

    - [S/H]: la instrucción de grabación se emite a la salida desde el terminal <SDI OUT>, terminal <HDMI>.

    - [S/H]: la instrucción de pasa se emite a la salida desde el terminal <SDI OUT>, terminal <HDMI>.

    - [SDI]: la instrucción de grabación se emite a la salida desde el terminal <SDI OUT>.

    - [SDI]: la instrucción de pausa se emite a la salida desde el terminal <SDI OUT>.

    - [HDMI]: la instrucción de grabación se emite a la salida desde el terminal <HDMI>.

    - [HDMI]: la instrucción de pausa se emite a la salida desde el terminal <HDMI>.

28. Monitor de forma de onda

    Muestra el estado del vídeo en forma de onda o vector.

    Se muestra sólo en el monitor LCD.

29. Filmación IR

    Se muestra cuando se configura la activación de la grabación IR.

30. Función de estabilización de imagen electrónica/zoom digital

    Se muestra cuando se establece la función de estabilización de la imagen electrónica o se habilita el zoom digital.

    - [EIS]: se muestra cuando se habilita la función de estabilización de imagen electrónica.

    - [D1.4x]: se muestra cuando se habilita el zoom digital 1,4x.

#### Durante la reproducción

1. Estado de la reproducción

   Muestra el estado de reproducción.

   Se muestra sólo durante la reproducción.

   - : parada

   - : reproducción

   - : pausa

   - : rebobinado fotograma por fotograma

   - : fotograma por fotograma

   - : avance rápido de reproducción (velocidad 10x)

   - : avance rápido de reproducción (velocidad 20x)

   - : retroceso rápido de reproducción (velocidad 10x)

   - : retroceso rápido de reproducción (velocidad 20x)

   - : reproducción lenta

   - : retroceso lento de reproducción

2. Barra de reproducción directa

   Muestra la posición general que se está reproduciendo.

3. Botón de navegación de la reproducción

   Se activa tocando el botón.

   - : avance rápido de la reproducción

   - : retroceso rápido de la reproducción

   - : parada

   - /: reproducción/pausa

4. Botón de grabación de imágenes fijas

   Si se selecciona una escena tocando este botón o pulsando el multidial mientras se está reproduciendo o con la reproducción en pausa, la escena se graba como una imagen fija.

Inicio de la página