- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTE FICH ESCENA]

# Menú [AJUSTE FICH ESCENA]

Configura el ajuste de calidad de imagen detallada de la videocámara.

Este menú no puede configurarse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Para los ajustes predeterminados de fábrica, consulte “Valor de la configuración de fábrica del archivo de escena”.

## [EDITAR NOMBRE]

Edita el nombre del archivo de escena seleccionado en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL]. (Máximo de ocho caracteres)

## [DATOS ESCENA]

Para guardar y cargar el destino, consulte “Elementos de destino para el archivo de escena/archivo de configuración/inicialización”.

Para obtener más información sobre cómo guardar y cargar, consulte “Manipulación de datos de ajustes”.

### [CARGAR]

Carga el archivo de escena guardado en la memoria de la cámara, y refleja el valor de configuración actual.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [GUARDAR]

Guarda el valor de configuración actual como archivo de escena en la memoria de la cámara.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [INICIALIZAR]

Restablece el valor configuración actual del archivo de escena a la configuración de fábrica.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [NEGRO]

Ajusta el nivel de negro estándar.

### [PED MASTER]

Ajusta el nivel de negro estándar para todo el vídeo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [PED ROJO]

Ajuste el nivel de negro estándar para Rch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [PED VERDE]

Ajuste el nivel de negro estándar para Gch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [PED AZUL]

Ajuste el nivel de negro estándar para Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [COMPENS. PEDESTAL]

Establece el nivel de negro estándar para Rch, Gch, y Bch cuando se ejecuta el ajuste del balance de negros automático.

[ON] | Los valores para [PED ROJO], [PED VERDE] y [PED AZUL] se mantienen incluso después se ejecutarse el ajuste del balance de negros automático.
[OFF] | Restablece los valores de [PED ROJO], [PED VERDE], y [PED AZUL] después de ejecutar el ajuste del balance de negros automático.

## [GAMMA]

### [SELECC GAMMA]

Selecciona el modo gamma.

[V-255570L1] | Una curva gamma para EVA-LOOK.
[V-504580L1] | Una curva gamma para EVA-LOOK.
[VIDEO] | Una curva gamma para BroadCast-LOOK.
[HLG] | Una curva gamma de registro híbrido (HLG).

### [GAMMA MASTER]

Establece la gamma maestra en 0,01 pasos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0.30]…[0.75]

### [BLACK GAMMA]

Establece las curvas de gamma de las zonas oscuras.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

[−8]…[−1] | Comprime el área oscura.
[OFF] | Estado estándar.
[1]…[8] | Amplía el área oscura.

### [RANGO B.GAMMA]

Establece el nivel máximo para realizar la compresión/ampliación del área oscura.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

[1] | Alrededor del 20%
[2] | Alrededor del 30%
[3] | Alrededor del 40%

## [KNEE]

### [ACTIVAR KNEE]

Activa/desactiva el funcionamiento de la articulación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [MODO KNEE]

Establece el modo de funcionamiento de articulación.

[RANGO DINÁM.] | El rango dinámico que puede representarse depende del valor de [PENDIENTE KNEE] de [KNEE]. El valor del rango dinámico que puede representarse no cambia incluso si se cambia el valor de [PUNTO KNEE] de [KNEE].
[PULSAR] | La tasa de compresión de la señal depende del valor de [PENDIENTE KNEE] de [KNEE]. El valor del rango dinámico que puede representarse cambiará si se cambia el valor de [PUNTO KNEE] de [KNEE].

### [PUNTO KNEE]

Establece la posición del punto de articulación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [75%]…[109%] (incrementos del 1%)

### [PENDIENTE KNEE]

Establece la inclinación de la articulación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

## [KNEE HLG]

### [ACTIVAR KNEE]

Activa/desactiva el funcionamiento de la articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [PUNTO KNEE]

Establece la posición del punto de articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [55]…[100] (incrementos de 1)

### [PENDIENTE KNEE]

Establece la inclinación de la articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

## [RECORTE W.CLIP]

### [ACTIVAR]

Alterna entre la activación/desactivación de la función de clip en blanco.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [NIVEL]

Establece el nivel del clip en blanco.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [90%]…[109%]

## [DETALLE]

### [ACTIVAR]

Alterna entre la activación/desactivación de la función de detalle.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [CORING]

Establece el nivel de compensación de ruido respecto al detalle.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[60]

### [NIVEL MASTER]

Ajusta el nivel del efecto del detalle de la parte completa.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−31]…[31]

### [FRECUENCIA]

Establece el grueso del detalle.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[3]

## [DETALLE PIEL]

### [DTL PIEL1]

Selecciona la tabla del tono de piel del sujeto para aplicar el tono de piel, y activa/desactiva la función de detalles del tono de piel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [DTL PIEL2]

Selecciona la tabla del tono de piel del sujeto para aplicar el tono de piel, y activa/desactiva la función de detalles del tono de piel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [DTL PIEL3]

Selecciona la tabla del tono de piel del sujeto para aplicar el tono de piel, y activa/desactiva la función de detalles del tono de piel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

## [CROMA]

### [NIVEL]

Establece el nivel cromático de las señales PR y PB.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [OFF], [−99%]…[99%]

## [MATRIZ COLOR]

### [ACTIVAR]

Activa/desactiva la función de matriz.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [(R-G)]

Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Verde)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

### [(R-B)]

Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Azul)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

### [(G-R)]

Ajusta el matriz lineal. (Verde - Rojo)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

### [(G-B)]

Ajusta el matriz lineal. (Verde - Azul)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

### [(B-R)]

Ajusta el matriz lineal. (Azul - Rojo)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

### [(B-G)]

Ajusta el matriz lineal. (Azul - Verde)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−127]…[127]

## [CORREC COLOR]

Para más información acerca de la configuración, consulte “[CORREC COLOR]”.

[ACTIVAR] | Activa/desactiva la función de corrección del color. Los elementos que se pueden configurar son los siguientes. [ON], [OFF]
[PARÁM] | Esta función ajusta la saturación y la fase de color. Se puede establecer en un matiz de color individual. Los elementos que se pueden configurar son los siguientes. [−63]…[63]

Inicio de la página