- Arriba
- Funcionamiento
- Visualización de la pantalla HOME

# Visualización de la pantalla HOME

El estado de la cámara puede confirmarse.

1. [FPS]

   Muestra el estado del ajuste de la función de grabación con velocidad de fotogramas variable y la velocidad de fotogramas de grabación.

2. [COLOR]

   Muestra el ajuste del color del vídeo grabado en el grabador principal.

3. [SHUTTER]

   Muestra la velocidad del obturador.

   [seg]: visualiza a tiempo.

   [grad]: visualiza en el ángulo de apertura del obturador.

4. [EI]

   Muestra el ajuste EXPOSURE INDEX (ganancia).

   Puede cambiarse entre los ajustes [ISO] y [dB] con el menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [MODO].

5. [AUDIO]

   Muestra el estado de la entrada de audio para el canal de audio 1 y el canal de audio 2.

   [IN1]: el terminal <AUDIO INPUT 1> se selecciona como la entrada de audio.

   [IN2]: el terminal <AUDIO INPUT 2> se selecciona como la entrada de audio.

   [MIC]: un micrófono externo se selecciona como la entrada de audio.

   [LINE]: un dispositivo de audio se selecciona como la entrada de audio.

   [INT(L)]: el micrófono incorporado <L> se selecciona como la entrada de audio.

   [INT(R)]: el micrófono incorporado <R> se selecciona como la entrada de audio.

   [48V]: se activa el suministro de alimentación del micrófono externo.

6. [WB]

   Muestra la temperatura del color (balance de blancos).

   Cuando el valor ajustado adquirido con el automático del balance de blancos es [MEMORIA AWB A], la temperatura del color se muestra con [A] al principio. Cuando el valor ajustado adquirido con el automático del balance de blancos es [MEMORIA AWB B], la temperatura del color se muestra con [B] al principio.

   [ATW]: se muestra mientras se está ejecutando el seguimiento automático del balance de blancos.

   [ATW LOCK]: se muestra mientras el seguimiento automático del balance de blancos está bloqueado.

7. Número de píxeles grabados/frecuencia del sistema

   Muestra el número de píxeles de la grabación y la frecuencia del sistema.

   Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto de [OFF], se muestran la resolución de salida RAW y la frecuencia del sistema del terminal <SDI OUT>.

8. Visualización de estado de la pregrabación

   Muestra el estado de la pregrabación.

   : cuando se configura el menú [AJUSTE GRAB] → [PREGRAB] → [ON] y se activa la pregrabación

   (Sin visualización): cuando se configura el menú [AJUSTE GRAB] → [PREGRAB] → [OFF] o cuando no se puede realizar la pregrabación

9. Visualización de estado de la ranura para tarjeta 1/ranura para tarjeta 2

   Indica el estado de inserción, el destino de grabación actual y la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD.

   : cuando se inserta la tarjeta SD y se configura como el destino de grabación

   : cuando se inserta la tarjeta SD pero no se configura como el destino de grabación

   [0min]…[999min]: capacidad de grabación restante (0 - 999 minutos, 999 minutos o más se muestra como [999min])

   [END]: cuando hay no capacidad de grabación restante

   [WP]: cuando el interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SD se mueve hacia el lado LOCK

   [!SDXC]: cuando se inserta la tarjeta de memoria SDHC y se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] para un archivo con formato MOV (mostrado en rojo)

   [ERR]: cuando se inserta un soporte de grabación en el que no se puede grabar (mostrado en rojo)

   (No aparece nada): si la tarjeta SD no está insertada, o si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF]

10. Visualización de la función de grabación especial

    Muestra la configuración y el estado de activación/desactivación de la función de grabación especial de cada ranura para tarjeta.

    [RELAY]: cuando se configura la grabación de relé

    [SIMUL]: cuando se configura la grabación simultánea

    [INTRVL]: cuando se configura la grabación de intervalos

11. Visualización de estado de la conexión LAN inalámbrica

    Muestra el estado de la conexión LAN inalámbrica.

    (Sin visualización): cuando se configura el menú [AJUSTES DE RED] → [SELEC. RED] → [OFF]

    : cuando no se ha conectado ROP

    : cuando se ha conectado ROP

12. Visualización de estado de alimentación

    Muestra el nivel restante de la batería, o el estado de funcionamiento del adaptador de CA.

    : accionamiento con la batería (nivel de batería restante)

    : accionamiento con el adaptador de CA

13. Códec de grabación principal

    Muestra el códec de grabación del grabador principal.

    [ONLY SDI RAW]: si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF]

14. Visualización de alerta/advertencia (Casos indicados mediante mensajes de error)

    : visualización de advertencia

    : visualización alerta

15. Visualización del código de tiempo

    [TCG :::]: muestra el valor del generador de códigos de tiempo

    [UBG ]: muestra el valor del generador de bits de usuario

    [Dur. :::]: muestra el valor de la duración

16. Medidor del nivel de audio

    Muestra el nivel de grabación de audio con 18 barras. (2 dB en incrementos)

    Se muestra con una barra roja al superarse 0 dB.

    : Durante un modo que no pueda grabar audio, como cuando se activa la función de grabación con velocidad de fotogramas variable y la velocidad de fotogramas establecida es distinta a la de la frecuencia del sistema

17. Visualización de configuración de imagen de salida del terminal de salida externo

    Muestra la imagen emitida por el terminal de salida externo configurado en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [SALIDA SDI]/[SALIDA HDMI]/[SALIDA LCD].

    La imagen emitida desde el terminal de salida externo establecido en el siguiente menú se muestra cuando se configura según el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [ESCENA1] a [ESCENA5] y el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] → [HLG].

    - Menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA SDI] → [SALIDA SDI HDR]

    - Menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [SALIDA HDMI HDR]

    - Menú [AJUSTES SALIDA] → [HDR LCD]

    Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestra [RAW] en [SDI].

18. CAM INDEX/REEL COUNT

    Muestra el ajuste CAM INDEX, REEL COUNT y el número de clip. Se muestra información sobre el último clip grabado.

    : CAM INDEX y REEL COUNT (A001 a Z999)

    : número de clip (C001 a C999)

Inicio de la página