- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación simultánea

# Grabación simultánea

Inserte las tarjetas SD en dos ranuras para tarjeta, y grabe el mismo vídeo en dos tarjetas SD.

Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

Inicio de la grabación

Finalización de la grabación (no hay espacio restante)

Finalización de la grabación

Inicio de la grabación

Clip A

Espera

Clip B

Ranura 1

Clip A

Clip B

Clip C

Espera

Ranura 2

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB SIMULT.].

[SIMUL] se muestra en la visualización de la función de la ranura 2 de la pantalla VIEW y la visualización de la función de grabación especial de la pantalla HOME.

Cuando la grabación simultánea no es posible, se muestra una línea inclinada en la visualización [SIMUL], por ejemplo, la tarjeta SD no está insertada en ninguna de las dos ranuras para tarjeta.

Pulse el botón GRABACIÓN.

- La grabación simultánea se detendrá cuando se agote la capacidad de grabación restante de una de las tarjetas SD.

  En la visualización [SIMUL] se muestra una línea diagonal cuando la grabación simultánea no es posible.

  Para iniciar la grabación simultánea otra vez, sustituya la tarjeta SD sin capacidad de grabación restante por otra tarjeta SD y pulse el botón GRABACIÓN.

- Cuando el botón GRABACIÓN se pulsa sin sustituir la tarjeta SD, se realiza una grabación estándar en la tarjeta SD con capacidad de grabación restante.

NOTA

- Se recomienda usar las tarjetas SD con la misma clase de velocidad o capacidad para la grabación simultánea.

  La grabación puede detenerse debido a velocidad insuficiente si se usan tarjetas SD con distintas clases de velocidad o capacidades. Si se detiene la grabación, el vídeo justo antes de detenerse podría ser una grabación no válida.

- Inicie la grabación después de que se reconozcan las dos tarjetas SD. Cuando se inicia la grabación antes de que se reconozcan ambas tarjetas SD, se realizará la grabación estándar en una de las tarjetas SD reconocida. La cámara confirma el estado de la tarjeta SD cada vez que se completa la grabación. Si ambas tarjetas se reconocen a la vez, se realizará la grabación simultánea en la grabación siguiente.

- Cuando la grabación en una de las tarjetas SD se detiene con un error de grabación durante la grabación simultánea, la grabación continuará en la otra tarjeta SD.

- Si hay capacidad de grabación restante en una de las tarjetas SD después de completar la grabación simultánea, la tarjeta SD con capacidad de grabación restante se convertirá en automáticamente el destino de grabación. La grabación estándar se iniciará cuando se pulse el botón GRABACIÓN.

- Si se inserta sólo una tarjeta SD incluso si se configura la grabación simultánea, se realizará la grabación estándar.

- Una vez que se completa la grabación simultánea, la función [BORR ÚLT. CLIP] (borrado de clip final) asignada al botón USER no se ejecutará.

- Para conocer el nombre de la carpeta y el nombre del archivo al realizar la grabación simultánea en formato MOV, consulte “Gestión de los datos de grabación”.

- Para conocer la limitación de grabación de la grabación simultánea, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

Inicio de la página