- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTES AUDIO]

# Menú [AJUSTES AUDIO]

Configura la función de entrada/salida de audio.

## [AJUSTES CANAL AUDIO]

### [SEL ENTRADA CH1]

Establece la grabación del audio en el canal de audio 1.

[INT(IZQ)] | Graba el audio desde el micrófono incorporado <L>.
[ENTRADA1] | Graba la señal de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 1>.

(Configuración de fábrica: [INT(IZQ)])

### [SEL ENTRADA CH2]

Establece la grabación del audio en el canal de audio 2.

[INT(DCHA)] | Graba el audio desde el micrófono incorporado <R>.
[ENTRADA1] | Graba la señal de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 1>.
[ENTRADA2] | Graba la señal de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 2>.

(Configuración de fábrica: [INT(DCHA)])

### [CORTE GRAVES MIC CH1]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 1.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [CORTE GRAVES MIC CH2]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 2.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH1]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 1 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH2]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 2 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [RANGO]

Establece el espacio (nivel estándar).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [18dB], [20dB]

(Configuración de fábrica: [20dB] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 1]/[AREA 2]), [18dB] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 3]))

## [ENTRADA AUDIO]

### [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR1]

Establece la señal de entrada audio del dispositivo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>.

[LÍNEA] | Establece este ajuste cuando hay conectado un dispositivo de audio.
[MIC] | Establece este ajuste cuando hay conectado un micrófono externo.

(Configuración de fábrica: [LÍNEA])

### [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR2]

Establece la señal de entrada audio del dispositivo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>.

[LÍNEA] | Establece este ajuste cuando hay conectado un dispositivo de audio.
[MIC] | Establece este ajuste cuando hay conectado un micrófono externo.

(Configuración de fábrica: [LÍNEA])

### [ALIMENT. MIC ENTR1]

Activa/desactiva la fuente de alimentación fantasma para el micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ALIMENT. MIC ENTR2]

Activa/desactiva la fuente de alimentación fantasma para el micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VOL. MIC ENTRADA1]

Establece el nivel de entrada del micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>. Se activa cuando el micrófono externo está conectado y [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR1] de [ENTRADA AUDIO] se establece en [MIC].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Configuración de fábrica: [−60dB])

### [VOL. MIC ENTRADA2]

Establece el nivel de entrada del micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>. Se activa cuando el micrófono externo está conectado y [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR2] de [ENTRADA AUDIO] se establece en [MIC].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Configuración de fábrica: [−60dB])

### [VOL. LÍNEA ENTRADA1]

Establece el nivel de entrada audio del dispositivo de audio conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>. Se activa cuando el dispositivo de audio está conectado y [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR1] de [ENTRADA AUDIO] se establece en [LÍNEA].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4dB], [0dB]

(Configuración de fábrica: [4dB])

### [VOL. LÍNEA ENTRADA2]

Establece el nivel de entrada audio del dispositivo de audio conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>. Se activa cuando el dispositivo de audio está conectado y [SELEC. LÍNEA/MIC ENTR2] de [ENTRADA AUDIO] se establece en [LÍNEA].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4dB], [0dB]

(Configuración de fábrica: [4dB])

## [SALIDA AUDIO]

### [SALIDA MONITOR]

Establece el canal de audio y el formato con que se emitirá desde el terminal de los auriculares.

[CH1] | Emite la señal para el canal de audio 1 como monoaural.
[CH2] | Emite la señal para el canal de audio 2 como monoaural.
[ESTÉREO] | Emite las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2 como estéreo.
[MEZCLADO] | Mezcla las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2, y las emite como monoaurales.

(Configuración de fábrica: [ESTÉREO])

### [RETARDO MONITOR]

Establece si se va el retardar el audio del terminal de los auriculares para sincronizarse con el vídeo en el monitor LCD.

[DIRECTO] | Emite sin retardo.
[GRABANDO] | Sincroniza con el vídeo del monitor LCD.

(Configuración de fábrica: [DIRECTO])

### [VOL. MONITOR]

Ajusta el nivel de salida de audio desde el terminal de los auriculares.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

(Configuración de fábrica: [70])

## [PITIDO GRAB]

### [MODO]

Establece si sonará un pitido al iniciar o detener la grabación.

[OFF] | El pitido no sonará.
[INICIO] | El pitido sólo sonará al iniciar la grabación.
[PARADA] | El pitido sólo sonará al detener la grabación.
[INICIO Y PARADA] | El pitido sonará al iniciar y detener la grabación.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VOLUMEN]

Establece el volumen del pitido al iniciar o detener la grabación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO]

(Configuración de fábrica: [MEDIO])

## [ALARMA]

### [FIN BATERÍA]

Establece si sonará la alarma cuando se acabe el nivel de batería restante.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [MEDIO])

### [FIN MEDIA]

Establece si sonará la alarma cuando se agote la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [MEDIO])

NOTA

- El volumen de la alarma durante un error de sistema se fija en [MEDIO].

Inicio de la página