- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación de relé

# Grabación de relé

Se pueden insertar dos tarjetas SD en las dos ranuras para tarjeta, y la grabación puede continuar en la segunda tarjeta SD cuando se acaba la capacidad de grabación restante de la otra tarjeta SD.

Iniciar filmación

Pausa

Ranura 1

Ranura 2

1. Durante la grabación

2. Cambie automáticamente la ranura para tarjeta del destino de grabación

3. Sustituya por una tarjeta SD distinta con capacidad de grabación.

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB. CONTINUA].

[RELAY] se muestra en la visualización de la función de la ranura 2 de la pantalla VIEW y la visualización de la función de grabación especial de la pantalla HOME.

Cuando la grabación de relé no es posible, se muestra una línea inclinada en la visualización [RELAY], por ejemplo, la tarjeta SD no está insertada en ninguna de las dos ranuras para tarjeta.

Pulse el botón GRABACIÓN.

- Cuando se agota la capacidad de grabación restante de una de las tarjetas SD y se ha iniciado la grabación de relé, el destino de grabación cambiará a la otra tarjeta SD. El número de la ranura para tarjeta del destino de grabación se visualiza en blanco y negro invertido. Puede grabar en tres o más tarjetas SD. Sustituya la tarjeta SD sin capacidad de grabación restante una vez que se ha cambiado el destino de grabación.

- Para cambiar la ranura para tarjeta del destino de grabación antes de iniciar la grabación, pulse el botón <SLOT SEL>. No podrá realizarse durante la grabación.

NOTA

- Podría llevar un tiempo reconocer la tarjeta SD cuando se ha insertado la tarjeta SD. Al grabar en tres o más tarjetas SD sustituyéndolas durante la grabación, sustitúyalas cuando quede capacidad de grabación restante suficiente en la tarjeta SD que esté grabando.

- No se puede cambiar el destino de grabación cuando la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD que toma el relevo es inferior a un minuto.

- El tiempo de grabación continua máximo para la grabación de relé es de diez horas.

- La grabación se detiene una vez cuando el tiempo de grabación de relé es superior a diez horas. La grabación se reanuda automáticamente después de pocos segundos.

- Para conocer la limitación de grabación de la grabación de relé, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

Inicio de la página