- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [FICHERO]

# Menú [FICHERO]

Guarda y lee los datos de configuración.

Para guardar y cargar el destino, consulte “Elementos de destino para el archivo de escena/archivo de configuración/inicialización”.

Para obtener más información sobre cómo guardar y cargar, consulte “Manipulación de datos de ajustes”.

## [FICHERO ESCENA]

[CARGAR] | Selecciona el archivo de escena guardado en la tarjeta SD y lo lee en la cámara. Puede seleccionar si se leen todos los archivos de escena ([ESCENA1]a [ESCENA5]), o se leen uno a uno.
[GUARDAR] | El valor de configuración del archivo de escena actual ([ESCENA1]a [ESCENA5]) se sobreescribe en el archivo seleccionado de la lista de archivos de escena guardados en la tarjeta SD.
[GUARDAR COMO] | El valor de configuración del archivo de escena actual ([ESCENA1] a [ESCENA5]) se guarda en la tarjeta SD como un archivo de escena nuevo introduciendo el nombre del archivo.

## [FICHERO AJUSTES]

[CARGAR] | Selecciona el archivo de configuración guardado en la tarjeta SD y lo lee en la cámara.
[GUARDAR] | Sobreescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos de configuración guardados en la tarjeta de memoria SD con el valor de configuración actual de la cámara.
[GUARDAR COMO] | Guarda el valor de configuración actual en la cámara como un archivo de configuración nuevo en la tarjeta SD introduciendo el nombre del archivo.

## [RANURA FICHERO ESCENA/AJUSTES]

Establece la ranura para tarjeta en la que se leerá y guardará el archivo de escena y el archivo de configuración.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [RANURA1], [RANURA2]

(Configuración de fábrica: [RANURA1])

Inicio de la página