- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTES CÁMARA]

# Menú [AJUSTES CÁMARA]

Establece el funcionamiento básico de la cámara.

Este menú no puede configurarse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

## [FPS]

### [VEL. VARIABLE]

Activa/desactiva la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.

[ON] | Activa la función de grabación con velocidad de fotogramas variable. La velocidad de fotogramas arbitraria puede configurarse en [VALOR] de [FPS]. El audio no se puede grabar cuando [FRECUENCIA] y [FPS] son diferentes.
[OFF] | Desactiva la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VALOR]

Selecciona la velocidad de fotogramas arbitraria.

(Configuración de fábrica: El valor establecido adentro [FRECUENCIA])

### [AÑADIR]

Registra nuevamente la velocidad de fotogramas. El valor nuevamente registrado se puede seleccionar en [VALOR] de [FPS].

Se pueden registrar un máximo de 150 valores. No puede registrarse cuando ya hay 150 registrados.

### [EDITAR]

El valor de configuración actualmente seleccionado puede modificarse. Se guardará después de actualizar el valor de configuración.

### [ELIMINAR]

Elimina el valor de configuración actualmente seleccionado.

El valor de ajuste no puede eliminarse si se ha seleccionado el valor para la frecuencia del sistema.

## [OBTURADOR]

### [ACTIVAR]

Activa/desactiva la función del obturador.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MODO]

Establece el método de visualización de la velocidad del obturador.

[seg] | Se visualiza en tiempo.
[grad] | Se visualiza en el ángulo de apertura del obturador.

(Configuración de fábrica: [grad])

### [VALOR grad]

Selecciona el ángulo de apertura del obturador cuando la unidad para la visualización del [MODO] de [OBTURADOR] se establece en [grad].

Los siguientes valores se registran como los ajustes predeterminados de fábrica.

- [MITAD OBTURACIÓN], [11.5d], [22.5d], [45.0d], [90.0d], [120.0d], [144.0d], [172.8d], [180.0d], [270.0d], [357.0d]

(Configuración de fábrica: [MITAD OBTURACIÓN])

### [AÑADIR grad]

Registra nuevamente el ángulo de apertura del obturador cuando la unidad para la visualización del [MODO] de [OBTURADOR] se establece en [grad]. El valor nuevamente registrado se puede seleccionar en [VALOR grad].

Se pueden registrar un máximo de 12 valores. No puede registrarse cuando ya hay 12 registrados.

### [EDITAR grad]

El valor de configuración actualmente seleccionado puede modificarse. Se guardará después de actualizar el valor de configuración.

### [BORRAR grad]

Elimina el valor de configuración actualmente seleccionado.

El valor de ajuste no puede eliminarse si se ha seleccionado [MITAD OBTURACIÓN] para [VALOR grad].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [VALOR seg]

Selecciona el tiempo cuando la unidad para la visualización del [MODO] de [OBTURADOR] se establece en [seg].

Los siguientes valores se registran como los ajustes predeterminados de fábrica.

- [MITAD OBTURACIÓN], [1/60.0], [1/100.0], [1/120.0], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000]

(Configuración de fábrica: [MITAD OBTURACIÓN])

### [AÑADIR seg]

Registra nuevamente el valor de tiempo cuando la unidad para la visualización del [MODO] de [OBTURADOR] se establece en [seg]. El valor nuevamente registrado se puede seleccionar en [VALOR seg].

Se pueden registrar un máximo de 12 valores. No puede registrarse cuando ya hay 12 registrados.

### [EDITAR seg]

El valor de configuración actualmente seleccionado puede modificarse. Se guardará después de actualizar el valor de configuración.

### [BORRAR seg]

Elimina el valor de configuración actualmente seleccionado.

El valor de ajuste no puede eliminarse si se ha seleccionado [MITAD OBTURACIÓN] para [VALOR seg].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [IE]

### [MODO]

Cambia a la unidad de control EXPOSURE INDEX.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ISO], [dB]

(Configuración de fábrica: [ISO])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se fijará en [ISO].

### [SELECCIONAR ISO]

Establece la operación cuando se selecciona [ISO] para el [MODO] de [IE].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [SOLO NATIVO], [BASE 800], [BASE 2500]

(Configuración de fábrica: [SOLO NATIVO])

### [ISO NATIVO]

Establece el valor cuando se selecciona [SOLO NATIVO] para el [SELECCIONAR ISO] de [IE].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE Y MIX 2K], y [SELECC GAMMA] se configura con otro ajuste distinto a [VIDEO].

  [800 ISO], [2500 ISO]

- Si [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], o [SDI RAW] se configura como [RECORTE Y MIX 2K], o [SELECC GAMMA] se configura como [VIDEO].

  [400 ISO], [1250 ISO]

(Configuración de fábrica: [800 ISO])

### [ISO BASE 800]

Establece el valor cuando se selecciona [BASE 800] para el [SELECCIONAR ISO] de [IE].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE Y MIX 2K], y [SELECC GAMMA] se configura con otro ajuste distinto a [VIDEO].

  [200 ISO], [250 ISO], [320 ISO], [400 ISO], [500 ISO], [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO]

- Si [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], o [SDI RAW] se configura como [RECORTE Y MIX 2K], o [SELECC GAMMA] se configura como [VIDEO].

  [200 ISO], [250 ISO], [320 ISO], [400 ISO], [500 ISO], [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO]

(Configuración de fábrica: [800 ISO])

### [ISO BASE 2500]

Establece el valor cuando se selecciona [BASE 2500] para el [SELECCIONAR ISO] de [IE].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE Y MIX 2K], y [SELECC GAMMA] se configura con otro ajuste distinto a [VIDEO].

  [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO], [16000 ISO], [20000 ISO], [25600 ISO]

- Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE Y MIX 2K], y [SELECC GAMMA] se configura como [VIDEO].

  [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO], [16000 ISO], [20000 ISO], [25600 ISO]

- Si [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], o [SDI RAW] se configura como [RECORTE Y MIX 2K].

  [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO]

(Configuración de fábrica: [2500 ISO])

### [MODO DE GANANCIA]

Establece la operación cuando se selecciona [dB] para el [MODO] de [IE].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [NORMAL], [ALTO]

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

### [SELEC. GANANCIA]

Los valores que pueden seleccionarse dependen de la configuración para el [MODO] de [IE], y de la configuración del menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando [NORMAL] está seleccionado en [MODO DE GANANCIA]

  - Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SELECC GAMMA] se configura con otro ajuste distinto a [VIDEO]:

    [−12dB], [−10dB], [−8dB], [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB]

  - Si [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], o [SELECC GAMMA] se configura como [VIDEO]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB]

- Cuando [ALTO] está seleccionado en [MODO DE GANANCIA]

  - Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SELECC GAMMA] se configura con otro ajuste distinto a [VIDEO]:

    [−8dB], [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB]

  - Si [MODO SENSOR] se configura con otro ajuste distinto a [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K], y [SELECC GAMMA] se configura como [VIDEO]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB], [22dB], [24dB], [26dB]

  - Si [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB]

(Configuración de fábrica: [0dB])

## [BLANCO]

### [AWB]

Ejecuta el ajuste del automático del balance de blancos. Se puede ejecutar cuando [VALOR] se configura como [MEMORIA AWB A]/[MEMORIA AWB B].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [EJECUTAR], [Cancelar]

### [VALOR]

Selecciona el valor de ajuste de automático del balance de blancos.

Los siguientes valores se registran como los ajustes predeterminados de fábrica.

- [ATW], [MEMORIA AWB A], [MEMORIA AWB B], [3200K+0.0GMg], [4300K+0.0GMg], [5600K+0.0GMg], [6300K+0.0GMg]

(Configuración de fábrica: [3200K+0.0GMg])

NOTA

- [ATW] no puede seleccionarse cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [V-Log].

- [ATW] no puede seleccionarse cuando se configura el menú [AJUSTES CÁMARA] → [CAPTACIÓN IR] → [ON].

### [AÑADIR]

Registra nuevamente el valor de ajuste de automático del balance de blancos. El valor nuevamente registrado se puede seleccionar en [VALOR] de [BLANCO].

Se pueden registrar un máximo de 13 valores. No puede registrarse cuando ya hay 13 valores registrados.

### [EDITAR]

El valor de configuración actualmente seleccionado puede modificarse. Se guardará después de actualizar el valor de configuración.

### [ELIMINAR]

Elimina el valor de configuración actualmente seleccionado.

El valor de ajuste no puede eliminarse cuando se selecciona [ATW]/[MEMORIA AWB A]/[MEMORIA AWB B] para [VALOR].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [REDU. RUIDO]

### [ISO800]

Cambia el efecto de la reducción del nivel de ruidos en el rango de [ISO BASE 800].

[NORMAL1] y [NORMAL2] son los ajustes que aumentan la resolución, y [SUAVE] es el ajuste que aumenta la reducción de ruido.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [SUAVE], [NORMAL2], [NORMAL1], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ISO2500]

Cambia el efecto de la reducción del nivel de ruidos en el rango de [ISO BASE 2500].

[NORMAL1] y [NORMAL2] son los ajustes que aumentan la resolución, y [SUAVE] es el ajuste que aumenta la reducción de ruido.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [SUAVE], [NORMAL2], [NORMAL1], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [AJUSTES LENTE]

### [EFECTO NIVEL AUTOIRIS]

Establece el valor de destino para accionar el iris automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

(Configuración de fábrica: [50])

### [VENTANA AUTOIRIS]

Selecciona la ventana para detectar el iris automático.

[NORMAL1] | Ventana que está alrededor del centro de la pantalla.
[NORMAL2] | Ventana que está alrededor de la parte inferior de la pantalla.
[CENTRO] | Ventana que está en un punto alrededor del centro de la pantalla.

(Configuración de fábrica: [NORMAL1])

### [A.IRIS MEDIA/MÁX]

Establece la relación incluida en el pico del estándar de iris automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

(Configuración de fábrica: [30])

### [IRIS EMPUÑADURA]

Establece la dirección del control cuando se usa el botón multidial para controlar el iris.

[DERECHO ABIERTO] | El iris se abrirá cuando el botón multidial se gire hacia la derecha.
[IZQUIERDO ABIERTO] | El iris se abrirá cuando el botón multidial se gire hacia la izquierda.

(Configuración de fábrica: [DERECHO ABIERTO])

### [COMPENSACIÓN AF]

Compensa la posición de enfoque el enfoque automático con + (más lejos)/− (más cerca).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−20]…[20]

(Configuración de fábrica: [0])

## [CAPTACIÓN IR]

Activa/desactiva la grabación IR.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [E.I.S.]

### [ACTIVAR]

Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen electrónico.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [DATOS POSIC. ZOOM]

Establece la distancia de enfoque del objetivo necesaria para la estabilización de la imagen electrónica.

[AUTO] | Realiza la estabilización de la imagen electrónica usando la información de la distancia de enfoque automáticamente.
[MANUAL] | Realiza la estabilización de la imagen electrónica usando la información de la distancia de enfoque establecida en [VALOR POSIC. ZOOM].

(Configuración de fábrica: [AUTO])

NOTA

- Cuando se selecciona [AUTO], se requiere un objetivo EF compatible con la adquisición de la distancia de enfoque con la comunicación entre la cámara y el objetivo.

  Para conocer la información más actualizada sobre el objetivo EF compatible con la adquisición de la información distancia de enfoque con la comunicación entre la cámara y el objetivo, consulte el apartado del servicio de asistencia en la siguiente página web.

  https://pro-av.panasonic.net/

### [VALOR POSIC. ZOOM]

Establece la distancia de enfoque (mm) usada cuando [DATOS POSIC. ZOOM] se configura como [MANUAL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [8]…[200]

(Configuración de fábrica: [50])

NOTA

- La estabilización de la imagen electrónica no funcionará correctamente cuando se configure una distancia distinta de la distancia de enfoque del objetivo EF.

## [BALANCE NEGRO AUTO]

### [ABB]

Ejecuta el ajuste del balance de negros automático.

[EJECUTAR] | Ejecuta el balance de negros automático.
[SALIR] | Vuelve a un nivel superior

Inicio de la página