- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de enfoque automático con una pulsación

# Función de enfoque automático con una pulsación

La función de enfoque automático con una pulsación permite ajustar el enfoque automáticamente.

El área de enfoque es 1/3 la altura de la pantalla y 1/4 la anchura.

1/4 o más de la anchura de la pantalla

1/3 o más de la altura de la pantalla

#### Asigne [AF UNA PULSAC] al botón USUARIO

Asigne la función de enfoque automático con una pulsación para que pueda usarse con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [AF UNA PULSAC].

- [AF UNA PULSAC] se asigna al botón <USER 1> como una configuración de fábrica.

#### Uso de la función de enfoque automático con una pulsación

Establezca el interruptor de enfoque del objetivo en AF.

Pulse el botón USER al que se ha asignado [AF UNA PULSAC].

NOTA

- La función de enfoque automático con una pulsación sólo funciona con un objetivo compatible con el enfoque automático.

- La función de enfoque automático con una pulsación del botón no funcionará en los siguientes casos.

  - Cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] se configura con otro valor distinto de [V-Log], y el ajuste EXPOSURE INDEX (ganancia) se configura con un valor superior a [12800 ISO] o [20dB]

Inicio de la página