- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Visualización de patrones de cebra

# Visualización de patrones de cebra

La cámara puede mostrar dos tipos de patrones de cebra para la imagen emitida desde el terminal <LCD>.

Seleccione el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST. IE LCD] → [ZEBRA] → [ON].

- Configuración de fábrica: [OFF]

## Configuración del nivel de detección

Configure cada elemento del menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST. IE LCD].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[DETECTAR ZEBRA1] | Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 1. [0%]…[109%] (Configuración de fábrica: [80%])
[DETECTAR ZEBRA2] | Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 2. [0%]…[109%] (Configuración de fábrica: [100%])
[ZEBRA2] | Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona [INTERMEDIO]. [ON], [INTERMEDIO], [OFF] (Configuración de fábrica: [OFF])

#### Área de visualización del patrón de cebra

El área de visualización del patrón de cebra varía según la configuración del menú [AJUSTES SALIDA] →[ASIST. IE LCD].

Cuando se selecciona [INTERMEDIO] en [ZEBRA2], el área correspondiente al valor de configuración [DETECTAR ZEBRA1] para el valor de configuración [DETECTAR ZEBRA2] se muestra en el patrón de cebra.

[ZEBRA2]

[ON]

[OFF]

[INTERMEDIO]

[109%]

[DETECTAR ZEBRA2]

[DETECTAR ZEBRA1]

[0%]

NOTA

- El patrón de cebra no puede grabarse.

- Cuando se activa la visualización del cuadro de enfoque de la función de asistencia de enfoque, el patrón de cebra no se muestra al visualizar las franjas cromáticas.

Inicio de la página