- Arriba
- Notas
- Sistema de advertencia
- Casos indicados mediante mensajes de error

# Casos indicados mediante mensajes de error

## Error del sistema

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla VIEW | Pantalla HOME
[ERROR SISTEMA] | — | Se ha producido un error en la señal estándar o un error de comunicación. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Configure la alimentación en < > (espera).

## Advertencia

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla VIEW | Pantalla HOME
[BATERÍA BAJA] | — | La capacidad restante de la batería es escasa. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. La visualización de estado la alimentación pasa a , y parpadeará en rojo una vez cada segundo. La alimentación se apaga en aproximadamente cinco segundos. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[TEMP ALTA] | — | Se muestra cuando la temperatura interna de la cámara ha aumentado más de lo normal. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. La alimentación se apaga en aproximadamente cinco segundos. Encienda la alimentación otra vez y compruebe las operaciones de grabación y reproducción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el distribuidor.
[ADVERTENCIA GRAB] |  | Se ha producido un error de los datos de la grabación durante la grabación, y la grabación se ha detenido. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación.
[ADVERTENCIA GRAB] |  | Ha intentado grabar superando el número máximo de clips durante la grabación. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. Cuando se selecciona [DIAGNOSTICS] en la pantalla INFO, [ADVERTENCIA GRAB] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>] se muestra en la área de visualización de advertencia. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
[ERROR TARJETA <RANURA 1>]/[ERROR TARJETA <RANURA 2>] |  | Se ha producido un error de datos ocasionado por la tarjeta SD durante la grabación o reproducción. | Cuando grababa Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. Después de detenerse la grabación, la tarjeta SD en la que se ha producido este error está protegida contra escritura. Sustituya la tarjeta SD de la ranura donde se produjo el error. Cuando de reproducía Se detiene la reproducción.
[END] (visualización de estado de la tarjeta SD) | — | La capacidad de grabación restante de la tarjeta SD se ha agotado durante la grabación. | Todas las luces indicadoras y la lámpara de acceso a la (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
(Una vez cada segundo, parpadea en rojo) | — | La batería está casi agotada. | Todas las luces indicadoras parpadearán una vez cada segundo. La operación actual continuará. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
Visualización de capacidad de grabación restante de la tarjeta SD (Parpadea una vez cada segundo durante la grabación) | — | La capacidad de grabación restante de la tarjeta SD se está agotando. | La grabación continuará. Sustituya la tarjeta SD cuando sea necesario.

## Alarma

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla VIEW | Pantalla HOME
[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 2>] |  | Se ha producido un error en una de las tarjetas SD durante la grabación simultánea. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta SD continuará.
[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 2>] |  | Ha intentado grabar superando el número máximo de clips en una de las tarjetas SD durante la grabación simultánea. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta SD continuará. Cuando se selecciona [DIAGNOSTICS] en la pantalla INFO, [ADVERT GRAB SIMULT] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>] se muestra en la área de visualización de advertencia. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
[VENTIL. PARADO] |  | El ventilador se ha detenido. | Se muestra un mensaje. La operación actual continuará. Deje de usar inmediatamente si el ventilador se para, y póngase en contacto con el distribuidor. Si el ventilador se detuvo, la temperatura de la cámara aumentará. Por lo tanto, no utilice la cámara durante un largo periodo de tiempo.
[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 1>]/[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 2>] |  | La tarjeta no puede reconocerse correctamente porque un soporte grabación que no se admite se ha insertado o hay suciedad en el terminal de la tarjeta. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Compruebe que la tarjeta está insertada. Si se muestra cuando se inserta la tarjeta SD, vuelva a insertar la tarjeta SD.
[TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 1>]/[TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 2>] |  | La tarjeta SD con información de gestión que está fuera de especificación está insertada. (Incluido cuando la frecuencia del sistema (sistema de 59,94 Hz o sistema de 50 Hz) para el formato AVCHD en la tarjeta SD es diferente de la configuración en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]) | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Inserte una tarjeta SD que pueda grabarse. La información de la frecuencia del sistema para el formato AVCHD se confirma a la hora de formatear o en la primera grabación.
[NO TARJETA SDXC <RANURA 1>]/[NO TARJETA SDXC <RANURA 2>] |  | La tarjeta de memoria SDHC que no puede grabar los datos con formato MOV está insertada cuando [CÓDEC PRINC] se configura con el formato MOV. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Introduzca una tarjeta de memoria SDXC.
[TARJ INCOMPATIBLE <RANURA 1>]/[TARJ INCOMPATIBLE <RANURA 2>] |  | La tarjeta SD tarjeta que puede no poder grabar debido a la velocidad lenta de escritura está insertada. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Use una tarjeta SD con suficiente velocidad de la escritura.
[BATERÍA RESERVA VACÍA] |  | Se ha detectado reducción de tensión de la batería auxiliar para el reloj interno cuando la alimentación se establece en < > (encendido). | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Vuelva a configurar la fecha/hora tras cargar la batería integrada.

## Mensaje

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla VIEW | Pantalla HOME
[IMPOSIBLE EJECUTAR.] | — | Este es un clip que no puede reproducirse. (Cuando no puede reproducirse debido a la diferencia de la frecuencia del sistema, etc.) Se ha producido un error durante reproducción, y la reproducción se ha detenido. | Se muestra un mensaje. Confirme si la frecuencia del sistema del clip es la misma que la frecuencia del sistema de la cámara. Compruebe el clip.
[IMPOSIBLE BORRAR.] | — | Este es un clip que no puede eliminarse. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[NO PUEDE GRABAR. HA EXCEDIDO EL NÚM. MÁX. DE CLIPS.] | — | El número de clips que pueden grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
[HA OCURRIDO UN ERROR. POR FAVOR, VUELVA A FORMATEAR.] | — | El formateo de la tarjeta SD ha fallado. | Se muestra un mensaje. Formatee otra vez.
[La reparación falló.] | — | La reparación del clip en el que se ha producido un error ha fallado debido a la desconexión de la alimentación o porque se extrajo la tarjeta SD durante la grabación. La restauración de la información de gestión ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[IMPOSIBLE FORMATEAR.] | — | Esta es una tarjeta SD una tarjeta que no puede formatearse. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[NO SE PUEDE REPARAR INFORMACIÓN DE CONTROL PORQUE LA BATERÍA ESTÁ BAJA.] | — | La información de gestión no puede restaurarse debido a una capacidad de batería restante insuficiente. | Se muestra un mensaje. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[NO SE PUEDE PROTEGER.] | — | Este es un clip que no puede protegerse. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[EL CLIP ESTÁ PROTEGIDO. CANCELE LA PROTECCIÓN.] | — | El clip está protegido para que no puede eliminarse. | Se muestra un mensaje. Cancele la protección en el clip.
[EL MENÚ SUP. EXISTE. NO SE PUEDE BORRAR. ¿BORRAR MENÚ S.? (NO SE BORRAN DATOS GRAB).] | — | Está intentando eliminar un clip en la tarjeta SD donde se ha creado el menú superior. | Se muestra un mensaje. Elimine el menú superior.
[EL MENÚ SUP. EXISTE. NO SE PUEDE GRABAR. ¿BORRAR MENÚ S.? (NO SE BORRAN DATOS GRAB).] | — | La tarjeta SD con el menú superior creado está insertada. | Se muestra un mensaje. Elimine el menú superior.
[SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA MINIATURA.] | — | Se ha producido un error ocurrió en la información de miniatura de la tarjeta SD. | Se muestra un mensaje. La restauración de la información de gestión se realiza automáticamente después de esto.
[NO SE PUEDE GRABAR DEBIDO A DATOS INCOMPATIBLES.] | — | La versión de la información de gestión de la tarjeta SD no se admite. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[IMPOSIBLE AJUSTAR.] | — | No se puede configurar. | Se muestra un mensaje. Realice la configuración después de que se pueda configurar.
[ESTE CLIP NO SE PUEDE COPIAR.] | — | El clip no puede copiarse. | Se muestra un mensaje. Copie los clips salvo el clip correspondiente.
[SE DETECTÓ UN ERROR EN LOS DATOS DE CONTROL (TARJETA SD).] | — | Se ha producido un error ocurrió en la información de gestión de la tarjeta SD. | Se muestra un mensaje. La restauración de la información de gestión se realiza automáticamente después de esto.
[FALLO EN COPIA. COMPRUEBE TARJETA.] | — | La copia del clip ha fallado debido a un error en la tarjeta SD. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[INTERRUPCIÓN DE LA COPIA EN CURSO DEBIDO A INSUFICIENTE BATERÍA. NO APAGUE.] | — | La capacidad restante de la batería disminuyó al copiar el clip. | Se muestra un mensaje. La copia se ha cancelado. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[COPIA INTERRUMPIDA DEBIDO A INSUFICIENTE BATERÍA.] | — | La copia de un clip se ha cancelado debido a poca capacidad restante de la batería. | Se muestra un mensaje. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[NO SE PUEDE COPIAR, EL NUM. DE CLIPS LLEGÓ AL MÁX.] | — | El número de clips que pueden copiarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios en el destino de copia.
[BATERÍA BAJA. CONECTE UN ADAPTADOR DE CA O CAMBIE LA BATERÍA.] | — | Está intentando copiar un clip o actualizar el firmware de la cámara mientras con poca capacidad restante de la batería. | Se muestra un mensaje. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[NO SE PUEDE REPROD ESTE CLIP EN ESTE MODELO.] | — | Este es un clip que no puede reproducirse con la cámara. | Se muestra un mensaje. Reproduzca en un dispositivo que pueda reproducir.
[No se puede copiar, contiene grabaciones de otros dispositivos.] | — | El clip grabado en el otro dispositivo no puede copiarse. | Se muestra un mensaje. Copie los clips salvo el clip correspondiente.
[OCURRIÓ UN ERROR. PARA REPARAR LOS DATOS DE CONTROL, CONECTE ADAPTADOR AC O CAMBIE LA BATERÍA.] | — | La capacidad restante de la batería era baja al iniciarse la restauración de la información de gestión. | Se muestra un mensaje. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[Inválido] | — | La operación está desactivada. | Se muestra un mensaje. Ejecute después de que la operación se active.
[No se puede grabar. Demasiadas listas de reproducción.] | — | Ha intentado grabar en la tarjeta SD en la que el número de lista de reproducción que puede grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
[No se puede copiar - Capacidad de reproducción llena.] | — | Ha intentado copiar en la tarjeta SD en la que el número de lista de reproducción que puede grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta SD o elimine los clips innecesarios.
[Excede la capacidad. Vuelva a seleccionar.] | — | La capacidad de grabación restante de la tarjeta SD del destino de copia es escasa. | Se muestra un mensaje. Vuelva a seleccionar el clip para copiar, o confirme que hay suficiente capacidad de grabación restante en la tarjeta SD del destino de copia.
[Compruebe el soporte de destino.] | — | Se ha producido un error al copiar en la tarjeta SD del destino de copia. | Se muestra un mensaje. Confirme la tarjeta SD del destino de copia.
[CARGA FALLIDA FICHERO ESCENA] | — | La lectura del archivo de escena ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[FICHERO DE ESCENA ESCRITURA FALLIDA] | — | La escritura del archivo de escena ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[DESCONECTAR CABLE USB] | — | Debido un error OS de incompatibilidad, han pasado cinco minutos hasta que se ha establecido la conexión del modo de servicio USB. | Se muestra un mensaje. Confirme si el OS es compatible con la cámara.
[TARJETA PROTEGIDA] | — | Ha intentado proteger o eliminar un clip en la tarjeta SD bloqueada. Ha intentado copiar un clip en la tarjeta SD bloqueada. | Se muestra un mensaje. Desbloquee la tarjeta SD.
[NO SE PUEDEN SELECC. MÁS CLIPS.] | — | Ha intentado seleccionar más de 99 clips. | Se muestra un mensaje. Realice el proceso como copiar cada 99 clips.
[SELECCIONE EL CLIP A ELIMINAR.] | — | Ha intentado eliminar un clip sin seleccionar ninguno. | Se muestra un mensaje. Seleccione un clip que desee eliminar.
[SELECCIONE LOS CLIPS A COPIAR.] | — | Ha intentado copiar un clip sin seleccionar ninguno. | Se muestra un mensaje. Seleccione un clip que desee copiar.
[Introduzca tarjeta en ranura 1] | — | Ha intentado copiar sin insertar la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 1. | Se muestra un mensaje. Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjeta 1.
[Introduzca tarjeta en ranura 2] | — | Ha intentado copiar sin insertar la tarjeta SD en la ranura para tarjeta 2. | Se muestra un mensaje. Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjeta 2.
[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 1>]/[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 2>] | — | Ha intentado copiar en una tarjeta con error. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta SD.
[NO SE PUEDE COPIAR] | — | Ha intentado copiar un contenido grabado en formato AVCHD con una frecuencia del sistema distinta (sistema de 59,94 Hz o sistema de 50 Hz) entre la tarjeta SD del origen de copia y la tarjeta SD del destino de copia. | Se muestra un mensaje. Establezca la misma frecuencia del sistema (sistema de 59,94 Hz o sistema de 50 Hz) para el contenido en la tarjeta SD del origen de copia y la tarjeta SD del destino de copia. La información de la frecuencia del sistema para el formato AVCHD se confirma a la hora de formatear o en la primera grabación.
[NO PUEDE GRABAR.] | — | No puede grabarse. | Se muestra un mensaje. Realice la grabación después que sea posible.

Inicio de la página