- Arriba
- Funcionamiento
- Manipulación de datos de ajustes
- Archivo de configuración

# Archivo de configuración

El menú especificado se puede guardar en la tarjeta SD, o leerse en la cámara desde la tarjeta SD.

La ranura para tarjeta en la que guardar y leer el archivo de configuración puede configurarse en el menú [FICHERO] → [RANURA FICHERO ESCENA/AJUSTES].

## Cómo guardar el archivo de configuración

El archivo de configuración se puede sobrescribir en un archivo de la tarjeta SD, o guardarse como un archivo nuevo.

### Cómo guardar el archivo de configuración sobrescribiendo un archivo de la tarjeta SD

Sobreescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos de configuración guardados en la tarjeta de memoria SD con el valor de configuración actual de la cámara.

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO AJUSTES] → [GUARDAR].

Se muestra la lista de archivos de configuración guardada en la tarjeta SD.

Seleccione el archivo que se va a sobreescribir de la lista de archivos de configuración.

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado. No lo cambie al sobrescribir.

Seleccione [Enter].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

### Cómo guardar el archivo de configuración como un archivo nuevo en la tarjeta SD

Guarda el valor de configuración actual de la cámara en la tarjeta SD como archivo nuevo especificando el nombre de archivo.

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO AJUSTES] → [GUARDAR COMO].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado.

Seleccione [Enter].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

## Lectura del archivo de configuración

Lee el archivo de configuración de la tarjeta SD.

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO AJUSTES] → [CARGAR].

Se muestra la lista de archivos de configuración guardada en la carpeta especificada de la tarjeta SD.

También se puede visualizar pulsando el botón USER con la función [CARG. ARCH. CONFIG] asignada.

Seleccione el nombre de archivo que se va a leer.

Seleccione [SET].

Se inicia la carga del archivo. La cámara se reinicia después de la lectura.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

- Si el archivo se ha guardado con una cámara con una versión de firmware diferente no podrá leerse.

Inicio de la página