- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTE GRAB]

# Menú [AJUSTE GRAB]

Configura los diversos elementos de la función de grabación.

## [TARJ/MEDIA]

### [FORMATEAR MEDIA]

Formatea la tarjeta SD de la ranura especificada. Los datos borrados como resultado del formateo no pueden restaurarse. Confirme siempre los datos antes de formatear.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [RANURA1], [RANURA2]

## [NOMBRE CLIP]

### [ÍNDICE CAM]

Establece el CAM INDEX utilizado en el nombre para archivo con formato MOV que se va a grabar. Defina un carácter alfanumérico mayúscula. Se usa esto como un valor que se guardará en la etiqueta de volumen de la tarjeta SD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [A]…[Z]

(Configuración de fábrica: [A])

NOTA

- Se guardará en la etiqueta de volumen de la tarjeta SD, pero no se usará en el nombre de archivo cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] se configure con el formato AVCHD.

### [CONTADOR SIGUIENTE BOBINA]

Establece el REEL COUNT utilizado en el nombre para archivo con formato MOV que se va a grabar. El valor de configuración de [CONTADOR SIGUIENTE BOBINA] se guarda en la etiqueta de volumen de la tarjeta SD como REEL COUNT junto con el valor de configuración de [ÍNDICE CAM]. Además, el valor de configuración aumentará en uno después de guardarse. (Volverá a [001] después de [999])

- Cuando la tarjeta SD está formateada.

- Cuando se grabe en la tarjeta SD en la que el REEL COUNT no se guarda en la etiqueta de volumen

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [001]…[999]

(Configuración de fábrica: [001])

NOTA

- Se guardará en la etiqueta de volumen de la tarjeta SD, pero no se usará en el nombre de archivo cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] se configure con el formato AVCHD.

## [FUNC. 2 RANURAS]

Establece la función de grabación con dos SD tarjetas.

[OFF] | No se establece.
[GRAB. CONTINUA] | Establece la grabación de relé.
[GRAB SIMULT.] | Establece la grabación simultánea.

(Configuración de fábrica: [GRAB. CONTINUA])

NOTA

- Para saber la combinación que puede configurarse y las restricciones, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

## [PREGRAB]

Establece si realizar una pregrabación.

El tiempo de pregrabación varía según la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC]/[CÓDEC PRINC].

[ON] | Realiza la pregrabación. El tiempo de pregrabación es el siguiente. Cuando [RESOL. PRINC] es [1280×720], [1920×1080] o [2048×1080]: aproximadamente 10 segundos Cuando [CÓDEC PRINC] es [422ALL-I 400M]: aproximadamente 3 segundos Salvo lo anterior: aproximadamente 5 segundos
[OFF] | No realiza la pregrabación.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Para saber la combinación que puede configurarse y las restricciones, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

## [FUNC. GRAB.]

### [MODO GRAB.]

Selecciona el modo de grabación.

[NORMAL] | Realiza la grabación estándar.
[INTERVALO] | Realiza la grabación de intervalos. (Una función para realizar repetidamente la operación de grabación de un fotograma en un intervalo de tiempo establecido).

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

NOTA

- Para saber la combinación que puede configurarse y las restricciones, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

### [TIEMPO INTERV]

Ajusta la duración del intervalo para la grabación de intervalos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min]

(Configuración de fábrica: [5min])

## [TC]

### [ESTAB. TC]

Establece el valor predeterminado del código de tiempo a grabar.

Hora | [00]…[23]
Minuto | [00]…[59]
Segundo | [00]…[59]
Fotograma | [00] … [23] (cuando se configura [24.00p] o [23.98p]) [00] … [24] (cuando se configura [50.00i], [50.00p] o [25.00p]) [00] … [29] (cuando se configura [59.94i], [59.94p] o [29.97p])

(Configuración de fábrica: [00]) (cada elemento)

### [ESTAB. UB]

Establece los bits de usuario.

Sólo cuando se ha seleccionado [USUARIO] en [MODO UB] de [TC].

Cada dígito se puede establecer en el rango siguiente.

- [00]…[FF]

(Configuración de fábrica: [00])

### [TC/UB/Dur.]

Cambia la visualización del código de tiempo a la visualización de los bits de usuario o del contador de duración.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

[TC] | Visualización del código de tiempo
[UB] | Visualización de los bits de usuario
[Dur.] | Visualización del contador de duración

(Configuración de fábrica: [TC])

### [FREE/REC RUN]

Establece el modo de funcionamiento para avanzar el generador de códigos de tiempo.

[FREE RUN] | Avanza independientemente del modo de funcionamiento.
[REC RUN] | Avanza sólo durante la grabación.

(Configuración de fábrica: [FREE RUN])

NOTA

- Se fija a [REC RUN] cuando se configura el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE] → [ON].

- Se fija a [FREE RUN] cuando se configura el menú [AJUSTE GRAB] → [PREGRAB] → [ON].

- Se fija en [REC RUN] cuando se configura el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] → [INTERVALO].

### [DF/NDF]

Establece el método de recuento para el generador de códigos de tiempo.

Se activa sólo cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94i]/[59.94p]/[29.97p] is set.

[DF] | Utiliza el modo de reducción de fotogramas.
[NDF] | Utiliza el modo sin reducción de fotogramas.

(Configuración de fábrica: [NDF])

NOTA

- Se fija en [NDF] cuando se configura el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] → [INTERVALO].

### [MODO UB]

Selecciona el modo de bits de usuario. La información de los bits de usuario se graba en el clip. Además, se emite como LTC UB, VITC UB de la señal SDI.

[VEL. CUADRO] | Selecciona la información de la imagen (como velocidad de fotogramas) de la cámara.
[USUARIO] | Selecciona los bits de usuario configurados en [ESTAB. UB].
[HORA] | Selecciona la hora local. (hh, mm, ss)
[DÍA] | Selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh)
[NOMBRE CLIP] | El código de carácter ASCII del CAM INDEX (A a Z) grabado como un archivo de formato MOV pasa a MSB. Además, el código de carácter ASCII de tres dígitos del REEL COUNT grabado como el archivo de formato MOV pasa a LSB. (Ejemplo: A123=0x41 0x31 0x32 0x33) Grabará incluso si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] no se configura para el formato MOV.

(Configuración de fábrica: [USUARIO])

### [SEL. TC ENTR./SAL.]

Establece la entrada/salida del terminal <TC IN/OUT>.

[ENTRADA TC] | Establece la entrada del código de tiempo.
[SALIDA TC] | Establece la salida del código de tiempo.

(Configuración de fábrica: [ENTRADA TC])

### [REF SALIDA TC]

Establece el retardo de salida del código de tiempo que se emite desde el terminal <TC IN/OUT>.

[GRABANDO] | Emite el código de tiempo de la grabación sin retardo. Se utiliza cuando se lleva a cabo la grabación simultánea en dos cámaras con el código de tiempo de esta cámara como maestro.
[SALIDA SDI] | Establece la correspondencia con la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>. Emite sin retardo cuando el vídeo no se emite desde el terminal <SDI OUT>.

(Configuración de fábrica: [GRABANDO])

Inicio de la página