- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTES SALIDA]

# Menú [AJUSTES SALIDA]

Configura el contenido visualizado o el formato de salida del vídeo.

## [SALIDA SDI]

### [ACTIVAR SALIDA]

Activa/desactiva la salida procedente del terminal <SDI OUT>.

[ON] | Emite el vídeo.
[OFF] | No emite el vídeo.

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- Se fija en [ON] cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

### [SELECC. SEÑAL]

Establece la salida de desde el terminal <SDI OUT>.

[SDI] | Emite la señal establecida en [FORMATO SALIDA] de [SALIDA SDI].
[LCD(1080p)] | Emite el vídeo visualizado en el monitor LCD de 1920×1080p.
[LCD(1080i)] | Emite el vídeo visualizado en el monitor LCD de 1920×1080i.

(Configuración de fábrica: [SDI])

NOTA

- Se fija en [SDI] cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

### [FORMATO SALIDA]

Selecciona la señal que se emitirá desde el terminal <SDI OUT>. Los elementos que se pueden seleccionar dependen de la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[RESOL. PRINC].

[4096×2160p] | Emite en 4096×2160p.
[3840×2160p] | Emite en 3840×2160p.
[1920×1080p] | Emite en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Emite en 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Emite en 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Emite en 1280×720p.

(Configuración de fábrica: [1920×1080PsF])

NOTA

- Para saber la combinación que puede configurarse, consulte “Formato que se puede emitir desde el terminal <SDI OUT>”.

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [SALIDA 3G-SDI]

Establece el formato de la señal 3G SDI emitida desde el terminal <SDI OUT>. Puede configurarse cuando se emite la señal 3G SDI.

[NIVEL-A] | Selecciona el método LEVEL-A.
[NIVEL-B] | Selecciona el método LEVEL-B DL.

(Configuración de fábrica: [NIVEL-B])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [GRAB SDI A DIST.]

Establece si se va a controlar la operación de grabación con el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> (por ejemplo, un grabador).

[ON] | Controla la operación de grabación del equipo externo.
[OFF] | No controla la operación de grabación del dispositivo externo.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

- Si el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] se configura como [INTERVALO], no puede ajustarse.

### [VISUAL. INDICADOR]

Muestra/oculta el elemento establecido en [INDICADOR SDI/HDMI] para la salida desde el terminal <SDI OUT>.

[ON] | Muestra la velocidad de obturador, el nivel restante de la batería, etc. El contenido de la visualización depende de la configuración de [INDICADOR SDI/HDMI].
[OFF] | Oculta todos.

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- No se muestra en la salida del terminal <SDI OUT> cuando el menú se visualiza en el monitor LCD.

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [VISUAL. MARCADOR]

Establece si el marcador configurado en [MARCADOR SDI/HDMI] se muestra o no en la salida del terminal <SDI OUT>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [VISUAL. MENÚ]

Establece si el menú se visualiza en la salida del terminal <SDI OUT>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- Incluso si [VISUAL. MENÚ] se establece en [OFF], el menú se muestra en la salida del terminal <SDI OUT> durante la pantalla de miniaturas.

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [SALIDA SDI HDR]

Establece la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- No se puede definir cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro valor distinto de [OFF].

- [SALIDA SDI HDR] no se puede definir en los siguientes casos. El vídeo de la cámara se emite según lo configurado en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [SALIDA SDI].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [V-Log].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [ESCENA1] a [ESCENA5], y el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] se configura con otro valor distinto de [HLG].

## [SALIDA HDMI]

### [SELECC. SEÑAL]

Establece la salida desde el terminal <HDMI>.

[HDMI] | Emite la señal establecida en [FORMATO SALIDA] de [SALIDA HDMI].
[LCD(1080p)] | Emite el vídeo visualizado en el monitor LCD de 1920×1080p.

(Configuración de fábrica: [HDMI])

NOTA

- Las siguientes funciones no se muestran incluso si se configura [LCD(1080p)].

  - Visualización del cuadro de enfoque

  - Monitor de forma de onda

  - El patrón de cebra cuando la función de detalle de tono de la piel está activado

- Cuando se configura como [LCD(1080p)], [SALIDA TC HDMI] se desactiva.

### [FORMATO SALIDA]

Selecciona la señal que se emitirá desde el terminal <HDMI>. Los elementos que se pueden seleccionar dependen de la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[RESOL. PRINC].

[4096×2160p] | Emite en 4096×2160p (4:2:2/10 bits).
[4096×2160p(420/8bit)] | Emite en 4096×2160p (4:2:0/8 bits).
[3840×2160p] | Emite en 3840×2160p (4:2:2/10 bits).
[3840×2160p(420/8bit)] | Emite en 3840×2160p (4:2:0/8 bits).
[1920×1080p] | Emite en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Emite en 1920×1080i.
[1280×720p] | Emite en 1280×720p.
[720×480p] | Emite en 720×480p.
[720×576p] | Emite en 720×576p.

(Configuración de fábrica: [1920×1080p])

NOTA

- Para saber la combinación que puede configurarse, consulte “Formato que se puede emitir desde el terminal <HDMI>”.

- Se fija en [1920×1080p] cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], y el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [SELECC. SEÑAL] se configura como [HDMI].

### [SALIDA TC HDMI]

Establece si la información del código de tiempo se emite o no en la salida del terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

- Si el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [SELECC. SEÑAL] se configura como [LCD(1080p)], no puede ajustarse.

### [GRAB HDMI A DIST.]

Establece si se va a controlar la operación de grabación con el equipo externo conectado al terminal <HDMI> (por ejemplo, un grabador). Se puede configurar cuando la [SALIDA TC HDMI] de [SALIDA HDMI] está activada.

[ON] | Controla la operación de grabación del equipo externo.
[OFF] | No controla la operación de grabación del dispositivo externo.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

- Si el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] se configura como [INTERVALO], no puede ajustarse.

### [VISUAL. INDICADOR]

Muestra/oculta el elemento establecido en [INDICADOR SDI/HDMI] para la salida desde el terminal <HDMI>.

[ON] | Muestra la velocidad de obturador, el nivel restante de la batería, etc. El contenido de la visualización depende de la configuración de [INDICADOR SDI/HDMI].
[OFF] | Oculta todos.

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- No se muestra en la salida del terminal <HDMI> cuando el menú se visualiza en el monitor LCD.

### [VISUAL. MARCADOR]

Establezca si el marcador configurado en [MARCADOR SDI/HDMI] se muestra o no en la salida del terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VISUAL. MENÚ]

Establece si el menú se visualiza en la salida del terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- Incluso si [VISUAL. MENÚ] se establece en [OFF], el menú se muestra en la salida del terminal <HDMI> durante la pantalla de miniaturas.

### [SALIDA HDMI HDR]

Establece la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- No se puede definir cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro valor distinto de [OFF].

- Se fija a [SDR] cuando se configura el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [FORMATO SALIDA] → [720×480p]/[720×576p].

- [SALIDA HDMI HDR] no se puede definir en los siguientes casos. El vídeo de la cámara se emite según lo configurado en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [SALIDA HDMI].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [V-Log].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [ESCENA1] a [ESCENA5], y el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] se configura con otro valor distinto de [HLG].

## [HDR LCD]

Establece la imagen emitida desde el terminal <LCD>.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- No se puede definir cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro valor distinto de [OFF].

- [HDR LCD] no se puede definir en los siguientes casos. El vídeo de la cámara se emite según lo configurado en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [SALIDA LCD].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [V-Log].

  - Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [ESCENA1] a [ESCENA5], y el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] se configura con otro valor distinto de [HLG].

## [INDICADOR SDI/HDMI]

Selecciona el indicador que se verá en la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT> o la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

Para visualizarlo, configure el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA SDI] → [VISUAL. INDICADOR] y el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [VISUAL. INDICADOR] en [ON].

Para el contenido de la visualización, consulte “Visualización de estado de la pantalla”.

### [NOMBRE CLIP]

Muestra/oculta el nombre del archivo del clip que se va a grabar. Muestra el máximo de 8 caracteres desde el principio.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [RESOL/FREC]

Muestra/oculta el número de píxeles grabados y la frecuencia del sistema del grabador principal.

El contenido de visualización varía según la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC] y [MODO SENSOR].

- Cuando [MODO SENSOR] se configura como [S35 MIX 2.8K]: [2048 MIX] y [1920 MIX] también se visualizan de forma adicional.

- Cuando [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K]: [2048 CROP] y [1920 CROP] también se visualizan de forma adicional.

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA]→ [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestran la resolución de salida RAW y la frecuencia del sistema configuradas en [SDI RAW].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [COLOR PRINC.]

Muestra/oculta el ajuste del color del vídeo grabado en el grabador principal.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FORMATO GRAB.]

Muestra/oculta el códec de grabación del grabador principal.

Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestra [SDI RAW].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO RANURAS 1/2]

Muestra/oculta el estado de la ranura para tarjeta y la capacidad de grabación restante.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FUNC. 2 RANURAS]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. 2 RANURAS].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [TC]

Muestra/oculta el código de tiempo, los bits de usuario y el contador de duración. El contenido de la visualización sigue la configuración del menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [TC/UB/Dur.]. Muestra el contador de duración de TCR/UBR/clip de reproducción durante la reproducción.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [BATERÍA RESTANTE]

Muestra/oculta la indicación de estado de alimentación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MODO GRAB.]

Muestra/oculta el estado de la grabación de intervalos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GRAB A DIST.]

Muestra/oculta el estado de control de inicio de grabación y parada de grabación en el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> y al terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [NIVEL DE AUDIO]

Muestra/oculta el medidor del nivel de audio.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FPS]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [OBTURADOR]

Muestra/oculta la velocidad del obturador.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [IE]

Muestra/oculta EXPOSURE INDEX.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [BLANCO]

Muestra/oculta la temperatura del color.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [IRIS/ZOOM]

Muestra/oculta el valor de zoom y el valor de apertura del objetivo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ENFOQUE]

Cambia la unidad con la que se visualiza el valor de enfoque.

[pies] | Visualiza el valor de enfoque con la unidad de pies/pulgadas.
[m] | Visualiza el valor de enfoque en unidades de metros.
[OFF] | No visualiza el valor de enfoque.

(Configuración de fábrica: [pies])

### [FILTRO ND]

Muestra/oculta la transmisión del filtro ND.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [E.I.S./D.ZOOM]

Muestra/oculta la configuración de [E.I.S.] o [D.ZOOM].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [WLAN]

Muestra/oculta el estado de conexión de la LAN inalámbrica.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [CAPTACIÓN IR]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [CAPTACIÓN IR].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MEDIDA PUNTUAL]

Muestra/oculta el medidor de punto.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO REPROD.]

Muestra/oculta el estado de reproducción.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

## [MARCADOR SDI/HDMI]

### [MARCADOR DEL CENTRO]

Cambie el tipo del marcador central.

[1] | + (grande)
[2] | Centro abierto (grande)
[3] | + (pequeño)
[4] | Centro abierto (pequeño)
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [1])

### [MARCADOR SEGURIDAD]

Selecciona el tipo de contorno del marcador de la zona de seguridad.

[1] | Caja
[2] | Esquinas
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ÁREA SEGURIDAD]

Establece el tamaño del marcador de la zona de seguridad.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [71.6%], [80%], [90%], [95%]

(Configuración de fábrica: [90%])

### [MARCADOR ENCUADRE]

Establece la relación de aspecto del marcador de fotograma. El marcador de fotograma no se muestra cuando se selecciona [OFF].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1.33:1], [1.44:1], [1.56:1], [1.78:1], [1.85:1], [2.00:1], [2.201:1], [2.35:1], [2.39:1], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [COLOR ENCUADRE]

Establece el color del marcador de fotograma.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [BLANCO], [NEGRO], [ROJO], [VERDE], [AZUL], [AMARILLO]

(Configuración de fábrica: [BLANCO])

### [MARCADOR REPROD.]

Muestra/oculta el marcador en la salida del vídeo de reproducción del terminal <SDI OUT> y del terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [INDICADOR LCD]

Selecciona el indicador mostrado en el monitor LCD. Para obtener más información del contenido mostrado, consulte “Visualización de estado de la pantalla”.

### [NOMBRE CLIP]

Muestra/oculta el nombre del archivo del clip que se va a grabar. Muestra el máximo de 8 caracteres desde el principio.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [RESOL/FREC]

Muestra/oculta el número de píxeles grabados y la frecuencia del sistema del grabador principal.

El contenido de visualización varía según la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC] y [MODO SENSOR].

- Cuando [MODO SENSOR] se configura como [S35 MIX 2.8K]: [2048 MIX] y [1920 MIX] también se visualizan de forma adicional.

- Cuando [MODO SENSOR] se configura como [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K]: [2048 CROP] y [1920 CROP] también se visualizan de forma adicional.

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA]→ [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestran la resolución de salida RAW y la frecuencia del sistema configuradas en [SDI RAW].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [COLOR PRINC.]

Muestra/oculta el ajuste del color del vídeo grabado en el grabador principal.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FORMATO GRAB.]

Muestra/oculta el códec de grabación del grabador principal.

Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestra [SDI RAW].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO RANURAS 1/2]

Muestra/oculta el estado de la ranura para tarjeta y la capacidad de grabación restante.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FUNC. 2 RANURAS]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. 2 RANURAS].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [TC]

Muestra/oculta el código de tiempo, los bits de usuario y el contador de duración. El contenido de la visualización sigue la configuración del menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [TC/UB/Dur.]. Muestra el contador de duración de TCR/UBR/clip de reproducción durante la reproducción.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [BATERÍA RESTANTE]

Muestra/oculta la indicación de estado de alimentación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MODO GRAB.]

Muestra/oculta el estado de la grabación de intervalos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GRAB A DIST.]

Muestra/oculta el estado de control de inicio de grabación y parada de grabación en el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> y al terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [NIVEL DE AUDIO]

Muestra/oculta el medidor del nivel de audio.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FPS]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [OBTURADOR]

Muestra/oculta la velocidad del obturador.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [IE]

Muestra/oculta EXPOSURE INDEX.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [BLANCO]

Muestra/oculta la temperatura del color.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [IRIS/ZOOM]

Muestra/oculta el valor de zoom y el valor de apertura del objetivo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ENFOQUE]

Cambia la unidad con la que se visualiza el valor de enfoque.

[pies] | Visualiza el valor de enfoque con la unidad de pies/pulgadas.
[m] | Visualiza el valor de enfoque en unidades de metros.
[OFF] | No visualiza el valor de enfoque.

(Configuración de fábrica: [pies])

### [FILTRO ND]

Muestra/oculta la transmisión del filtro ND.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [E.I.S./D.ZOOM]

Muestra/oculta la configuración de [E.I.S.] o [D.ZOOM].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [WLAN]

Muestra/oculta el estado de conexión de la LAN inalámbrica.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [CAPTACIÓN IR]

Muestra/oculta la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [CAPTACIÓN IR].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MEDIDA PUNTUAL]

Muestra/oculta el medidor de punto.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO REPROD.]

Muestra/oculta el estado de reproducción.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

## [MARCADOR LCD]

### [MARCADOR DEL CENTRO]

Cambie el tipo del marcador central.

[1] | + (grande)
[2] | Centro abierto (grande)
[3] | + (pequeño)
[4] | Centro abierto (pequeño)
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [1])

### [MARCADOR SEGURIDAD]

Selecciona el tipo de contorno del marcador de la zona de seguridad.

[1] | Caja
[2] | Esquinas
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ÁREA SEGURIDAD]

Establece el tamaño del marcador de la zona de seguridad.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [71.6%], [80%], [90%], [95%]

(Configuración de fábrica: [90%])

### [MARCADOR ENCUADRE]

Establece la relación de aspecto del marcador de fotograma. El marcador de fotograma no se muestra cuando se selecciona [OFF].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1.33:1], [1.44:1], [1.56:1], [1.78:1], [1.85:1], [2.00:1], [2.201:1], [2.35:1], [2.39:1], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [COLOR ENCUADRE]

Establece el color del marcador de fotograma.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [BLANCO], [NEGRO], [ROJO], [VERDE], [AZUL], [AMARILLO]

(Configuración de fábrica: [BLANCO])

### [MARCADOR REPROD.]

Muestra/oculta el marcador en el vídeo de reproducción emitido desde el terminal <LCD>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [ASIST ENFOQ LCD]

### [MODO AMPLIAR]

Establece el modo de función de visualización ampliada.

[10SEG] | Desactiva la función de visualización ampliada una vez que han transcurrido diez segundos.
[MANTENER] | La función de visualización ampliada se activa hasta que el botón USER asignado con [EXPAND] se vuelve a pulsar.
[HASTA GRABAR] | Active la función de visualización ampliada hasta que se realice la operación de grabación.

(Configuración de fábrica: [10SEG])

### [FACTOR AMPLIACIÓN]

Ajusta el factor de ampliación de la función de visualización ampliada.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [×2], [×3], [×4]

(Configuración de fábrica: [×2])

### [MODO RESALTAR/CUADR.]

Activa/desactiva la función de picos y la visualización del cuadro de enfoque (función de asistencia de enfoque).

[RESALTAR] | Activa la visualización de picos.
[CUADRADOS] | Activa la visualización del cuadro de enfoque.
[RESALT./CUADR.] | Activa la visualización de picos y la visualización del cuadro de enfoque. Cambiará en el orden de visualización de picos, visualización del cuadro de enfoque y sin visualización cada vez que se pulse el botón USER asignado con [A.F. RESALT./CUADR.].

(Configuración de fábrica: [CUADRADOS])

### [NIVEL DE RESALTO]

Establece la intensidad de la visualización de picos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [BAJO], [MEDIO], [ALTO]

(Configuración de fábrica: [MEDIO])

### [COLOR RESALTO]

Establece el color de la visualización de picos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ROJO], [VERDE], [BLANCO]

(Configuración de fábrica: [ROJO])

### [BLANCO Y NEGRO]

Activa/desactiva la visualización monocroma.

[ON] | Activa la visualización monocroma.
[OFF] | Desactiva la visualización monocroma.
[DURANTE RES./CUADR.] | La visualización monocroma se activa cuando la visualización de picos y la visualización del cuadro de enfoque están activadas.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [MODO IRIS ABIERTO]

Establece la hora para que se accione la función de asistencia de enfoque de apertura de iris. La función de asistencia de enfoque de apertura de iris se tiene que cancelar cuando se inicia la grabación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [10SEG], [30SEG]

(Configuración de fábrica: [10SEG])

## [ASIST. IE LCD]

### [ZEBRA]

Establece si la señal de cebra se superpone en la salida del terminal <LCD>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [DETECTAR ZEBRA1]

Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 1.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%]…[109%]

(Configuración de fábrica: [80%])

### [DETECTAR ZEBRA2]

Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 2.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%]…[109%]

(Configuración de fábrica: [100%])

### [ZEBRA2]

Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona [INTERMEDIO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [INTERMEDIO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [MODO MFO]

Establece la visualización del monitor de forma de onda. Puede intercambiarse entre la visualización de la forma de onda y del vector.

[MFO] | Muestra la forma de onda.
[VECTOR] | Muestra el vector.
[MFO/VECTOR] | Muestra la forma de onda y el vector. Cambiará en el orden de forma de onda, vector y sin visualización cada vez que se pulse el botón USER asignado con [MFO].

(Configuración de fábrica: [MFO])

### [TRANSPARENCIA MFO]

Establece la transmisión del monitor de forma de onda.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%], [25%], [50%]

(Configuración de fábrica: [25%])

### [UNIDAD MEDIC. PUNT.]

Establece la unidad de visualización para el medidor de punto.

Se fija a [%] cuando se configura con otro valor que no sea el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [V-Log].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [STOP], [%]

(Configuración de fábrica: [STOP])

### [TAMAÑO MEDIC. PUNT.]

Establece el tamaño del área de detección con la función de visualización de medidor de punto.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [S], [M], [L]

(Configuración de fábrica: [M])

## [INDICADOR NIVEL LCD]

### [INDICADOR DE NIVEL]

Muestra/oculta el indicador de nivel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [REINIC. INDIC. NIVEL]

Establece la configuración de fábrica para el valor de referencia horizontal y vertical configurado por [ESTAB. INDIC. NIVEL] en el botón USER.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [BARRAS COLORES]

### [TIPO BARRAS COLORES]

Establece la franja cromática que se utilizará.

[SMPTE] | Usa las franjas cromáticas del estándar SMPTE.
[LLENO] | Usa las franjas cromáticas completas.

(Configuración de fábrica: [SMPTE])

### [TONO DE PRUEBA]

Establece si la señal de prueba de audio (señal de tono de nivel 1 kHz) se emite cuando se muestran las franjas cromáticas.

El nivel de referencia varía según la configuración del menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [RANGO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

Inicio de la página