- Arriba
- Funcionamiento
- Funcionamiento de cada pantalla
- Pantalla HOME

# Pantalla HOME

Establece la configuración básica de la cámara.

1. [FPS]

2. [COLOR]

3. [SHUTTER]

4. [EI]

5. [AUDIO]

6. [WB]

## [FPS]

La pantalla FPS se muestra cuando se selecciona [FPS] en la pantalla HOME, y podrá seleccionar la velocidad de fotogramas y activar/desactivar la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.

[VALUE]: se muestra la pantalla VIEW y se puede seleccionar la velocidad de fotogramas.

- Seleccione entre los valores de ajuste de velocidad de fotogramas anteriormente registrados en []/[].

- El valor de ajuste de velocidad de fotogramas puede añadirse/eliminarse en el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [AÑADIR]/[ELIMINAR]. Pueden registrarse hasta 150 valores de ajuste (128 para [25.00p]/[50.00p]).

[VFR]: activa/desactiva la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.

NOTA

- Si el menú se configura como [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE] → [OFF], no podrá seleccionarse [VALUE] en la pantalla FPS.

- Si el modo de grabación se configura como AVCHD o si [FRECUENCIA] se ajusta en [50.00i]/[59.94i], no podrá seleccionarse [FPS] en la pantalla HOME.

#### Visualización de [VFR]

Cuando se configura el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE] → [ON], se muestra [VFR] en la parte superior izquierda de [FPS], y se graba con la velocidad de fotogramas configurada en [FPS]. El audio no se puede grabar cuando [FRECUENCIA] y [FPS] son diferentes.

Cuando se configura el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE] → [OFF], el ajuste [VFR] no se visualiza. Graba en la velocidad 1x de la velocidad ajustada en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA].

## [COLOR]

Cuando se selecciona [COLOR] en la pantalla HOME, la pantalla COLOR se muestra y se puede definir el color de la imagen (gamma y espectro).

[MAIN COLOR]: establece el color del vídeo grabado en el grabador principal (todo el sistema de la cámara).

[SDI OUT]: establece la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.

[HDMI OUT]: establece la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

[LCD OUT]: establece la imagen emitida desde el terminal <LCD>.

Cuando [COLOR PRINC.] se configura como [ESCENA1] a [ESCENA5], y se selecciona el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] → [HLG], se visualiza [SDI OUT HDR]/[HDMI OUT HDR]/[LCD HDR] en lugar de [SDI OUT]/[HDMI OUT]/[LCD OUT]. Aparece [COLOR/HDR] en lugar de [COLOR] en la pantalla HOME.

[SDI OUT HDR]: define el rango dinámico estándar/rango dinámico alta para la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.

[HDMI OUT HDR]: define el rango dinámico estándar/rango dinámico alta para la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

[LCD HDR]: define el rango dinámico estándar/rango dinámico alta para la imagen emitida desde el terminal <LCD>.

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], [COLOR PRINC.] se fija como [V-Log].

- Ajustes [SALIDA SDI]/[SALIDA HDMI]/[SALIDA LCD]

  - Cuando se fija [COLOR PRINC.] en [V-Log]

    Puede seleccionar [V-Log] o [V-709].

  - Cuando [COLOR PRINC.] se configura con un valor entre [ESCENA1] y [ESCENA5]

    La configuración será igual que [COLOR PRINC.].

  - Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se muestra [RAW] en [SALIDA SDI], y no puede seleccionarse. [V-Log] y [V-709] se pueden seleccionar en [SALIDA HDMI]/[SALIDA LCD].

## [SHUTTER]

La pantalla SHUTTER se muestra cuando se selecciona [SHUTTER] en la pantalla HOME, y podrá establecer la velocidad del obturador y activar/desactivar la función de obturador.

[VALUE]: se muestra la pantalla VIEW y se puede seleccionar la velocidad del obturador.

- Seleccione entre los valores de ajuste de velocidad del obturador registrados anteriormente en []/[].

- El valor de ajuste de velocidad del obturador puede añadirse/eliminarse en el menú [AJUSTES CÁMARA] → [OBTURADOR] → [AÑADIR grad]/[AÑADIR seg]/[BORRAR grad]/[BORRAR seg]. Se pueden registrar un máximo de 12 valores de ajuste.

[ON/OFF]: activa/desactiva la función del obturador.

NOTA

- Si el menú se configura como [AJUSTES CÁMARA] → [OBTURADOR] → [ACTIVAR] → [OFF], no podrá seleccionarse [VALOR] en la pantalla SHUTTER.

## [EI]

La pantalla EI se muestra cuando se selecciona [EI] en la pantalla HOME, para poder ajustar EXPOSURE INDEX (ganancia) y establecer el funcionamiento según la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [MODO].

[NATIVE ISO]/[800BASE ISO]/[2500BASE ISO]/[GAIN SELECT]: se muestra la pantalla VIEW y se puede ajustar EXPOSURE INDEX (ganancia).

- Configure el ajuste de EXPOSURE INDEX (ganancia) con []/[].

[ISO SELECT]/[GAIN MODE]: se muestra la pantalla VIEW y se puede establecer el funcionamiento según la configuración del menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [MODO].

## [AUDIO]

Cuando se selecciona [AUDIO] en la pantalla HOME, se muestra la pantalla AUDIO, donde puede configurar la velocidad del obturador.

[CH1 IN]: establece la grabación del audio en el canal de audio 1.

[CH2 IN]: establece la grabación del audio en el canal de audio 2.

[INPUT1 SEL]: establece la señal de entrada audio del dispositivo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>.

[INPUT2 SEL]: establece la señal de entrada audio del dispositivo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>.

## [WB]

Cuando se selecciona [WB] en la pantalla HOME, se muestra la pantalla VIEW, donde puede configurar la temperatura del color (balance de blancos).

- Seleccione entre los valores de ajuste de balance de blancos registrados anteriormente en []/[].

- El valor de ajuste de balance de blancos puede añadirse/eliminarse en el menú [AJUSTES CÁMARA] → [BLANCO] → [AÑADIR]/[ELIMINAR]. Se pueden registrar un máximo de 13 valores de ajuste.

Inicio de la página