- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Carga de la batería

# Carga de la batería

La batería no se suministra cargada en el momento de la compra. Cargue la batería por completo en el cargador antes de usarla.

Es recomendable disponer de una batería adicional.

- Se recomienda cargar la batería en un lugar con temperatura ambiente de 10 °C a 30 °C (igual para la temperatura de la batería).

- El cable de CA suministrado es exclusivo para esta cámara. No use con ningún otro dispositivo. Tampoco use el cable CA de otro dispositivo en esta cámara.

- El cargador de batería suministrado puede cargar a la vez dos baterías. Además, es compatible con la batería de carga rápida.

A la salida de alimentación

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Conecte el enchufe CC del adaptador de CA al terminal <DC IN 12V> del cargador de la batería. (Figura 1)

Conecte el cable de CA al adaptador de CA. (Figura 2)

- Inserte el cable de CA hasta que haga tope.

Conecte el enchufe a la salida de alimentación. (Figura 2)

Monte la batería en el cargador. (Figura 3)

La luz de carga del lado de la batería se encenderá y se iniciará la carga.

- Coloque la batería en horizontal a lo largo de la marca y deslícela.

- Cuando la carga finalice, la luz <CHARGE1>/<CHARGE2> (luz de carga) se apagará. Deslice la batería y extraiga.

#### Visualización de la luz <CHARGE1>/<CHARGE2>

Luz <CHARGE1>/<CHARGE2>

La luz <CHARGE1>/<CHARGE2> (luz de carga) del cargador de batería suministrado indica el estado de carga de la siguiente forma.

Visualización de la luz <CHARGE1>/<CHARGE2> | Estado de carga
--- | ---
Verde (encendida) | Carga rápida
Naranja (encendida) | Carga normal
Naranja (parpadeante) | Carga detenida debido a un error
Apagada | La carga se ha finalizado o la batería no está montada

NOTA

- El cargador de batería determinará el estado una vez que la batería se instale. Por tanto, la luz de carga podría tardar un tiempo en encenderse. Vuelva a instalar la batería si la luz de carga no se enciende tras diez o más segundos.

- Cuando se instalan dos baterías compatibles con la carga rápida, tendrá prioridad la carga rápida en el lado <CHARGE1>, y en el lado <CHARGE2> la carga se realizará como carga normal. Cuando la carga del lado <CHARGE1> se realiza, en el lado <CHARGE2> se cambia a la carga rápida.

  Además, según el estado de carga de la batería, el indicador de la batería instalada en el lado <CHARGE2> podría apagarse.

- El cargador de batería realizará una carga óptima tras determinar el estado de la batería. Cuando la carga se inicia, el indicador de la batería compatible con carga rápida parpadeará. Además, si se está cargando tanto en el lado <CHARGE1> como en el lado <CHARGE2>, la carga de ambas baterías se detendrá cuando alguna batería se instale/retire o sustituya. La carga se iniciará de nuevo tras determinarse el estado de las baterías.

- Para dar prioridad a la carga de una batería y cargarla antes, instálela en el lado <CHARGE1>.

## Tiempo de carga y tiempo de grabación estándares

Número de referencia de la batería | Tensión/capacidad (mínima) | Tiempo de carga | Tiempo de grabación continuo
--- | --- | --- | ---
AG-VBR59 (suministrado/opcional) | 7,28 V/5900 mAh | Aprox. 3 horas 20 minutos | Aprox. 2 horas 50 minutos
AG-VBR89 (opcional) | 7,28 V/8850 mAh | Aprox. 4 horas | Aprox. 4 horas 15 minutos
AG-VBR118 (opcional) | 7,28 V/11800 mAh | Aprox. 4 horas 40 minutos | Aprox. 5 horas 40 minutos
VW-VBD58 (opcional) | 7,2 V/5800 mAh | Aprox. 5 horas 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos

- El tiempo de carga corresponde al tiempo hasta completarse la carga con el cargador de batería suministrado.

- El tiempo de carga corresponde al tiempo hasta completarse la carga con una temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C y humedad relativa de funcionamiento del 60%. Con otras temperaturas y humedades, es posible que la carga tarde más tiempo en completarse.

- El tiempo de carga corresponde al tiempo hasta completarse la carga cuando capacidad de la batería se ha agotado. El tiempo de carga o el tiempo de grabación continuo es diferente según las condiciones de uso, como temperatura alta o baja.

- El tiempo de grabación continuo corresponde al tiempo de uso de la cámara en las siguientes condiciones. Si utiliza la cámara en otras condiciones, el tiempo de grabación continuo se reducirá.

  - Condición en la que el monitor LCD y el asa se montan con los ajustes de menú predeterminados de fábrica.

  - Condición por la que el cable no se conecta al terminal de entrada/salida externa

NOTA

- La batería está caliente tras su uso o carga, pero esta elevada temperatura no es un problema de funcionamiento.

- La batería puede cargarse con el cargador AG-B23 (DE-A88) (opcional), pero tardará más en cargarse.

## Comprobación del nivel de batería restante

El nivel de batería restante puede comprobarse con el estado de suministro de alimentación visualizado en el monitor LCD o el indicador de la batería suministrada.

### Comprobación del nivel de batería restante en el monitor LCD

El estado de la batería irá cambiando → → → → conforme el nivel de batería restante disminuya. Parpadeará en rojo cuando el nivel de batería restante sea cero.

NOTA

- El estado de suministro de alimentación podría no visualizarse según la configuración del menú.

- Cuando parpadea en rojo, no es posible reparar ni copiar el clip, ni actualizar el firmware.

### Comprobación del nivel de batería restante en la batería

- El nivel de batería restante puede comprobarse con el indicador pulsando el botón <CHECK> en la batería cuando no se está cargando.

  - El nivel de batería restante es una indicación aproximada.

  - Si el nivel de batería restante es cero, el indicador no se iluminará incluso si se pulsa el botón <CHECK>. Cargue la batería.

- El progreso de la carga se notifica por la posición parpadeante del indicador mientras la batería se está cargando.

  Cuando la carga se complete, el indicador se apaga.

1. Indicador

2. Botón <CHECK>

#### Visualización del indicador

- El color y el estado de encendido/parpadeo del indicador señalado por el icono de la tabla son los siguientes.

  - : parpadeo en verde

  - : encendido en verde

  - : apagado

Visualización del indicador | Nivel de batería restante/progreso de la carga
--- | ---
Al comprobar el nivel de batería restante | Carga
|  | 0% - 25%
|  | 25% - 50%
|  | 50% - 75%
|  | 75% - 100%

- La visualización del indicador es una indicación aproximada. Si la batería está instalada en la cámara o el cargador, compruebe el nivel restante en el dispositivo en el que esté instalada la batería. El nivel restante podría ser diferente del visualizado con el indicador de la batería.

Inicio de la página