- Arriba
- Filmación
- Función de grabación con velocidad de fotogramas variable (VFR)
- Velocidad de fotogramas variable (VFR)

# Velocidad de fotogramas variable (VFR)

Permite la filmación a alta velocidad desde 1fps a un máximo de 240fps.

Desde el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [MODO SENSOR], seleccione la resolución y el códec del vídeo de grabación, y la frecuencia que se convertirá en la velocidad de fotogramas de referencia.

- Para saber la combinación que puede configurarse, consulte “Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo”.

- El rango de la velocidad de fotogramas que puede realizar la filmación a alta velocidad varía según la configuración [MODO SENSOR].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], el rango de velocidad de fotogramas que puede realizar la filmación a alta velocidad cambia según el ajuste de [SDI RAW].

  Para saber la combinación que puede configurarse, consulte “Selección de la resolución y velocidad de fotogramas de la salida RAW”.

Seleccione el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE] → [ON].

- También se puede configurar con el multidial o el botón USER con la función [VEL. CUADRO VAR.] asignada. Consulte “Funciones asignadas a los botones USER”.

Desde el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VALOR], configure la velocidad de fotogramas según las condiciones de filmación.

- También puede configurarse con el multidial. Consulte “Funciones asignadas a los botones USER”.

- Una velocidad de fotogramas arbitraria puede añadirse/eliminarse en el menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [AÑADIR]/[EDITAR]/[ELIMINAR].

Pulse el botón GRABACIÓN.

Se inicia la grabación con velocidad de fotogramas variable.

#### Modo de filmación normal

El vídeo 4K/UHD se genera usando todos los píxeles del sensor de imagen.

El vídeo 2K/FHD también se genera a partir de ese vídeo.

Es posible la filmación a alta velocidad de hasta 60fps.

Seleccione [S35 5.7K] para [MODO SENSOR].

#### Modo de filmación de mezcla de píxeles

La lectura de mezcla de 2,8K píxeles se realiza a partir de todos los píxeles del sensor de imagen, y genera el vídeo 2K/FHD.

Es posible la filmación a alta velocidad de hasta 120fps.

Seleccione [S35 MIX 2.8K] para [MODO SENSOR].

- El ángulo de visión es el mismo que en el modo de filmación normal.

#### Modo de la filmación de recorte

Recorta el círculo de imagen de Four Thirds desde el centro del sensor de imagen y realiza la lectura de mezcla de píxeles de 2,2K. El vídeo 2K/FHD también se genera a partir de ese vídeo.

Es posible la filmación a alta velocidad de hasta 240fps.

Seleccione [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] para [MODO SENSOR].

- El ángulo de visión cambiará del modo de filmación normal.

NOTA

- La grabación de audio no es posible con la filmación con velocidad de fotogramas variable. Sin embargo, se graba el audio cuando la velocidad de fotogramas se establece igual que la frecuencia del sistema.

- La pantalla podría interrumpirse u oscurecerse cuando se cambia el ajuste de velocidad de fotogramas.

- La velocidad de fotogramas no puede cambiarse durante la grabación.

- El menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [FREE/REC RUN] se fija en [REC RUN].

- La grabación se queda en pausa tras diez horas de haberse iniciado. La grabación se reanuda automáticamente después de pocos segundos.

  Al filmar a alta velocidad, el tiempo de grabación será menor de 10 horas según la relación de velocidad de fotogramas del formato de grabación y la velocidad de fotogramas variable. La grabación se detendrá a las 5 horas si [FRECUENCIA] se configura como [24.00p], y [FPS] como [48fps].

- Para conocer la limitación de grabación durante la filmación con velocidad de fotogramas variable, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

- Es posible que tarde un tiempo en detenerse la grabación incluso si ésta se detiene justo después de iniciarse.

  Si [FRECUENCIA] se configura como [59.94p] y [FPS] se configura como [1fps], la grabación continúa durante un máximo de un minuto hasta que la duración del clip posterior a la filmación es de un segundo.

Inicio de la página