- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta SD
- Gestión de los datos de grabación

# Gestión de los datos de grabación

## Ejemplo de la estructura de carpetas de la tarjeta SD

1. Etiqueta de volumen de la tarjeta SD

2. Datos de vídeo en formato MOV: 4K (4096×2160), 59,94P MOV (audio: LPCM)

3. Datos de vídeo en formato MOV: UHD (3840×2160), 29,97P MOV (audio: LPCM)

4. Archivo de gestión 1

5. Archivo de gestión 2

6. Miniatura de datos de vídeo

7. Datos de vídeo en estándar AVCHD (00000.MTS, etc.)

8. Gestión de carpetas

Los datos de grabación con formato MOV se relacionan en una estructura de carpetas y con archivos de gestión según se ilustra en la figura. Si esta información se cambia o elimina, incluso en parte, se producirá un error, por ejemplo, los datos podrían no reconocerse como datos MOV, o la grabación resulta imposible.

Los datos de grabación con formato AVCHD incluyen datos de vídeo y audio, y también algunos datos importantes, que se relacionan en un estructura de carpetas como la ilustrada en la figura. Si esta información se cambia o elimina, incluso en parte, se podría producir un error, por ejemplo, los datos quizá no se reconozcan como datos AVCHD o la tarjeta SD quizá no pueda usarse en el dispositivo AVCHD.

NOTA

- No borre la carpeta ni el archivo de la tarjeta SD con un PC. Podría resultar imposible la lectura en la cámara.

- Se podría producir un error, por ejemplo, la tarjeta SD no se reconocerá o los datos no se grabarán en la tarjeta SD si los datos se graban en la tarjeta SD con un PC.

- La tarjeta SD que se tiene que usar en la cámara deberá formatearse siempre en la cámara.

- El número de clips con formato AVCHD que se puede grabar en una sola tarjeta SD es de aproximadamente 3900.

  Los datos no podrán grabarse si se alcanza el número máximo de datos.

## Etiqueta de volumen de la tarjeta SD

El valor configurado en el menú [AJUSTE GRAB] → [NOMBRE CLIP] se guarda en la etiqueta de volumen con formato CAM INDEX + NEXT REEL COUNT cuando se da formato a la tarjeta SD. Una vez guardado, el [CONTADOR SIGUIENTE BOBINA] aumentará en uno. El valor de REEL COUNT guardado también se usa para el número de REEL del nombre de archivo con formato MOV.

NOTA

- Cuando se graba en la tarjeta SD con CAM INDEX + REEL COUNT no grabado en la etiqueta de volumen, el valor configurado en el menú [AJUSTE GRAB] → [NOMBRE CLIP] se guarda automáticamente en la etiqueta de volumen, y el contador [CONTADOR SIGUIENTE BOBINA] se aumenta en uno.

## Nombre de carpeta de los datos de vídeo con formato MOV

Los caracteres del cuarto al octavo del nombre de la carpeta son diferentes según la configuración de la cámara.

1. Número de carpeta

   De 001 a 999 (número consecutivo)

   - El número de clips que se pueden grabar en una carpeta es de 999. Cuando se llega a 999, se crea una tarjeta nueva con el número consecutivo añadido.

     Además, se crea una carpeta nueva con el número consecutivo añadido cuando el nombre de carpeta se cambia al modificar la configuración de la cámara.

     El nombre de la carpeta se restablecerá en 001 cuando se formatee la tarjeta SD.

2. Número de píxeles

   Q: 4096×2160

   R: 3840×2160

   P: 2048×1080

   Y: 1920×1080

3. Velocidad de fotogramas

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   E: 24,00fps

   F: 23,98fps

4. Formato de vídeo

   Q: Grabación progresiva (MOV, LPCM)

   J: Grabación de entrelazado (MOV, LPCM)

5. Valores fijos

   A

6. Configuración de la grabación

   M: Grabación estándar (ranura para tarjeta 1 para grabación simultánea)

   T: Grabación simultánea (ranura para tarjeta 2 para grabación simultánea)

7. Información del formato de grabación

#### Cuando el nombre de carpeta es 001QAQAM

Se guardan los siguientes datos de vídeo en la carpeta.

- Número de píxeles: 4096×2160

- Velocidad de fotogramas: 59,94fps

- Formato de vídeo: Grabación progresiva (MOV, LPCM)

## Nombre de archivo de los datos de vídeo con formato MOV

El formato del nombre de archivo es el mismo que el de la serie Panasonic VARICAM (AU-V35LT1G, etc) con formato CINE.

El clip se puede gestionar de la misma forma que VARICAM.

1. CAM INDEX

   Un carácter en mayúscula de la A a la Z.

   - Un ÍNDICE asignado a cada cámara. Se configura con el menú [AJUSTE GRAB] → [NOMBRE CLIP] → [ÍNDICE CAM].

2. Número REEL

   001 - 999

   - Un número asignado a cada tarjeta SD. Se asigna el REEL COUNT guardado en la etiqueta de volumen de la tarjeta SD.

3. Número de clip

   C001 - C999

   - Un número consecutivo asignado a cada grabación de la tarjeta SD. Se restablecerá en C001 cuando se formatee la tarjeta SD. También se restablecerá en C001 tras alcanzarse C999.

     El número de clip se mantiene incluso si la carpeta se divide o si el clip se elimina.

4. Fecha

   Últimos dos dígitos del año + dos dígitos del mes + dos dígitos de la fecha en la que se inició la grabación.

5. Hashtag generado a partir del número de serie

   Letra o número de cuatro dígitos

NOTA

- El nombre del clip de la ranura para tarjeta 2 será el mismo que el nombre del clip de la ranura para tarjeta 1 durante la grabación simultánea.

- El número máximo de carpeta y el número de carpeta es 999. Se prohíbe la grabación cuando se alcanza 999 incluso si el número intermedio está abierto.

- El número de clips que se puede grabar en una sola tarjeta SD es de aproximadamente 4000. Los datos no podrán grabarse cuando se alcance el número máximo de clips que se pueden grabar incluso si el número intermedio está abierto.

Inicio de la página