- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Restauración de clips

# Restauración de clips

En los casos siguientes, podría aparecer un mensaje de error y podría ser necesario restaurar el clip según el estado. La restauración puede tardar un tiempo según el error.

- Cuando la tarjeta SD se extrae mientras la lámpara de acceso a la tarjeta 1 o la lámpara de acceso a la tarjeta 2 están parpadeando

- Cuando la alimentación se apaga desconectando la batería o el adaptador de CA mientras se graba o se realiza el proceso de finalización de la grabación

Figura 1

Seleccione [SET] en la pantalla del mensaje de error. (Figura 1)

- Una vez que se completa la reparación, seleccione en el mensaje de confirmación. Volverá a la pantalla anterior.

- se muestra en el clip cuando se detecta una información de gestión anómala mientras se visualiza la miniatura.

NOTA

- No extraiga la tarjeta SD de la ranura con la lámpara de acceso a la tarjeta 1/lámpara de acceso a la tarjeta 2 parpadeando en naranja y tampoco extraiga la batería ni el adaptador de CA cuando la lámpara esté parpadeando. De lo contrario, ocasionará daños en la tarjeta SD.

- Use una batería suficientemente cargada o el adaptador de CA.

- Podría no ser posible reparar totalmente según el estado de los datos.

- Para restaurar los clips, es necesario que los clips se graben durante más de una determinada cantidad de tiempo. Sobre todo en los siguientes casos, los clips podrían no restaurarse, porque el número de fotogramas para restaurar es pequeño.

  - Cuando la función de grabación con velocidad de fotogramas variable está activada y la velocidad de fotogramas es menor a la ajustada para la frecuencia del sistema.

  - Cuando la función de grabación de intervalos está activada.

- Los clips filmados antes de que la alimentación se apagara no podrán reproducirse si la reparación falla.

  Además, quizá no se pueda grabar más.

- Si los datos grabados con el otro dispositivo se reparan, quizá no se pueda reproducir en la cámara ni en el otro dispositivo.

- Si la reparación falla, apague la cámara y vuelva a encenderla después de esperar algún tiempo. Si la reparación falla repetidamente, formatee con la cámara. Cuando se formatea todos los datos se borran y no pueden restaurarse.

- La visualización de la miniatura es más lenta cuando se repara la información de la miniatura.

Inicio de la página