- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Montaje del objetivo

# Montaje del objetivo

Monte/extraiga el objetivo en un lugar apartado de la luz solar directa o de la luz intensa.

No deje caer la cámara ni el objetivo.

Evite que la suciedad o el polvo entre en la montura del objetivo EF.

Tapa de la montura

Marca

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (espera).

- Compruebe que la lámpara de encendido está apagada.

Quite la tapa de la montura. (Figura 1)

- Gire la tapa de la montura hacia la izquierda hasta que la marca de la tapa quede arriba, y retire el cuerpo de la cámara.

Inserte el objetivo en la montura del objetivo EF con la marca del objetivo (punto rojo) hacia arriba. (Figura 2)

Gire el objetivo hacia la derecha hasta que oiga un clic. (Figura 3)

## Extracción del objetivo

Botón de desbloqueo del objetivo

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (espera).

- Compruebe que la lámpara de encendido está apagada.

Mientras pulsa el botón de desbloqueo del objetivo, gire el objetivo hacia la izquierda y extráigalo.

Fije la tapa de la montura en la montura del objetivo EF.

- Monte la tapa de la montura girándola hacia la derecha con la marca de la tapa en al parte superior.

NOTA

- No toque la montura del objetivo EF ni el interior de la montura del objetivo EF.

- Fije la tapa de la montura en la montura del objetivo EF. Use la tapa de la montura tras eliminar la suciedad y el polvo.

Inicio de la página