- Arriba
- Funcionamiento
- Valor de la configuración de fábrica del archivo de escena
- Menú [AJUSTE FICH ESCENA]

# Menú [AJUSTE FICH ESCENA]

Los valores de configuración de fábrica y los elementos que pueden seleccionarse en [AJUSTE FICH ESCENA] dependen de la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL].

- El significado de los símbolos usados en la tabla es el siguiente.

  - —: sin destino.

Elemento | [PRINCIPAL]
--- | ---
[ESCENA1 (eV-LOOK1)]* | [ESCENA2 (eV-LOOK2)]* | [ESCENA3 (BC-LOOK1)]* | [ESCENA4 (BC-LOOK2)]* | [ESCENA5 (HDR)]*
[DATOS ESCENA]
[CARGAR] | — | — | — | — | —
[GUARDAR] | — | — | — | — | —
[INICIALIZAR] | — | — | — | — | —
[NEGRO]
[PED MASTER] | [0] | [2] | [8] | [8] | [1]
[PED ROJO] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[PED VERDE] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[PED AZUL] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[COMPENS. PEDESTAL] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[GAMMA]
[SELECC GAMMA] | [V-255570L1] | [V-504580L1] | [VIDEO] | [VIDEO] | [HLG]
[GAMMA MASTER] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | [0.45] | [0.50] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO]
[BLACK GAMMA] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO]/[HLG] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO]/[HLG] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[RANGO B.GAMMA] | [1] | [1] | [1]
[KNEE]
[ACTIVAR KNEE] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | [ON] | [ON] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO]
[MODO KNEE] | [RANGO DINÁM.] | [RANGO DINÁM.]
[PUNTO KNEE] | [90%] | [93%]
[PENDIENTE KNEE] | [100] | [100]
[KNEE HLG]
[ACTIVAR KNEE] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [HLG] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [HLG] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [HLG] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [HLG] | [OFF]
[PUNTO KNEE] | [55]
[PENDIENTE KNEE] | [10]
[RECORTE W.CLIP]
[ACTIVAR] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO] | [OFF] | [OFF] | Se activa cuando [GAMMA] se configura como [VIDEO]
[NIVEL] | [109%] | [109%]
[DETALLE]
[ACTIVAR] | [OFF] | [OFF] | [ON] | [ON] | [OFF]
[CORING] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[NIVEL MASTER] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[FRECUENCIA] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1]
[DETALLE PIEL]
[DTL PIEL1] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[DTL PIEL2] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[DTL PIEL3] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[CROMA]
[NIVEL] | [0%] | [0%] | [0%] | [15%] | [0%]
[MATRIZ COLOR]
[ACTIVAR] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[(R-G)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(R-B)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(G-R)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(G-B)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(B-R)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(B-G)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[CORREC COLOR]
[ACTIVAR] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF] | [OFF]
[CORREC COLOR] - [PARÁM]
[R] ([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[R] ([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P1]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P1]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P2]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P2]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P3]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P3]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Yl]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Yl]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P4]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P4]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P5]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P5]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[G]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[G]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P6]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P6]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Cy]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Cy]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P7]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P7]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[B]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[B]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P8]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P8]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Mg]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Mg]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P9]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P9]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P10]([SAT]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P10]([FASE]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]

Este es el nombre del archivo de escena del ajuste predeterminado de fábrica.

Inicio de la página