- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Pantalla de miniaturas

# Pantalla de miniaturas

La pantalla de miniaturas aparece cuando se pulsa el botón <THUMBNAIL> con la pantalla VIEW o la pantalla HOME visualizadas.

Al volver a pulsar el botón <THUMBNAIL>, se visualiza la pantalla VIEW.

Para volver a la pantalla HOME, pulse el botón <HOME>.

Los clips de los códecs de grabación (MOVo AVCHD) seleccionados en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] se muestran en la pantalla de miniaturas.

Además, el menú de la pantalla de miniaturas se puede activar pulsando el botón <MENU> con la pantalla de miniaturas visualizada.

1. Visualización de estado del clip

   [TODAS RANURAS]: muestra los clips grabados en todas las tarjetas SD de cada ranura para tarjeta. Lo muestra en [TODAS RANURAS] cuando la pantalla de miniaturas se visualiza desde la pantalla VIEW o la pantalla HOME.

   [RANURA1]: muestra sólo los clips grabados en tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

   [RANURA2]: muestra sólo los clips grabados en tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA1→RANURA2]: se muestra al copiar de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1 a la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA2→RANURA1]: se muestra al copiar de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2 a la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

2. Visualización de la función

   Se muestra durante la operación de copia, eliminación, protección, etc.

3. Modo de grabación

   : se muestra cuando MOV se selecciona como códec de grabación.

   : se muestra cuando AVCHD se selecciona como códec de grabación.

   : se muestra cuando MOV se selecciona como códec de grabación y si hay al menos un clip AVCHD en una de las tarjetas SD. No se muestra si no hay ningún clip AVCHD.

   : se muestra cuando AVCHD se selecciona como códec de grabación y si hay al menos un clip MOV en una de las tarjetas SD. No se muestra si no hay ningún clip MOV.

4. Visualización de estado del soporte

   El número de la ranura para tarjeta de la tarjeta SD en la cual se graba el clip en la posición del cursor se muestra en amarillo.

5. Visualización de estado de la conexión LAN inalámbrica

   Muestra el estado de la conexión LAN inalámbrica.

   (Sin visualización): no está conectado a ninguna LAN inalámbrica. Se configura en el menú [AJUSTES DE RED] → [SELEC. RED] → [OFF].

   : un estado en el que ROP no está conectado.

   : un estado en el que ROP está conectado.

6. Visualización de estado de alimentación

   : indica el nivel restante de la batería cuando la alimentación es con la batería.

   : se muestra cuando la alimentación se suministra con el adaptador de CA.

7. Cursor

8. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir en la cámara, por ejemplo, por incumplimiento de estándar.

9. Botón de cambio de página

   Cambia la página de la pantalla de miniaturas.

   []: mueve a la página anterior

   []: mueve a la página siguiente

10. Barra de desplazamiento

    Indica la parte de la miniatura completa que está siendo visualizada actualmente.

## Visualización de los clips en la pantalla de miniaturas

1. Número de la miniatura

   Muestra el número de la miniatura entre [0001] y [9999].

   Normalmente, se muestra el número asignado al clip en el orden de grabación.

2. Estado de reanudación de la reproducción

3. Número de píxeles grabados, frecuencia del sistema

4. Estado de protección del clip

   Se muestra esto cuando se protege el clip.

5. Nombre del clip

   Los primeros ocho dígitos del nombre de archivo del clip se muestran en caracteres alfanuméricos.

6. Estado de eliminación de la selección

7. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

8. Estado de copia de la selección

   Se muestra cuando se selecciona el clip.

## Visualización de la información del clip

Muestra la información del clip donde se coloca el cursor.

Mueva el cursor amarillo al clip para mostrar la información del clip.

Pulse el botón <INFO>.

Se muestra la información del clip.

#### Información sobre el clip

1. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

2. Número de la miniatura

3. Estado de protección del clip

   Se muestra esto cuando se protege el clip.

4. Imagen en miniatura

5. Nombre del clip

6. [TC INICIAL]

   Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.

7. [UB INICIAL]

   Muestra el valor de los bits de usuario al inicio de la grabación.

8. [DÍA]

   Visualiza la fecha de grabación.

9. [HORA]

   Visualiza la hora al inicio de la grabación.

10. [DURACIÓN]

    Visualiza la duración temporal del clip.

11. [RESOL/FREC]

    Visualiza la formato de grabación del clip.

12. [CÓDEC]

    Visualiza el códec de grabación del clip.

Inicio de la página