- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Conmutación de la entrada de audio

# Conmutación de la entrada de audio

#### Formato de grabación de audio

El formato de audio de la grabación como el formato de compresión, varía según el modo de grabación.

Modo de grabación | Formato de grabación | Velocidad de muestreo/bit
--- | --- | ---
MOV | Lineal PCM (LPCM) | 48 kHz/24 bit
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bit

#### Selección de señales de entrada de audio

La señal de entrada grabada varía según la configuración del menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [SEL ENTRADA CH1]/[SEL ENTRADA CH2].

Elemento | Señal de entrada que se va a grabar
--- | ---
[SEL ENTRADA CH1] | [SEL ENTRADA CH2] | Canal de audio 1 | Canal de audio 2
[INT(IZQ)] | [INT(DCHA)] | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>
[ENTRADA1] | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 1>
[ENTRADA2] | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
[ENTRADA1] | [INT(DCHA)] | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <R>
[ENTRADA1] | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 1>
[ENTRADA2] | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 2>

Inicio de la página