- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Predefinición del código de tiempo a externo

# Predefinición del código de tiempo a externo

Al generador de códigos de tiempo interno de la cámara se puede aplicar un bloqueo secundario de forma simplificada como un generador externo.

## Ejemplo de conexión de la cámara y de un generador externo

Conecte el código de tiempo de referencia al terminal <TC IN/OUT>.

Código de tiempo de referencia

## Bloqueo externo

Aplique el bloqueo externo al código de tiempo.

- Conecte la cámara a un generador externo por adelantado.

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [FREE/REC RUN] → [FREE RUN].

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [SEL. TC ENTR./SAL.] → [ENTRADA TC].

Introduzca el código de tiempo externo en el terminal <TC IN/OUT>.

El ajuste [TC] de la pantalla HOME y la pantalla VIEW se mostrará invertido en blanco y negro.

Introduzca el código de tiempo correspondiente a la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] como el código de tiempo de referencia.

Además, introduzca el código de tiempo del avance sin reducción de fotogramas para 23,98p, 24,00p, 25,00p, 50,00p y 50,00i.

NOTA

- No aplique el bloqueo secundario al código de tiempo de entrada externa sino que avance de forma automática con referencia interna durante la grabación o el control remoto de la grabación con el dispositivo de grabación externo.

  El valor del código de tiempo puede superponerse o reducirse tras la grabación o tras el fin del control de grabación remoto debido a que se ha aplicado el bloqueo secundario a la entrada del código de tiempo desde la fuente externa.

- Ya que esta cámara no tiene sistema genlock, el código de tiempo puede desplazarse un fotograma.

- Cuando se aplica el bloqueo secundario, el estado de bloqueo secundario se mantiene aún cuando desaparezca la entrada del terminal <TC IN/OUT>. Sin embargo, el estado de bloqueo secundario se eliminará en los siguientes casos.

  - Cuando el código de tiempo se configure en [ESTAB. TC]

  - Cuando se desactiva la alimentación

  - Cuando se alterne entre [DF]/[NDF]

  - Cuando se fija en [REC RUN]

  - Cuando se active la función de grabación con velocidad de fotogramas variable

- La pregrabación se descartará cuando se aplique el bloqueo secundario durante la pregrabación.

- El número de fotogramas para el código de tiempo de inicio de grabación no podrá ser múltiplo de cuatro si el ajuste [FRECUENCIA] se configura como 23,98p o 24,00p.

- No se admiten los bloqueos externos por bits de usuario.

## Precauciones al cambiar del suministro de alimentación de la batería al suministro de alimentación del adaptador de CA mientras está activo un bloqueo externo

Para que el generador de códigos de tiempo no se desactive, retire la batería sólo después de que la indicación de estado de alimentación de la pantalla HOME cambie a tras conectar el adaptador de CA al terminal <DC IN 12V>. La continuidad del bloqueo externo del código de tiempo no se garantiza si se extrae la batería en primer lugar.

Inicio de la página