- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Clips de la copia

# Clips de la copia

El clip se puede copiar entre las tarjetas SD.

Sólo puede copiarse el clip grabado en AVCHD.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de miniaturas.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [COPIAR].

Seleccione [SELECCIONAR]. (Figura 1)

- Al seleccionar [TODO], se copiarán todos los clips entre las tarjetas SD.

Seleccione la ranura para tarjeta para el destino de copia. (Figura 2)

Los clips de la tarjeta SD del origen copia se muestran en la pantalla de miniaturas. (Figura 3)

- [RANURA1→RANURA2]: el clip se puede copiar de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1 a la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2.

- [RANURA2→RANURA1]: el clip se puede copiar de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2 a la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el clip para copiar en la pantalla de miniaturas.

se muestra en el clip seleccionado.

Seleccione . (Figura 4)

- No puede seleccionarse manteniendo pulsado el multidial.

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, seleccione [SET].

Se muestra la barra de progreso, y la copia del clip se inicia.

- Para cancelar el proceso de copia, seleccione [Cancelar].

Cuando se muestre el mensaje de proceso finalizado, seleccione . (Figura 5)

NOTA

- El clip con MOV como el códec de grabación no puede copiarse.

- La copia no es posible cuando el volumen del clip seleccionado es más grande que la capacidad disponible en la tarjeta del destino.

- No puede copiar cuando la tarjeta de destino para la copia está protegida contra escritura.

- La copia no es posible cuando se supera el número máximo de clips.

- La copia no es posible cuando se supera el número máximo de la lista de reproducción.

Inicio de la página