- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Utilización del adaptador de CA

# Utilización del adaptador de CA

## Instalación del adaptador de CA

Utilice el adaptador de CA suministrado. No use el adaptador de CA de ningún otro dispositivo.

El cable de CA suministrado es exclusivo para esta cámara. No use con ningún otro dispositivo. Tampoco use el cable CA de otro dispositivo en esta cámara.

A la salida de alimentación

Figura 1

Figura 2

Conecte el cable de CA al adaptador de CA. (Figura 1)

- Inserte el cable de CA hasta que haga tope.

Conecte el enchufe a la salida de alimentación. (Figura 1)

Conecte el adaptador de CA al terminal <DC IN 12V>. (Figura 2)

- Al retirar el adaptador de CA, coloque siempre el interruptor de alimentación en < > (espera) y compruebe que la lámpara de encendido está apagada antes de extraerlo.

NOTA

- Para grabar con el adaptador de CA conectado, instale la batería en caso de que haya un corte eléctrico o se desconecte la salida de alimentación.

- Hay consumo eléctrico incluso con el interruptor de alimentación ajustado en < > (espera). Para evitar el consumo eléctrico, desconecte el adaptador de CA de la salida de alimentación cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.

- El cargador de batería y el adaptador de CA están diseñado para funcionar con independencia del país o la región de uso. Funcionan con tensiones de alimentación de 100 V-240 V, y frecuencias de alimentación de 50 Hz o 60 Hz. Sin embargo, la forma de la salida de alimentación es diferente según el país o la región. Prepare un enchufe que se ajuste a la forma de la salida de alimentación. Consulte al distribuidor si dispone de un adaptador de enchufe.

Inicio de la página