- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Entrada de audio

# Entrada de audio

Micrófono incorporado | Admite un micrófono estéreo
Terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3 contactos Entrada de alta impedancia, [LÍNEA]/[MIC] conmutación por menú [LÍNEA]: 4 dBu/0 dBu (menú seleccionable) [MIC]: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (menú seleccionable), +48 V ENCENDIDO/APAGADO (conmutación por menú)

Inicio de la página