- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [IE]

# [IE]

Establece la sensibilidad del vídeo.

## Configuración ISO nativa doble

La cámara está equipada con configuración ISO nativa doble, [800 ISO] y [2500 ISO], y dos [ISO NATIVO].

Al instalar el circuito de conmutación de sensibilidad dentro del sensor de imagen, se obtiene una alta sensibilidad y bajo nivel de ruidos [2500 ISO].

La latitud disminuirá según el valor cuando se use un rango ISO inferior a [ISO NATIVO].

## [dB]

Hay dos modos ganancia de [NORMAL] y [ALTO]. La sensibilidad estándar equivalente a [ISO NATIVO] se establece como 0 dB.

Cuando la curva gamma es [VIDEO], el rango dinámico será del 600%, que es inferior a [V-Log] u otra curva gamma. Por lo tanto, la sensibilidad estándar será inferior a [V-Log] u otra curva gamma.

Inicio de la página