- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Asa

# Asa

El asa ya está instalada en la cámara.

## Montaje del asa

Puntos de referencia de montaje

Figura 1

Figura 2

Abrazadera de cable del asa

Terminal <REMOTE>

Cable del asa

Figura 3

Inserte el asa en la cámara. (Figura 1)

- Al insertar la cámara, alinee los puntos de referencia de montaje de la sección de montaje del asa situada en la cámara y la sección de montaje del asa situada en la propia asa.

Gire lentamente el asa hacia la izquierda hasta que oiga un clic. (Figura 2)

Conecte el cable del asa al terminal <REMOTE>. (Figura 3)

Fije el cable del asa con la abrazadera del cable del asa. (Figura 3)

NOTA

- Si no se monta correctamente, realice el montaje desde el principio. No apriete en exceso el asa y la cámara.

- Guarde el cable del asa en la abrazadera del cable del asa. Si no se guarda, el cable podría salir por el fondo cuando el ángulo del asa cambie, o podría quedar atrapado al montar un trípode.

- Intente no sujetar la cámara solo por el asa tras instalar varios accesorios en el cuerpo principal de la cámara aumentado así el peso total del conjunto de la cámara. El asa podría dañarse.

#### Ajuste del ángulo del asa

Palanca de rotación del asa

Tire de la palanca de rotación del asa hacia el lado <UNLOCK>.

Ajuste el ángulo del asa y ponga la palanca de rotación del asa de nuevo en la posición para fijarla.

El asa se queda fija.

- El asa puede fijarse en 8 posiciones diferentes.

#### Ajuste de la correa de agarre

La correa de agarre ya está instalada en el asa.

Tapa

Correa

Abra la tapa y ajuste la longitud de la correa.

Cambie la tapa.

## Extracción del asa

Botón <GRIP RELEASE>

Saque el cable del asa de la abrazadera del cable del asa.

Retire el cable del asa del terminal <REMOTE>.

Mientras pulsa el botón <GRIP RELEASE> de la cámara, gire el asa hacia la derecha.

NOTA

- Retire el asa tras colocar el cuerpo de la cámara en un lugar nivelado, como un escritorio.

Inicio de la página