- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Ajustar el código de tiempo

# Ajustar el código de tiempo

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94i]/[59.94p]/[29.97p].

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [DF/NDF] → [DF]/[NDF].

[DF]: avanza el código de tiempo en modo de reducción de fotogramas.

[NDF]: avanza el código de tiempo en modo sin reducción de fotogramas.

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [ESTAB. TC].

Aparece la pantalla [ESTAB. TC].

Establezca el código de tiempo.

Confirme el valor de configuración del código de tiempo.

- El valor de configuración se confirma cuando se configuran los dos últimos dígitos.

#### Intervalo de configuración del código de tiempo

El intervalo del código de tiempo que puede configurarse depende del ajuste de [FRECUENCIA].

[FRECUENCIA] | Intervalo de código de tiempo que puede configurarse
--- | ---
59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p, 24,00p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

NOTA

- El cambio realizado no se refleja si la pantalla de configuración del código de tiempo se cierra sin confirmar el valor configurado.

- Establezca el número de fotogramas con el valor múltiplo de cuatro si el ajuste de [FRECUENCIA] se configura como 23,98p o 24,00p. El código de tiempo grabado cambiará con cualquier otro valor.

## Función del código de tiempo durante el cambio de batería

El funcionamiento del generador de códigos de tiempo continuará con el mecanismo de respaldo, de modo que seguirá funcionando incluso al sustituirse la batería.

El código de tiempo de free run podría cambiar cuando se modifique un ajuste del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA]. Vuelva a ajustar la alimentación en < > (encendido), confirme el código de tiempo y vuelva a configurarlo si es necesario.

## Código de tiempo con grabación con velocidad de fotogramas variable

El código de tiempo se fija en [REC RUN] cuando se activa la función de grabación con velocidad de fotogramas variable. El código de tiempo avanzará con la velocidad correspondiente a los valores configurados para la relación de [FRECUENCIA] (frecuencia del sistema) y [FPS] (velocidad de fotogramas).

Por ejemplo, los fotogramas avanzarán con una relación de 60/24 fotogramas (dos segundos 12 fotogramas) por segundo si el ajuste de [FRECUENCIA] se configura como [24.00p] y el ajuste de [FPS] se configura como [60fps].

- La emisión del código de tiempo desde el terminal <TC IN/OUT> o el terminal <SDI OUT> avanza a una velocidad de 1x desde el inicio exacto de la grabación.

Inicio de la página