- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Reproducción de clips

# Reproducción de clips

Desde el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[RESOL. PRINC], seleccione la frecuencia del sistema y el número de píxeles de grabación para reproducir.

Desde el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC], seleccione el códec (MOV o AVCHD) para reproducir.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de miniaturas.

Se muestra el menú.

Desde el menú [MINIATURAS] → [REPRODUCIR] → [SEL. RANURA], seleccione la ranura para tarjeta de la tarjeta SD para reproducir.

[TODAS RANURAS]: muestra los clips grabados en todas las tarjetas SD de cada ranura para tarjeta. Se muestra con el orden de los clips de la ranura para tarjeta 1, y, a continuación los clips de la ranura para tarjeta 2.

[RANURA1]: muestra sólo los clips grabados en tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

[RANURA2]: muestra sólo los clips grabados en tarjeta SD de la ranura para tarjeta 2.

Seleccione el clip para reproducir. (Figura 1)

- se muestra en el clip que no puede reproducirse.

- Para reproducir el clip con mostrado, compruebe la información del clip con la información del clip, e intente empezar de nuevo desde el principio.

## Icono de reproducción de la operación

Barra de reproducción directa

Operación de reproducción | Procedimiento de accionamiento
--- | ---
Reproducción/pausa | Toque /.
Retroceso rápido de la reproducción | Toque . La velocidad aumentará al tocar dos veces.
Avance rápido de la reproducción | Toque . La velocidad aumentará al tocar dos veces.
Parada (volver a la pantalla de miniaturas) | Toque .
Saltar reproducción (cola de espera del clip) | Toque el monitor LCD durante la reproducción, y deslice de derecha a izquierda (izquierda a derecha).
Reproducción lenta | Toque y mantenga durante la pausa. ( es para el retroceso lento de la reproducción) Realizará la reproducción lenta fotograma por fotograma continuo mientras se toca. Volverá a la velocidad de reproducción normal tocando /. El intervalo fotograma por fotograma y el tiempo de visualización de cada fotograma durante el retroceso lento de la reproducción varían según el tipo del clip.
Reproducción fotograma por fotograma | Toque mientras está en pausa. ( es el retroceso de la reproducción fotograma por fotograma) Volverá a la velocidad de reproducción normal tocando /. El intervalo de fotograma por fotograma para el retroceso de reproducción fotograma por fotograma varía según el tipo del clip.
Reproducción directa | Toque la barra de reproducción directa, o desliza mientras la toca. El vídeo de la reproducción se deja en pausa durante la operación. La reproducción se inicia al quitar el dedo.

NOTA

- El funcionamiento de la cámara o algunas operaciones pueden resultar lentos para el clip con tamaño de archivo grande.

- El funcionamiento de la cámara o algunas operaciones pueden resultar lentos cuando hay muchos clips en la tarjeta SD.

- La reproducción se dejará en pausa cuando el menú [MINIATURAS] → [REPRODUCIR] → [SEL. RANURA] → [TODAS RANURAS] se configure y todos los clips de la tarjeta SD se visualicen. La reproducción no es posible con dos tarjetas SD.

- La reproducción se detendrá si la tarjeta SD se saca mientras se está reproduciendo.

Inicio de la página