- Arriba
- Filmación
- Filmación
- Selección de la resolución y velocidad de fotogramas de la salida RAW

# Selección de la resolución y velocidad de fotogramas de la salida RAW

La resolución de la salida RAW desde el terminal <SDI OUT> puede seleccionarse en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW].

Si [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no podría configurarse [MODO SENSOR], [RESOL. PRINC] ni [CÓDEC PRINC].

[FRECUENCIA] | [SDI RAW] | VFR
--- | --- | ---
[23.98p] [24.00p] [29.97p] | [S35 5.7K] | 1fps - 30fps
[RECORTE 4K] | 1fps - 60fps
[RECORTE Y MIX 2K] | 1fps - 240fps
[25.00p] | [S35 5.7K] | 1fps - 25fps
[RECORTE 4K] | 1fps - 50fps
[RECORTE Y MIX 2K] | 1fps - 200fps
[50.00p] | [RECORTE 4K] | 1fps - 50fps
[RECORTE Y MIX 2K] | 1fps - 200fps
[59.94p] | [RECORTE 4K] | 1fps - 60fps
[RECORTE Y MIX 2K] | 1fps - 240fps

NOTA

- Si [FRECUENCIA] se configura como [50.00i]/[59.94i], [SDI RAW] se fija en [OFF].

Inicio de la página