- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Montaje del micrófono externo

# Montaje del micrófono externo

El micrófono externo, como el micrófono superdireccional AG-MC200G (opcional) puede montarse en la empuñadura.

Adaptador del portamicrófono

Portamicrófono

Tornillo para el portamicrófono

Figura 1

Figura 2

Tornillo

Abrazadera de cable del micrófono

Terminal <AUDIO INPUT 1>

Figura 3

Figura 4

Monte el adaptador del portamicrófono suministrado en la sección de montaje del micrófono de la cámara. (Figura 1)

- Apriete el tornillo incluido con el adaptador del portamicrófono.

Monte el portamicrófono incluido en el adaptador del portamicrófono usando los tornillos del portamicrófono (x 2). (Figura 2)

Monte el micrófono externo y apriete el tornillo en el portamicrófono. (Figura 3)

Conecte el cable del micrófono al terminal <AUDIO INPUT 1>. (Figura 4)

Fije el cable del micrófono a la abrazadera del cable del micrófono. (Figura 4)

NOTA

- Retire el cable del micrófono del terminal <AUDIO INPUT 1> a la vez que empuja de la palanca.

Inicio de la página