- Arriba
- Preparación
- Activación/desactivación de la alimentación
- Cómo activar la alimentación

# Cómo activar la alimentación

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (encendido).

La lámpara de encendido se iluminará en rojo cuando se encienda la alimentación.

- Cuando se enciende la alimentación por primera vez se muestra la pantalla [AREA SETTINGS].

  Configure la región de uso, la fecha, la hora y la zona horaria.

NOTA

- La batería interna (batería recargable) se descargará. La configuración de la fecha/hora podría inicializarse si la cámara no se enciende en aproximadamente dos meses.

  Vuelva a configurar la fecha/hora tras cargar la batería integrada. (Carga de la batería integrada)

- La lámpara de encendido no se encenderá ni parpadeará cuando se configure el menú [AJUSTES SISTEMA] → [LED Y VENTIL.] → [LED DE ENCENDIDO] → [OFF]. Sin embargo, se encenderá durante aproximadamente 1 segundo al iniciarse el sistema.

Inicio de la página