- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta SD
- Estado de la lámpara de acceso a la tarjeta y de la tarjeta SD

# Estado de la lámpara de acceso a la tarjeta y de la tarjeta SD

Lámpara de acceso a la tarjeta | Estado de la tarjeta SD
--- | ---
Naranja (encendida) | Objetivo de grabación | Se permiten la lectura y escritura. Destino de grabación actual.
Verde (encendida) | Es posible la grabación | Se permiten la lectura y escritura.
Naranja (parpadeante) | Accediendo a la tarjeta | Se está llevando a cabo en la actualidad la lectura/escritura.
Naranja (parpadeo rápido) | Reconocimiento de la tarjeta SD | La tarjeta SD está siendo reconocida.
Error | Se ha producido un error. Parpadeará incluso si la tarjeta SD no está insertada cuando se produce un error.
Verde (parpadeo lento) | No queda capacidad de grabación | No hay más capacidad de grabación en la tarjeta SD. Sólo es posible la lectura.
Protección contra escritura | El interruptor de bloqueo de la tarjeta SD se mueve hacia el lado LOCK.
La grabación no es posible | No se puede grabar con el formato de grabación actualmente seleccionado. Para grabar, cambie el formato de grabación o use la tarjeta SD compatible con el formato de grabación.
Apagado | Tarjeta SD no insertada | La tarjeta SD no está insertada.
Formato ilegal | El formato no es correcto. Vuelva a formatear la tarjeta.
Tarjeta no compatible | Este tipo de tarjeta no puede usarse con la cámara, por ejemplo, MMC (Multi Media Card).

NOTA

- La lámpara de acceso a la tarjeta no se encenderá ni parpadeará si se selecciona el menú [AJUSTES SISTEMA] → [LED Y VENTIL.] → [LED ACCESO] → [OFF].

- La lámpara de acceso a la tarjeta no se encenderá ni parpadeará si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

Inicio de la página